业界消息：Intel新一代处理器Willamette定名为Pentium4（6月29日 星期四）
行情快递：DURON配微星主板，中关村有售（6月29日 星期四）
业界点评：受Crusoe刺激，Intel、AMD急推CPU节电技术（6月29日 星期四）
业界点评：从DRAM到DVD，再谈权利金问题（6月29日 星期四）
业界消息：VIA著名的686A南桥芯片将出新版（6月29日 星期四）
硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（3）（6月29日 星期四）

业界消息：Intel新一代处理器Willamette定名为Pentium4
Pentium III的换代产品——Willamette终于有了正式的名字，Intel为它定名为Pentium 4。
虽然Pentium 4与Pentium III在名称上具有很强的连续性，但是，Pentium 4处理器采用了完全不同于PIII的全新结构，已经彻底超越X86时代，这种全新的结构肯定会为Pentium 4带来极大的性能提升。Pentium 4具有400M系统总线，CPU提速目标为每100M一阶，而不再是33M，它的入门级主频为1.4 GHz。
正式命名也预示着Intel对Willamette的开发生产流程已经进入了最后的量产期，据悉Pentium 4会在10月初正式登场，西方传统的圣诞节销售热潮将会把Pentium 4推向顶峰。 （Jalor 6-29）

行情快递：DURON配微星主板，中关村有售
在深圳市场销售了一段时间后，DURON套装终于上市。包括威健、伟仕在内的AMD代理都有了现货。不过，不知道为什么，在市场上的DURON套装只出现了微星主板，本来听说还有其他型号的。目前DURON 600的单片报价为850元价位，因为经销商总是配套出货、上货，所以具体多少他们也不是很清楚。
由于DURON的货量少，性能出色，又是新货，所以商家的报价有些偏高（指套件报价），报1900-2000的都有，使用的主板却大同小异，都是微星的，包括微星6330、微星6340 。
微星6330与微星6340都是KT133主板，使用SocketA架构，它俩最大的区别是6330采用标准的ATX结构，而6330属于经济型使用MicroATX结构，常称为大板、小板。请参考下面两张图片：
由于使用KT133芯片组，两片主板都支持SocketA的DURON与雷鸟，支持200M前端总线，支持AGP4X以及PC133，也支持流行的UDMA66。另外，由于都使用了著名的686A南桥，两片主板上都集成了AC97声卡。
从照片看来，大板（6330）可以支持6条PCI，提供了CNR插槽，并且具有3条DIMM插槽（可以接3条SDRAM内存条），而小板（6340）只有两条DIMM插槽，PCI插槽也只有3条。遗憾的是，我们没有在主板上发现ISA插槽，这与目前为保护消费者已有投资而设计一条ISA插槽的主流格局不一致。不过，微星介绍说，他们的大板（6330）具有集成了一条ISA的可选产品。（星云 6-29）

业界点评：受Crusoe刺激，Intel、AMD急推CPU节电技术
自Transmeta推出低功耗的Crusoe笔记本处理器后，随着Crusoe的市场胃口越来越大（计划占领50%的笔记本CPU市场），Intel与AMD都不得不为自己的市场份额担忧了，他们都认识到：在客户对现在的笔记本电脑的低功耗问题越来越重视的时期，推出能与Crusoe在低功耗上抗衡的处理器是巩固自己的市场不被Crusoe抢占的唯一手段。
Intel经过技术攻关，在前段时间推出了具有SpeedStep技术的笔记本PIII与赛扬处理器。使用SpeedStep技术后，处理器能够依据当前是使用电池还是AC电源来动态调节工作时钟频率与工作电压。当处于电池供电模式时，CPU使用低频率和低至1.35V的电压，在保证高性能的同时节省了CPU的电能消耗。如果用户使用AC电源，处理器将切换到最高性能状态，CPU工作时钟频率也相应提高。对于PIII700，它在电池节电模式的工作频率为550M。
近日，AMD也推出了类似技术，称为PowerNow！它使用于AMD最新的笔记本K6-2+处理器上，可以依据不同频率与电压自动调整。这种新CPU目前有533与550MHz两种规格。最低功率只有3瓦特。AMD的PowerNow！技术，是一种将软件与硬件整合在一起的技术，CPU可以在不同频率及电压下进行工作，其工作模式分为3种：1、高效能模式是CPU以最高的频率及电压运行；2、省电模式则是CPU以最低的频率及电压工作，以延长电池寿命；3、自动模式是由系统自测工作状态，智能、动态改变工作频率及电压，以平衡处理最长电池寿命和最佳CPU性能。与Intel的SpeedStep比较起来，AMD的这种自动模式是个不小的卖点。当然，对于PowerNow！，除非是为了减少发热量的特殊需要，使用交流电源时，朋友们多会选用高效能模式。需要注意的是，使用这种PowerNow！技术，还需要使用新的BIOS，据称，AMD的PowerNow！已经获得Phoenix Technologies、 Insyde Software Corp等BIOS大厂的支持。（耿言 6-29）

业界点评：从DRAM到DVD，再谈权利金问题
如今，关于SDRAM、DDRAM的权利金问题肆虐整个DRAM产业，也对CPU与主板芯片组产业带来了巨大的危机。VIA虽然够硬气，但是有这个一个专利权问题总牵绊着，肯定不是一件舒心的事，其实，严重之处在于：DDRAM权利金问题已经打乱了VIA与AMD的DDR架构上市计划，因为Rambus与Intel从DRAM厂商处成功抽去了DDRAM的强力支持，现在VIA与AMD只能冀望DDR的强烈支持者——Micron（麦康）、现代能坚持下去，如果他们也屈从于Rambus的话，DDRAM的产能就有大问题了，那时AMD空有DDR的DURON、雷鸟、K7，而VIA空有DDR266芯片组却没有足够的DDRAM内存，一切就都枉然了。
目前，VIA还有一个利害联盟：显示芯片霸主nVidia的主流显示芯片已经进入DDR时代，这在一定程度上鼓舞了DRAM厂的DDRAM生产热情，想想看，每片最新的nVidia显卡都有32M-64M DDRAM，DDRAM的市场容量不可谓不大啊！这对DRAM厂商的诱惑将会非常大。
现在，VIA与AMD的被动局面已经非常明显，特别是DRAM元晶厂的“叛变”使他们受到了沉重打击。其实，台湾业界受权利金问题的打击已经不是这么一件两件了，CDROM、DVD业也是如此。例如，台湾的CDROM业的命运就非常悲惨，只能靠为大厂代工去赚取微薄的代工费（让我们想起了著名的Lite-On）。现在，CDROM正在逐渐为DVD所代替，这是CDROM业翻身的大好时机，成立光盘技术研发联盟，在开发新代高容量光驱的技术问题上建立自己的技术规格，是摆脱权利金的唯一手段。所谓“滚动跟踪”其实是种可笑的无能，做做代工、挣点小钱才是真的，利润都被别人拿走了。王选在选择排版技术上的“跳跃发展”战略，就是北大方正排版技术能有今天独占市场的成功关键。（耿言 6-29）

业界消息：VIA著名的686A南桥芯片将出新版
随着UDMA100的逐渐流行，VIA表示它将推出支持UDMA100的南桥芯片，以支持UDMA100硬盘。
VIA的UDMA100研发活动将在它著名的686A南桥芯片上展开。从市场上朋友们就可以发现686A南桥的成功：1、支持Intel处理器的Pro133A（北桥为694X）主板普遍使用了686A南桥，它为这些主板提供了集成的AC97声卡、提供了UDMA66支持，并且部分主板还集成了AMR接口，可以使用AMR MODEM；2、除了支持Intel的主板使用686A南桥外，支持AMD K7的KX133主板上也普遍使用了686A南桥；3、即或是最新的KT133主板也不例外。
除VIA外，Intel也将推出支持UDMA100的I815E芯片组，目前支持UDMA100的硬盘已经上市，估计支援UDMA100的主板产品将在今年第三季度开始销售。（Jalor 6-29）

硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（3）
3、超频极限
在发现华硕A7V的超频特性后，我们就开始了对雷鸟与DURON的超频，超频结果非常令人振奋，当然，您不要期望不提升核心电压，对于任选的4片DURON处理器（一片DURON 650、三片DURON 700），把电压提升到1.85V后（DURON PIN脚能认识的最大电压），四片DURON全部稳定运行在950M！整个测试过程中没有出现任何故障！看来DURON的工艺的超频极限在950M附近，当然如果您用极端的制冷方法或许还有更好的成绩。
但是，雷鸟的超频就不是很幸运，它常常在测试中出现故障。测试中还发现，预发布版的雷鸟800可以稳定超频到900M。

4、测试配置
为了使超频的DURON与雷鸟性能有一个对比例子，我们将使用Intel的PIII 1G处理器与超频1G的赛扬667处理器作为对照组，PIII主板使用华硕的I815主板CUSL2，赛扬主板使用华硕的CUBX。请看测试配置：

测试平台信息
显卡 | NVIDIA GeForce 2 GTS Reference 200MHz Core, 333MHz DDR-RAM 32MB
硬盘 | IBM DPTA-372050, 20.5 GB, 7200 RPM, ATA66
SocketA 系统
主板 | Asus A7V, ACPI BIOS 1001, June 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
IDE 接口 | Onboard ATA66
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Celeron 1 GHz 系统，外频100 MHz，倍频指数10X （原赛扬 667）
主板 | Asus CUBX, ACPI BIOS 1006 beta 03, June 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
IDE 接口 | Onboard ATA66 chip
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Pentium III 系统
主板 | Asus CUSL2, BIOS 1002, Intel 815E chipset
内存 | 128 MB, Wichmann WorkX MXM128 PC133 SDRAM CAS2, settings 2-2-2, 5/7
IDE 接口 | Onboard ICH2, ATA100 capable
网卡 | 3Com 3C905B-TX
驱动程序
显卡驱动 | NVIDIA 4.12.01.0522
VIA主板芯片组驱动 | 4in1 4.22 AGP-driver 4.03
ATA 驱动 | Promise Ultra66 driver rev. 1.43 Intel Ultra ATA BM driver v5.00.038
软件环境设置
操作系统 | Windows 98 SE 4.10.2222 A Screen Resolution 1024x768x16x85 SuSE Linux 6.4, Kernel 2.2.14
DirectX 版本 | 7.0
BAPCo Sysmark 2000 | Patch 3, Resolution 1024x768x16x85, 3 Runs, previous Defrag
Quake 3 Arena | Retail Version command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Graphics detail set to 'Normal', 640x480x16 Benchmark using 'Q3DEMO1'
Linux Kernel Compilation | 'time make dep clean bzImage', Kernel 2.2.14, THG-conf. file
3D Studio Max 2 | Rendering file 'ktx-rays.max' to 640x480, time reported by software

4、测试数据
我们先进行办公软件性能测试，这个测试的结果主要反应系统跑操作系统的速度、跑OFFICE等软件的速度。下面是测试数据（使用SYSMark2000）：

参考系统 | 赛扬1G（赛扬667 OC 1G） 得分161 PIII 1G 得分195
主频（MHz） | DURON | 雷鸟
600 | 131 |
650 | 137 |
700 | 143 |
750 | 148 | 161
800 | 153 | 168
850 | 159 | 174
900 | 165 | 182
950 | 170 | 187
1000 |  | 193
1050 |  | 200
1100 |  | 205

朋友们看到DURON的性能没有，如果赛扬不超频，同频赛扬远远不是DURON的对手（请参考本站《硬件课堂·DURON，赛扬杀手》），同为100M外频后，超频至900M的DURON1000M已经超越了超频至1000M的赛扬的性能；再算算赛扬与DURON的价格，我相信大家知道谁的性价比高。
测试发现，使用KT133的雷鸟不是使用I815的PIII的对手，不过，如果把1000M雷鸟超频到1050M后，就能超越PIII 1G了，注意，PIII 1G是没法用修改倍频指数来超频的。

下面再请大家看看他们再3D游戏中的测试性能（测试使用Quake3 Arena-Demo001）：

参考系统 | 赛扬1G（赛扬667 OC 1G） 得分122.2 PIII 1G 得分151
主频（MHz） | DURON | 雷鸟
600 | 107.3 |
650 | 112.4 |
700 | 116.4 |
750 | 119.9 | 127.8
800 | 123.3 | 132.5
850 | 127.2 | 136.3
900 | 130.8 | 140
950 | 133.3 | 143.2
1000 |  | 147.3
1050 |  | 153.5
1100 |  | 156.5

在Quake3的测试中，Duron的性能继续保持优势，只要把Duron超频到800M就能击败1000M（100*10）的赛扬。我们猜想，这个数据的公布一定会使市场上的超频风转向，赛扬533A或者赛扬566超频后的性能与DURON比较起来实在差距不小，况且赛扬的价格上还贵出不少！
测试仍然发现，雷鸟1000M不是PIII 1000M对手，雷鸟制胜的希望是：把倍频指数调节后跑1050M ！（未完待续） （Puma 6-29）