业界点评：VIA措辞强硬，拒绝Rambus的权利金要求！（6月28日 星期三）
市场信息：硅谷电子市场，公布电话改号具体方案（6月28日 星期三）
新品动态：梅捷7VBA133主板上市（6月28日 星期三）
行情块递：两款Slot1结构的梅捷主板大幅降价（6月28日 星期三）
行情快递：K7处理器降价，首度跌破1000元（6月28日 星期三）
业界消息：AMD转架构，厂商KX133主板积压，怎么办？（6月28日 星期三）
硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（2）（6月28日 星期三）

业界点评：VIA措辞强硬，拒绝Rambus的权利金要求！
Rambus再度成为业界焦点，从一个不知名的小公司经过短短的发展史，它就拥有了影响PC架构发展的能力，拥有了干预PC业界最强者竞争的能力。
最近，Rambus与日立公司就权利金达成协议后，其气势更加高涨，已经扬言要到台湾收取权利金，毕竟台湾除了是全球重要的元晶生产基地外，那里还有Rambus与Intel最想打击的一个对象——它就是VIA 。因为，VIA即将推出的DDR芯片组以实现PC266和支持AMD处理器的DDR能力，几乎成为了Intel CPU市场竞争力的最大忧患，成为了Rambus与Intel引领市场进入它们设定的RDRAM架构的最大挑战！
在Rambus扬言要到台湾收取权利金后，台湾的不少PC业者开始明显地向RDRAM偏转以向Rambus示好，而过去支持DDR阵营最有力的一些元晶厂商也传出不排除向RDRAM阵营投靠的说法。很明显，Rambus的权利金之战是醉翁之意不在酒，摄取RDRAM的主流架构地位才是战争背后的根本动机。整个权利金战争不但在内存元晶业界开展得如火如荼，就是在CPU与主板芯片组市场上也在同步上演，隐在后面的Intel、AMD + VIA的身影清晰地浮现出来。在这种非常时期，日立与Rambus在签署权利金协议上，日立表示承认Rambus拥有DDR的专利权实在让人玩味。
随着战火指向的明朗化，VIA终于忍无可忍，发表了措词强烈的声明，并且挑战性地指出，VIA除了将继续进行DDR芯片组的开发外，目前根本不会有任何支持RDRAM的计划，并且坚持认为VIA在内存控制接口设计上，没有侵犯到Rambus的任何专利，更不可能向Rambus支付权利金；VIA同时对Rambus向东芝、日立收取权利金表示强烈质疑。
其实，Rambus利用权利金压制各元晶厂商，有一个重要目的就是：引导元晶大厂把主要产能放在RDRAM上，而不是DDR或SDRAM，这样，价格高高在上的RDRAM就能够通过量产效应降低成本，解决这个困扰RDRAM进入市场的最大障碍。不过，依照现在的RDRAM生产技术，RDRAM的废品率居高不下使元晶厂望而止步，Rambus还是多多把精力放在提高技术上才是正经！
与Rambus与Intel强推RDRAM比较起来，VIA有一点是值得我们肯定的：推动一种标准应当以产品的效能比、消费者的实际收益度来衡量，这从VIA联合内存厂商推出当初的PC133以及现在的DDR266就可以清楚看到。关于性能曾经被吹得神乎其神的RDRAM，带宽优势被狂喷得无与伦比的RDRAM，它的性能、带宽到底如何，请参考我们的《硬件课堂·解剖Rambus DRAM内存》，那里有您需要的答案。（耿言 6-28）

市场信息：硅谷电子市场，公布电话改号具体方案
今天，硅谷电子市场公布了关于硅谷市场内商家电话改号的具体执行办法。新电话号码从6月30日20时开始启用，为8285局。6月30日至9月30日三个月内，新旧号码都可以使用，而商户只需交纳新号码电话月租费；9月30日至12月30日三个月内，旧号码停止使用，有自动语音提示系统。在9月30日以后仍想保留旧号码的商家可以提出申请。12月30日以后不再有自动语音提示系统。
改号后，硅谷内部商家之间打电话为内线电话，只需拨电话号码的后四位，不付电话费；拨外线时，要先拨0再拨号。商家若不想要此项功能，可以提出申请。
同一个市场的商家交流很频繁，商家有硅谷内线后确实能受益。（星云 6-28）

新品动态：梅捷7VBA133主板上市
继梅捷SY7VCA主板（VIA694X芯片组/Socket370结构）上市后，又一款Socket370结构的梅捷主板SY7VBA133也在中关村露面[点击查看图片]。这款主板采用的是VIA693A芯片组，标称外频为133MHZ，支持UDMA66，集成声卡，这款主板现在的售价为790元。感兴趣的朋友可以去海龙电子城四层4067#看看，联系人：张志超先生，电话：13601229046。（星云 6-28）

行情块递：两款Slot1结构的梅捷主板大幅降价
最近，有两款Slot1结构的梅捷主板价格大幅下调。其中，SY6BA+IV（BX芯片组）由970元降至900元，SY6VCA（VIA694X芯片组/集成声卡）由880元降至800元，694X芯片组的主板降到这个价位，真是很诱人。据商家介绍，现在Socket370结构的梅捷主板的出货状况要比Slot1结构的好，这是此次调价的主要原因。毕竟，Socket才是现在市场上的主流架构。（星云 6-28）

行情快递：K7处理器降价，首度跌破1000元
K7处理器价格大降，K7 500与K7 550首度跌破1000元。目前，K7 500报950元、K7 550报980元，分别下跌了50、70元。同期降价的还包括K7 600/K7 650/K7 700，分别下调了80/40/50元后，现在报价为1200/1320/1500元。以这种价格来计算，现在销售K7的利润已经非常微薄，商家的销售热情也比K7刚推出时下降许多。
K7销售问题主要还是在主板上，虽然K7 500/K7 550比赛扬的性价比高得多，但是赛扬主板有非常便宜的，也就500-600元，而K7主板却清一色在900元上。许多商家与消费者反应，K7主板没有低端格局，严重拖累了K7的走量，这些高达9XX元的K7主板，使K7+主板的性价比对绝大多数的攒机族而言，就再也没有K7的性价比那么诱人了。
给朋友们透个信，K7主板特别是KX133主板，在SOCKETA主板上市前后至少有5%的降幅，这只是正常降价措施，许多主板厂另有对KX133主板甩货清仓的设想，那时候“低端”K7主板就会出现了。想知道原因吗？看看Jalor今日的文章《AMD转架构，主板厂KX133主板积压》吧。（星云 6-28）

业界消息：AMD转架构，厂商KX133主板积压，怎么办？
AMD从今年六月开始，将由SLOTA逐渐过渡到SOCKETA产品线，对于消费者来说，降低CPU成本当然是好事，但是由于过渡时期太短，过渡操作仓卒，使得为AMD CPU生产主板的渠道出现了大量的SlotA主板积压。
造成积压的技术原因是：SOCKETA架构使得主板芯片组从KX133转至KT133，众所周知，由于架构设计问题，先前的KX133芯片组无法使用转接卡的方式兼容KT133系统，这样，如果支持SocketA的KT133主板上市，并且伴同SlotA CPU停产后，整个主板业就集体性出现大批KX133库存！糟糕的是，统计表明目前主板业的库存SLOTA KX133主板居然比市面上的SLOTA处理器还多！如果AMD不继续提供足够多的SLOTA处理器，主板厂的库存问题就不能完全解决，这可能会严重打击主板业刚刚对AMD CPU建立的拥戴热情。（奉劝AMD一定注意谨慎处理好这个问题。）
其实，主板业也在寻求自我“解救”的方式，归结起来包括：1、延缓KT133 SocketA主板的上市时期，以给KX133主板更大的缓冲时间；2、要求AMD继续生产SLOTA处理器，以缓解KX133主板的压仓压力；3、调低KX133主板售价（预计正常降幅为5%），以刺激消费，增强KX133主板出库量；不能排除竞争性甩仓行为的出现，毕竟甩得越快资金回收也越好，以SocketA主板挣回利润的机会也越大，在竞争中的地位也将更有利些。（Jalor 6-28）

硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（2）
无论您喜不喜欢，提高核心电压肯定是提高超频成功率的重要方法，而且稍许提高核心电压以提高稳定性也是CPU厂商常用的手段，例如高端PIII就比低端PIII的核心电压高，而高端K7也比低端K7的电压高。为超频雷鸟与DURON，您最好能了解提高它们的核心电压的方法。目前，标准的雷鸟电压是1.7V，DURON的核心电压是1.5V，测试发现，提升核心电压后，雷鸟与DURON的超频成功率大大增加。（注意，不要被市面上的宣传所蒙蔽，事实上，现在的赛扬533A的超频成功率已经不足15%了！）
对CPU的核心电压设置来自五个CPU PIN脚VID0-VID4，请看下面的雷鸟、DURON核心电压设置表：

VID[4:0] 编码的对应核心电压
VID[4:0] | VCC_CORE(V) | VID[4:0] | 核心电压(V)
00000 | 1.850 | 10000 | 1.450
00001 | 1.825 | 10001 | 1.425
00010 | 1.800 | 10010 | 1.400
00011 | 1.775 | 10011 | 1.375
00100 | 1.750 | 10100 | 1.350
00101 | 1.725 | 10101 | 1.325
00110 | 1.700 | 10110 | 1.300
00111 | 1.675 | 10111 | 1.275
01000 | 1.650 | 11000 | 1.250
01001 | 1.625 | 11001 | 1.225
01010 | 1.600 | 11010 | 1.200
01011 | 1.575 | 11011 | 1.175
01100 | 1.550 | 11100 | 1.150
01101 | 1.525 | 11101 | 1.125
01110 | 1.500 | 11110 | 1.100
01111 | 1.475 | 11111 | No CPU

一般说来，调节CPU的核心电压并不需要您费劲去自己解决，因为不少主板都提供了使用BIOS调节或使用跳线调节，来设置核心电压的手段，不过，您需要知道CPU电压设置的的最大限，从上表看来，雷鸟与DURON的最大核心电压设置不能超过1.85V，除非您动手修改主板中的供电电路，所以，雷鸟只能设置比标称高0.15V的电压，而DURON幸运些，可以设置增加0.35V电压，这个增加量已经能把芯片的极限频率榨取出来了。

本次使用的测试平台是华硕的A7V预发布版，它是华硕的首款SocketA解决方案，使用VIA芯片组。从测试中我们发现，这款主板已经能够非常稳定地运行SocketA雷鸟与 DURON了。请朋友们观看它的照片：

令我们感到振奋的是，虽然这片预发布版没有提供说明文档，但是我们发现它不但能通过BIOS设置核心电压，而且华硕已经在主板上实现了调节CPU倍频指数，您只需要简单使用该主板右下方的DIP拨码开关就可以！（呵呵，原来超频这么容易呀！）
知道了超频雷鸟与DURON的原理，也找到了轻松的超频平台后，我们将从下一讲开始超频冒险之旅。（Puma 6-28）