行情快递：赛扬价格继续上涨，533A涨至1100元！（6月23日 星期五）
业界消息：VIA决定投资大陆IC设计，就近招揽北大清华人才（6月23日 星期五）
行情快递：技嘉6BX7+主板上市，6VX赠转接卡（6月23日 星期五）
行情快递：DURON在国内正式销售（6月23日 星期五）
硬件课堂：DURON，赛扬杀手（4）（6月23日 星期五）

行情快递：赛扬价格继续上涨，533A涨至1100元！
今日，赛扬价格继续上涨，PPGA的老赛扬涨幅还算温和，只有10-20的提升，而铜矿128赛扬却是高歌猛进，其中赛扬533A已经高居1100元，短短几日就上涨了200元，并翻回到以前的价位上，一定让前期冒失进了批二代赛扬的经销商们额手称庆了，本来他们还以为二代赛扬就要这么连续跌到800元价位线上了，没想到有人“走水”出了事，帮了这些经销商们的“大忙”。目前，整个赛扬市场价格正在快速拉高。（星云 6-23）

业界消息：VIA决定投资大陆IC设计，就近招揽北大清华人才
VIA的22日股东会决定，VIA将通过它的香港子公司转投资大陆地区，投资主要用于VIA晶片组和CPU产品在大陆的营销，以及建立IC设计中心。VIA表示，由于投资额度受法令规定，他们的投资将以公司净值的20％为上限。联系到VIA董事长王雪红的兄长正在大陆上海投资元晶厂，VIA强调，他们现在还没有投资元晶厂的意图，他们将专心做IC设计本业，并且希望在北京成立据点，以就近招揽北大及清大人才，设立 IC设计中心。
VIA非常重视大陆市场，他们希望今年VIA在大陆芯片组的市场占有率能超过一半，明年的CPU市场占有率能突破3成。（Jalor 6-23）

行情快递：技嘉6BX7+主板上市，6VX赠转接卡
技嘉新近推出的6BX7+主板在北京上市。它使用Socket 370接口，支持铜矿PIII以及铜矿128赛扬（赛扬二代），它使用自动检测CPU电压的方法。6BX7+可支持的外频包括 66/100/112*/124*/133*/142*/152*MHz。该主板使用Intel 440BX芯片组，使用外加 PROMISE PDC20262控制芯片的方法支持流行的UDMA66。请参考左图：
从图片上，大家可以发现，该主板支持4条SDRAM内存，最大内存容量为256M*4，具有一个AGP插槽，一个ISA插槽和6个PCI插槽。另外，该主板含有技嘉专利的 DualBIOS技术。
关于技嘉主板，市场上我们还发现技嘉6VX系列主板正在做买主板赠送转接卡的优惠销售活动。（星云 6-23）

行情快递：DURON在国内正式销售
刚刚正式发布的DURON处理器就在国内市场开始销售起来，注意不是展览而是销售，当然这主要是深圳市场。不过，由于DURON使用SOCKETA结构，所以，现在能支持它的主板非常少，许多主板商都在争抢着尽快把自己的产品放到市场，以占据有利的市场份额。
目前还只有DURON 600销售，配套的主板据称是微星的，一套的报价1980-2000元。朋友们最好是稍等等，肯定有更好的主板、更好的价格。（星云 6-23）

硬件课堂：DURON，赛扬杀手（4）
我们今天将清楚看到DURON的表现，下面是使用SYSMark2000的测试结果。

测试配置 | 得分 | 排名
PIII 733EB + I815 | 158 | 3
PIII 667EB + I815 | 148 | 5
赛扬700 + BX | 122 | 10
DURON 700 + KT133 | 143 | 7
DURON 650 + KT133 | 137 | 9
雷鸟800 + KT133 | 168 | 1
雷鸟750 + KX133 | 160 | 2
雷鸟700 + KX133 | 153 | 4
一代K7 700 + KX 133 | 145 | 6
一代K7 650 + KX133 | 138 | 8

朋友们从测试数据发现了什么没有？同是700M主频，K7 700只比DURON 700略快一点，DURON、一代K7性能基本上一致，而DURON 又比赛扬的性能高出许多，700M快了20点的得分！同时，大家也会发现：在雷鸟与一代K7之间确实有不小的性能差距。
下面再请大家看3D游戏性能，我们先使用Quake3 Arena进行测试：

测试配置 | 得分 | 排名
PIII 733EB + I815 | 132.2 | 2
PIII 667EB + I815 | 125.6 | 4
赛扬700 + BX | 83.3 | 10
DURON 700 + KT133 | 116.4 | 6
DURON 650 + KT133 | 112.4 | 8
雷鸟800 + KT133 | 132.5 | 1
雷鸟750 + KX133 | 127.8 | 3
雷鸟700 + KX133 | 121.2 | 5
一代K7 700 + KX 133 | 116.3 | 7
一代K7 650 + KX133 | 112.1 | 9

您可以发现，在Quake3测试中，赛扬处理器的性能得分被DURON、一代K7、雷鸟、PIII甩得老远，而DURON的得分与同频K7的得分完全相同。现在我们有些担心经销商们该怎样尽快抛出手中的K7 500-K7 700了？
再看Quake2 Crusher的测试结果：

测试配置 | 得分 | 排名
PIII 733EB + I815 | 107.4 | 5
PIII 667EB + I815 | 100.3 | 7
赛扬700 + BX | 76.4 | 10
DURON 700 + KT133 | 104.4 | 8
DURON 650 + KT133 | 100.4 | 9
雷鸟800 + KT133 | 121.6 | 1
雷鸟750 + KX133 | 116.1 | 2
雷鸟700 + KX133 | 110.9 | 3
一代K7 700 + KX 133 | 109.1 | 4
一代K7 650 + KX133 | 103.9 | 6

这一次，DURON的得分不再能与第一代K7紧紧靠近，不过，两者的性能差别依然很小，而赛扬只有76.4的得分，得分比DURON竟然少28分！
在下一期，我们将使用使用3D Studio MAX测试、对比它们的浮点性能。（Puma 6-23）