行情快递：赛扬价格大幅下降，赛扬2代566到货（5月17日 星期三）
行情快递：又一款K7主板，映泰KX133主板到货（5月17日 星期三）
行情快递：讯英产品，硅谷促销（5月17日 星期三）
市场点评：升技出手，购BF6送Slotket III转接卡，超值！（5月17日 星期三）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（七）HOT（5月17日 星期三）

行情快递：赛扬价格大幅下降，赛扬2代566到货
今天赛扬系列CPU大幅降价，裸片（不带卡、扇）赛扬366、400、433、466、500的价格分别为680元、700元、710元、740元、800元、850元，降幅分别达35元、25元、30元、45元、25元、25元（昨日本站赛扬报价为带卡、扇的一套报价，今日报价为裸片报价，卡+扇为25元）；刚上市的0.18微米工艺的铜矿128赛扬（市场上称赛扬二代）533A裸片降至1000元，就快突破千元大关。另一个好消息是赛扬二代566到货，裸片报价1260元。
近一两周来赛扬市场一直是稳中有降，但像今天这样的大幅降价还很少见。此次降价与市场上赛扬二代的货量增加有关系，另外赛扬缺货有所缓解，商家之间竞争加剧也是造成此次降价的原因之一。以前市场上多数商家的赛扬CPU报价为带卡、扇的整套报价，如果不要卡或扇则相应减钱；但现在报裸片赛扬价格的商家明显增多（进入Socket370时代还需要卡吗？）。本站提醒广大网友在询问赛扬价格时问清楚是否带卡、带扇。（星云 5-17）
行情快递：又一款K7主板，映泰KX133主板到货
K7主板越来越多，使用的芯片组明显集中在KX133上，VIA这次一定乐颠了：K7芯片组市场它是老大当仁不让，谁知Intel自毁长城，随着I820的失败退出，如今PIII、赛扬芯片组市场也落入VIA手中。
今天，商家告诉我们，映泰新款K7主板到货，使用的芯片组就是VIA的KX133。以前映泰也有一款K7主板在销售，旧款使用的芯片组是AMD公司的，AMD750，一方面是AMD750芯片组主板的成本高，另一方面是AMD750芯片组比KX133芯片组的性能弱，因此厂商与消费者一般会更钟爱KX133些。请朋友们参考映泰这款KX133主板的图片：
该主板支持AMD公司的K7处理器。具有5个PCI插槽，1个ISA插槽，1个AGP插槽，支持AGP4X。朋友们注意到AGP插槽附近的短插槽没有，棕色的，那是AMR插槽，可以接AMR MODEM。该主板内置有AC97声卡。映泰这片K7主板，可以支持三条SDRAM内存，每条最大支持容量256M。
该主板内置有硬件监测、风扇转速监测。厂商手册上声称支持PC133，不过我们还不知道它支持内存跑133M是否稳定。（星云 5-17）

行情快递：讯英产品，硅谷促销
硅谷的展销总是一波接一波的，今天的表演者是讯英科技。讯英科技主要经销显卡与光驱，讯英的光驱虽然名气较小，但是讯英显卡的大名相信许多朋友都听到过。
今天，讯英在展销现场展出了他们经销的所有商品。讯英显卡主要集中在TNT2系列上，由于TNT2系列显卡品牌众多，群雄并起，所有大家都在品质与价格两线上奋斗。总的来说，讯英显卡的做工中档，价格和服务不错，目前它的TNT2 PRO 32M版售价为880元。
讯英本次促销的优惠活动是，凡购买讯英GEFORCE 256、TNT2 PRO 32M、TNT2 M64 32M任意款显卡，将赠送一支派克笔；凡购TNT2 M64 16M、TNT2 VANTA 16M将赠送微型收音机一台。
关心市场变化的朋友都了解，现在的显卡市场竞争非常激烈，品牌好、有财力的厂商，就疯打广告，它们显卡的定价也较高，而且常常会高出不少，不过，往往也是它们的显卡做工、选料最上乘；品牌知名度小些的厂商，就自觉调低售价，其实往往这些中低档市场上也能找到做工非常不错的产品，个别品牌根本就与某些著名品牌是同厂的OEM；最不入流的是弄虚做假的厂商，以使用劣质显存或打磨显存甚至打磨显示芯片获取利润。（星云 5-17）

市场点评：升技出手，购BF6送Slotket III转接卡，超值！
升技产品出手了，在全国举行买一送一的活动，凡购买升技BF6主板就送升技SlotketIII 转接卡。
升技BF6是经典型BX主板，与其使用的BX芯片组一样声名卓著，许多朋友的使用印象都是性能出众、功能超强、做工精细、选料上乘。特别是升技BF6上携带的升技SoftMenu III外频无极变速技术，可以1M、1M地提升外频，直到把CPU与系统的最后一滴油水都榨取出来，如此强大的而便捷的超频功能，几乎使任何一个新手在BF6上都能顿时成为超频巨虾！
不过，BF6主板虽然优秀，但是它有一个明显的缺憾，那就是该主板只支持SLOT1 CPU，这与FC-PGA Socket370的潮流是不一致的。升技当然也明白这点，因此它宣布，凡购买升技BF6就赠送升技最新出品的转接卡SlotketIII。该转接卡支持FC-PGA的铜矿PIII、铜矿128赛扬系列（二代赛扬），支持普通赛扬，也支持Socket 370接口的VIA CyrixIII处理器。升技这款转接卡具有两组跳线，可以调节核心电压，也可以调节外频，左上角那组是调外频的，右上角那组则用来调整CPU电压，如果您使用了赛扬2代533A，就需要使用这里的跳线头，它的调整范围是1.3V至3.5V，每步0.05V 。
据悉，这种功能的转接卡，普通市场都在100元价位以上！而且升技BF6的定价在同类产品中本身就偏低，再有这片转接卡，性价比简直是超值了！怎么样，您动心了没有，反正我是“食指大动”，如果不是囊中羞涩，我立刻抢一片去。呵呵，我替升技吹嘘了这么大一篇，也不知道升技或者广源行动心了没有，是否已经决定送我一片使使？呵呵，我们站长是只怕不会答应。（Jalor 5-17）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（七）HOT
在前一讲，我们介绍了如何从CPU外观上区别不同处理器，在这一讲我们将继续这个话题，只是内容上要深入一些，我们将告诉大家如何利用Athlon（K7） CPU的的外观信息区别K7的核心电压与生产工艺。
您可能考虑过购买一片Athlon，当然您也听说过Athlon具有先后两种工艺，性能与兼容性上是不相同的，所以您也担心过零售商会不会用0.25微米工艺的老Athlon来打发您？不用担心，我们将告诉您如何识别。其实，纵然您对CPU的生产工艺不感兴趣，但是，Athlon处理器的核心电压从1.6V至1.8V都有，所以您从正确装机的角度您也必须关心它的核心电压问题，
下面是Athlon塑封外壳的顶层图：

黄圈中被放大的图如下：

从这里您可以读出Athlon处理器的标记，在上面的AMD-K7800MPR52B A是定货部件号（OPN），在下面的一排数字239951117763是这片Athlon的序列号。对于我们来说，上面的（OPN）包含的信息非常重要，而下面的序列号的作用就不是那么重要了。对于OPN，AMD-K7表示是Athlon（K7）处理器，紧随其后的800，表示该CPU的主频为800M（如果这里是100，千万不要当它是100M K7，它是1G的）；“M”表示是插卡似的，也就是使用SlotA结构，如果这个位置是P，那就是PGA似的，应当是对应SocketA结构；“P”表示该处理器的核心电压是1.7V，如果这位置上是T，它的核心电压是1.6V，如果这位置上是N，核心电压就是1.8V；“R”表示CASE温度；下一个“5”表示这片Athlon使用的是512K L2缓存，如果是“1”或“2”就表示它具有1M或2M的超大L2缓存，当然这种Athlon主要是给服务器与工作站使用的。B表示外频是100M，如果使用DDR，则等效外频为200M；最后一个“A”就代表了工艺，A就是0.18微米工艺的，如果这个位置上是C，就表示它的生产工艺是0.25微米，而不是最新0.18的。请朋友们对照下图参考：

（Puma整理 5-17）