行情快递：今日，内存狂涨！（6月9日 星期五）
行情快递：IBM腾龙二代（玻璃）硬盘 15.3G，价格混乱（6月9日 星期五）
新品动态：升技发布Siluro GF256 GTS显示卡（6月9日 星期五）
业界消息：COMPUTEX2000，PM133、SIS730、M1647爆光（6月9日 星期五）
新品动态：KT133主板来了，磐英推出EP-8KTA（6月9日 星期五）
硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（4）（6月9日 星期五）

行情快递：今日，内存狂涨！
本站昨日报道与分析了内存市场近况，预计：内存的涨价风暴离PC消费者端越来越近。今日，内存果然大涨！现代64M平均上涨30元，而128M内存等量上涨了60元；同时KINGMAX内存也略有上浮。
我们对今日的内存市场再次进行了一轮走访，发现许多内存商家仍然只上班不摆货，观望、等待内存涨价的姿态非常明显，近期需要内存的朋友一定要留意市场动态了。（星云 6-9）

行情快递：IBM腾龙二代（玻璃）硬盘 15.3G，价格混乱
IBM 75GXP 15.3G硬盘是腾龙二代系列中上市最早的硬盘。它的上市曾经在市场上引起轰动，因为作为首款15G单碟的硬盘，大家对它的期望（当然是价格）非常大。短短三周，它已经由2550元降到了现在的11**元的价位，如此降幅、如此速度实在让人感叹，不过这可不是它的代理主动降价，它是由于其他同档次硬盘低价上市而被迫反应的，促使它快速降价的功臣首推金钻四代硬盘。
现在，市场上的腾龙二代15.3G硬盘的价格非常混乱，商家间的报价甚至能差60元，现在比较流行的报价是1160-1130元。这种情况的出现与IBM硬盘一贯不规范的进货渠道有非常大的关系；另外，现在的这种大差价与商家对日日阴降的硬盘市场反应不同有关。（星云 6-9）

新品动态：升技发布Siluro GF256 GTS显示卡
著名的主板商升技跨入显卡领域并不久，为了在显卡市场上创造与升技主板一样的高质量品牌，升技经过精工细作，近日正式发布64MB DDR显存的GeForce2 GTS显卡。
在Computex2000上，升技展出了这款Siluro GF256 GTS显卡。它使用Nvidia的GeForce2 GTS(NV15)显示芯片，该显示芯片采用了nVdia最新的Giga Texel Shading(GTS)技术，具有4条独立的双重纹理贴图管道，每秒像素填充率达到8亿/秒，核心时钟频率为200M，采用0.18微米制程。
升技对它自己的Siluro GeForce256和GeForce2 GTS显卡做了一个比较，如下：

| 升技 Siluro GF256 | 升技Siluro GF256 GTS
显示芯片 | Nvidia GeForce | Nvidia GeForce2 GTS
核心频率 | 120MHz | 200MHz
显存频率 | 300MHz | 333MHz
每秒像素填充率 | 4.8亿 | 8亿
生产工艺 | 0.22微米 | 0.18微米
贴图管道数 | 4个 | 4个
显存容量 | 32MB SDRAM | 64MB DDR SDRAM
RAMDAC | 350MHz | 350MHz
三角生成速度 | 1500万/秒 | 2500万/秒
AGP速度 | AGP4X | AGP4X

升技GeForce2 GTS显卡随卡提供了GraphicsMax工具，可以调整核心频率和显存频率。（Jalor 6-9）

业界消息：COMPUTEX2000，PM133、SIS730、M1647爆光
COMPUTEX2000是台湾IT业界各厂商激烈竞争、极力展示自己的时候，往往在这个时候，厂商都会拿出秘密武器，企图获取整个展会与新闻界的注意力。
展会上，Intel的i820e与i815主板各主板商都积极展出，不过由于对这两款主板的前景并不十分看好，主板商们把主打的重点放在了VIA芯片组主板上，获得整个展会热情主推的是使用最近发布的PM133芯片组的主板（PM133芯片组集成了Savage4显示芯片），请参考下面的PM133图片：

更值得大家关注的是SIS的SIS730也首度亮相，它是首款支持K7的DDR266芯片组，选择DDR266作为突破口，也是芯片组厂商目前杀入K7市场的一个好机会。另一个重要的芯片组公司ALi也在COMPUTEX2000上推出了他们同档次K7 DDR芯片组产品：M1647。请朋友们参考下面的SIS730芯片组及主板图片：

（注意：图片版权归PCNET所有。）（耿言 6-9）

新品动态：KT133主板来了，磐英推出EP-8KTA
刚刚发布不久的KT133芯片组，现在已经由磐英抢先推出了主板，KX133主板也是由磐英抢先推出的。
该款主板使用了最新的SocketA架构，可以直接支持AMD新款的Duron与雷鸟处理器。该主板北桥为VT8363，支持200MFSB，支持PC133，支持AGP4X，最大可支持内存为256M*3。该主板南桥为686A芯片。该主板也支持流行的UDMA66，它的配置包括：6条PCI插槽、1条AGP插槽与1条ISA插槽，并且具有4个USB接口，一个ZIP驱动器接口。该主板支持硬件监控，而且可以使用DIP开关调节核心电压。（Jalor 6-9）

硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（4）
朋友们都知道雷鸟包括SlotA与SocketA两种架构，SocketA架构将是以后的主流，但是SlotA雷鸟仍然会生产，主要是为了满足大型的OEM厂商的需要，以避免它们库存中的或者已订购的大量SlotA主板成为废品。下面是一片SlotA 雷鸟750的顶视图：

我们把这片雷鸟750与经典的华硕K7V主板捆绑使用，测试中没有发现任何的故障。不过，我们的超频尝试却没有成功，虽然我们的金手指超频器工作正常，但是我们却无法让这片雷鸟正常工作在800M。当然，这有可能是我们使用的这片样品的个别问题，或许它也可能正是印证了流传很广的说法：800M以上的SlotA雷鸟在KX133主板上工作不正常！（请参考本站刊出的相关文章）就这个问题，我们将花费一些时间来进行详细的实验考察，另外，我们也将找出SlotA-SocketA的转接卡工作中的问题的答案，AMD曾警告说，使用转接卡将使体系工作异常。
下面请朋友大饱眼福，看看雷鸟处理器的内部：
上面一片是第一代的K7，它的CPU核心两边各有一片L2缓存芯片；下面一片就是SlotA雷鸟了，它的左右两边少了缓存芯片，因为L2缓存已经集成到CPU片内。两种卡的右上部分都有金手指，呵呵，这就是调节K7倍频的关键所在。
雷鸟、Duron使用的SocketA与Intel PIII、赛扬使用的Socket370的结构是完全不同的，SocketA具有462针，而Socket370是370针。请看SocketA的针脚：

下面是Sokcet370针脚：

目前支持SocketA的芯片组只有AMD750与VIA的KT133芯片组，一段时间后，SIS730与ALI的同类芯片组就会上市。（Puma 6-9）