行情快递：耕宇显卡全面到货，价格下降（6月7日 星期三）
新品动态：超性价比，麒麟SIS630主板登陆中关村！（6月7日 星期三）
行情快递：中科G400显卡打水，平均降幅高达200元！（6月7日 星期三）
行情快递：彩壳三星显示器750ST到货（6月7日 星期三）
业界点评：硬盘单碟容量再创新高，希捷推出20G单碟（6月7日 星期三）
硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（2）（6月7日 星期三）

行情快递：耕宇显卡全面到货，价格下降
名牌显卡——耕宇今天有不小货量到达，价格也因到货而降了下来；其中，耕宇Geforce256显卡也一并到货，它板载32M显存、带TV-OUT，现报价为1900元。
位于中高端的TNT2标准版显卡，32M版下降了90元，现在已经报930元；16M版非常实惠，现在的价格是750元，相当于下降了80元。
另外，新到货的耕宇Savage4显卡已经全部升级为Savage4 Pro芯片，它不但显卡配置升级而且价格也下落，现在32M版报价为630元，降幅为90元。耕宇对那些没有AGP插槽的老主板非常关照，他们最新的PCI版3D显卡是Savege4 pro/16M ，用于升级旧PC的显卡，效果上肯定是立杆见影，现在这款显卡报价为510元。另外，耕宇的VANTA/16M、Savage4 pro/16M分别报450、440元，这个价位很适合低档攒机的需要。
耕宇其他型号显卡的最新价格请参考本站提供的显卡报价表。对耕宇显卡感兴趣的朋友可以联系硅谷二层D012柜台耕宇、樵风专卖/李红军小姐，电话：62635477 （星云 6-7）

新品动态：超性价比，麒麟SIS630主板登陆中关村！
麒麟的SIS630主板M756到货了，该主板使用SIS630芯片组，采用双子星结构，具有Slot1与Socket370两种接口，可以直接支持Intel所有PIII（包括铜矿）、PII、赛扬处理器。请参考它的照片。
M756由于使用SIS630芯片组，可支持133M外频，支持UDMA66，并且内置高性能SIS300显卡。延续麒麟主板一贯的高集成度的特点，该主板还集成有3D声卡，声卡支持SPDIF；另外，M756主板还集成了56K MODEM。该主板具有一个SIS300主板特有的A-DIMM升级插槽，可以接显示缓存插卡或视频插卡。该款主板目前报价为650元，从性价比来看实在是超值了。感兴趣的朋友可以联系硅桥电子/硅谷二层C009柜台 范翔，TEL:82626189 （Jalor 6-7）

行情快递：中科G400显卡打水，平均降幅高达200元！
中科今日向“水货”击出重拳。当我们下午两点与中科经销商联系时，商家告诉我们，中科代理的G400新价将在3点传达。3点中我们应约而去，中科G400果然大幅降价，平均降幅高达200元！朋友们请看：
G400/16M SGRAM/双口显卡，由1500元下降到1299元；G400/32M SGRAM/单口显卡，由1800元降到1599元；G400/32M SGRAM/双口显卡由1950元下降到1799元，其他价格请参考本站提供的显卡报价表。需要图形设计高档显卡的朋友们算是有福了。
据中科商家介绍，这次主要是为了打击G400“水货”，因此中科把自己代理的G400显卡价格全面下调了，有些价格甚至比“水货”的报价还低。为了避免分销商的损失，他们在降价前还特意回收了分销商手中的G400显卡。（星云 6-7）

行情快递：彩壳三星显示器750ST到货
今天在海龙一家柜台发现了蓝色机壳的三星750ST显示器，据商家介绍，这是刚到的货，由于外型漂亮且自带音箱因此非常受人欢迎。当然我们往往更关心的它的性能指标。750ST是17"显示器，带宽110M，可以在1024*768分辨率下达到85Hz刷新率，点距为0.28mm，性能上确实很一般。不过，家用电脑现在已经是一种“观瞻”效果非常重要的家电，自己的电脑有一个漂亮的面孔确实让“虚荣”的主人心情愉悦。另外，750ST还自带有一对音箱（可以拆卸）。商家介绍，750ST除了蓝色的机壳外，还有橙色、绿色等颜色，不过要过一段时间才能到货。
由于750ST刚到货，市场报价也显得混乱，从2680元到2750元的价格都有，有意思的是商家几乎都不愿意让价，所以需要750ST的朋友最好是多走几家，一定能有比较好的价格。（星云 6-7）

业界点评：硬盘单碟容量再创新高，希捷推出20G单碟
现在的硬盘价格战也演越烈，更高的转速、更大的单碟容量成为硬盘战中赖以制胜的法宝。目前，10000转硬盘已经进入量产出货阶段，主流硬盘也开始向15G单碟硬盘转变，例如新近上市的IBM 75GXP硬盘与迈拓的金钻四代硬盘。
追求更高转速与更大的缓存是为了提高硬盘的性能，而追求更大单碟的主要目的是为了节省成本，以获取价格优势。大单碟的成本优势来源于同容量硬盘更少的碟片、更少的磁头，例如30G硬盘，如果使用10G单碟就需要碟片3张，磁头6个，如果使用15G单碟就只需要碟片2张，磁头4个，成本上的节余是可观的。
希捷近日正式发布了U5系列硬盘，它的最大热点是使用了20G单碟，创造了领先的单碟容量，希捷官方表示，这种20G单碟U5系列硬盘的量产安排在7月。这款硬盘其他的卖点还包括UDMA100接口，以及低噪声技术。可惜的是，这款硬盘目前只有5400RPM转速，如果是7200RPM，相信它就会独领市场风骚了。该硬盘的平均寻道时间很一般，为9ms，缓存为1M介于流行的512K与2M之间。很明显，这些参数表明希捷只希望这次的20G单碟用来生产低档硬盘。据悉，希捷这种20G大单碟在高转速上的稳定性问题是它们暂时没有推出7200转20G单碟硬盘的重要原因。（耿言 6-7）

硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（2）
ON-DIE L2除了时钟速度上的优势外，ON-DIE形式的L2与CPU核心间还具有更好的电气连接特性，同时以前使用外置L2而无法做得太大的数据线宽（因为管脚空间有限），现在已经可以通过ON-DIE实现256位的L2与CPU核心间的总线宽度，使L2、CPU核心的传输性能大大增强。
3、雷鸟特性
AMD的最新Athlon就使用了256K全速ON-DIE L2，这种新CPU核心称为“雷鸟”（Thunderbird），传说中它是一种能呼唤雷电的巨鸟！虽然雷鸟仍被AMD称为Athlon，但是我们能够能很轻松地把雷鸟-Athlon与第一代Athlon区别开，因为雷鸟-Athlon不使用外置的L2缓存，并且部分雷鸟将使用SocketA架构而不是SlotA架构。请看第一代Athlon与雷鸟-Athlon的区别：

对比项目 | 第一代Athlon | 雷鸟Athlon
工艺 | 0.25 / 0.18微米工艺，铝连接 | 0.18 微米工艺，铝/铜连接
Die的尺寸 | 102 mm2 (.18 micron) | 117 mm2
Die集成的晶体管数 | 22 百万 | 37 百万
核心电压 | 1.6 - 1.8 V | 1.7 V
1 GHz主频的功率 | 65 W | 54 W
1 GHz主频最大电流 | 37 A | 33.6 A
L2-Cache 的为止 | 外部 | On-Die（内置）
L2-Cache 的时钟速度 | 主频的33 / 40 / 50 % | 与主频同速
L2-Cache 的容量 | 512 kB | 256 kB
L2-Cache 的总线宽度 | 64位宽 | 256位宽
L2-Cache Organization | 2-way set associative | 16-way set associative
封装 | SlotA | SocketA 'CPGA'与SlotA两种
可支持该处理器的芯片组 | AMD 750 AMD 760 VIA Apollo KX133 | AMD 750 AMD 760 VIA Apollo KX133 （有稳定性问题） VIA Apollo KT133

很明显，雷鸟-Athlon仍然有很大的工作电流与功耗，这一点可能是许多预测雷鸟特性的人士没有想到的，所以您购买雷鸟是仍然要注意为电脑选择大功率电源。另外，正如我们的预测，部分雷鸟果然将使用原来的铝连接技术，由AMD的FAB25生产；而大多数雷鸟则使用最新的铜连接结束，由FAB30生产；这两种雷鸟到底有什么性能差别目前还不是特别清楚，但是您可以从外表上识别出它俩，因为使用铝连接技术的雷鸟带有蓝光，而使用铜连接技术的雷鸟看起来有些发绿。我想，不需要我们提醒，您也知道在市场上最好是选择哪一种雷鸟吧！（Puma 6-7）