您的位置:首页>>中关村手记>>20000508-20000514
http://www.thethirdmedia.com http://cernet.thethirdmedia.com

中关村手记
——中关村电脑市场行情

市场点评：中关村电子市场，一周市场回顾（5.8-5.14）（5月14日 星期日）
行情快递：中关村电脑节，网眼推出优惠活动（5月13日 星期六）
业界点评：I820 MTH主板回收，芯片组市场谁受益？（5月13日 星期六）
业界消息：Transmeta，豪言2001NB CPU市场挑战Intel（5月13日 星期六）
行情快递：本次价格战挑动者，希捷硬盘全线上涨（5月12日 星期五）
行情快递：丽台Geforce降价，技嘉显卡全线降价（5月12日 星期五）
新品动态：技嘉推出第二代Geforce256显卡：GA-GF2000（5月12日 星期五）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（五）HOT（5月12日 星期五）
行情快递：电脑节的华旗活动：买健康电脑，送健康大礼（5月11日 星期四）
业界点评：MTH芯片停止出货，SDRAM系统I820芯片组死刑（5月11日 星期四）
新品动态：ALI抢准时机，6月DDR芯片组切入K7市场（5月11日 星期四）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（四）HOT（5月11日 星期四）
行情快递：酷鱼二代15.3G、20.4G上市！IBM硬盘逆流涨价（5月10日 星期三）
市场点评：电脑节开幕，活动多优惠多，但小心假特价（5月10日 星期三）
业界点评：国内将拥有自己的元晶（芯片）生产厂！（5月10日 星期三）
行情快递：三星750S显示器降价（5月10日 星期三）
行情快递：市场上48速光驱渐多（5月10日 星期三）
行情快递：佳能产品展示区，免费制作嵌相片的钥匙链（5月10日 星期三）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（三）HOT（5月10日 星期三）
行情快递：CPU市场价格变动，两种PIII600拉开价差（5月9日 星期二）
业界消息：UDMA100即将流行，UDMA100主板6月诞生（5月9日 星期二）
市场点评：配置K7小心，KX133系统可能无法升级至雷鸟（5月9日 星期二）
业界点评：VIA营收较同期增长361%，继续向推翻Intel前进（5月9日 星期二）
新品动态：Geforce2 GTS开始出货，及其兼容性问题（5月9日 星期二）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（二）HOT（5月9日 星期二）
行情快递：赛扬价格回落，开元基业下调K7价格（5月8日 星期一）
行情快递：攒机族们，好消息，533A 稳超 800 ！ HOT（5月8日 星期一）
行情快递：广源行代理帝盟MODEM，5月优惠酬宾（5月8日 星期一）
业界点评：主板生产界，谁在窥视华硕的地位？（5月8日 星期一）
业界点评：VIA-S3新显示芯片公司，喜获IBM订单，（5月8日 星期一）
——S3在笔记本显示芯片领域快速崛起！
市场点评：CPU厂商供货改善，CPU市场价格渐回落（5月8日 星期一）
硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（一）HOT（5月8日 星期一）

市场点评：中关村电子市场，一周市场回顾（5.8-5.14）
1、本周市场的大事当然是“第三届中关村电脑节”。中关村电脑节从5月10日开始。今年，电脑节的优惠与降价活动还真不少，最突出的是各整机商，齐刷刷地打起了降价优惠的促销战。电脑节第一天，联想电脑就抢占了中关村黄金地段，向家庭电脑消费者拼命“招手”，极力推荐它们的天僖系列上网电脑；有意思的是，联想还想出了一个新招，把海淀消协拉入自己的促销联盟，喊出“明明白白买电脑”的口号，新招果然有效，顿时吸引了众多消费者。联想抓住的正是这样一种消费国情：电脑作为家庭消费大件，普通家庭除了考虑价格因素外，售后问题更是它们的考虑重点。联想的优惠不少：前面提到的天僖电脑正在特价销售，原价15988元的天僖8030电脑，活动期间只要15000元，并赠送13个月的免费上网时间（从电脑的生产日期算起）。而且，电脑节期间购买联想产品还可成为联想终身会员，享受会员优惠，并可参加抽奖活动。此外，联想在节日期间每日推出一款特价电脑。
品牌知名度小些的整机商，绝不会放弃用节日消费扩大自己知名度的时机，它们使出浑身解数，又是降价促销，又是沿街散发它们宣传材料，忙得不宜乐乎，爱必得、国合、七喜、超群等等中小品牌全都加入了促销行列。
喷墨打印机市场上，一直上演对手戏的Canon、Epson在电脑节继续“大打出手”，双方都在村里摆出了演示、促销的展台，两者展台之间就几步之距，而双方的“拥护者”正好各占半场，显得很有意味，倒也正合它们的市场份额比。不过，这两个对头也不知道是怎么了，现在好象同时对价格战兴趣索然，居然都只搞赠送打印彩图的形象活动；事实上，在它们的不少经销商处，普及型的喷墨打印机价格还略有上浮。
2、CPU市场。本周的赛扬处理器市场连续飘绿，让许多攒机族打心眼里高兴。从周一至周六，赛扬400-赛扬533的每款都有80-90元的降幅，前一轮涨价曾经冲上1100元的赛扬533，现在已经报900元了。由于市场的人气黯淡，可能这种降价还会持续一定时间。不过，现在的赛扬市场上由于保超CPU奇缺，这使得许多攒机族非常失望，毕竟66M外频是赛扬系统上的最大性能瓶颈之一。需要保超赛扬的朋友可以走走二手市场，或者选购铜矿128赛扬533A也是不错方案，只是现在的保超533A价格不菲，货源也少，当然也别忘了在市场上寻寻还有没有遗世独立的“超频传奇”：保超赛扬300A与赛扬366。
在PIII市场上，销售最热的PIII500E已经告缺，这种CPU一般可以上667（133*5），加上现在支持133M外频的FC-PGA主板价格也便宜下来，使得消费者趋之若骛。PIII市场价格，最有意思的要算新旧PIII550了，目前旧款PIII550报2060元，比铜矿PIII550E的1950元还高出不少。
3、硬盘市场。本周硬盘总体价格继续下降，价格战在昆腾、迈拓、希捷、西部数据之间继续上演。朋友们注意到没有，现在的行情是前半周降，后半周持平上涨，究其原因主要是因为希捷代理开始在市场查价，准备遏制经销商们继续恶杀价，由于希捷硬盘是这两轮价格战的挑战者，所以它的策略一变，整个硬盘市场立刻就刹出了跌势。说来奇怪，希捷硬盘的降价本来就是代理授意的，业内人士认为，可能前期是希捷代理希望从价格战上扩展市场份额、抛出手中存货，但是由于各硬盘代理对市场份额搞寸土必争，相互杀价降势太猛，希捷代理也就见好就收了，否则必定拼到自己大赔本，同时也会害苦他的下游经销商。目前已经有许多经销商向代理嚷嚷，他们撑不下去了。
4、内存市场。内存市场本周较为稳定，一周只有些微的降幅。需要给大家提个醒的是，国外内存、内存元晶市场的下半年走势普遍看涨，目前国内这种半死不活的内存市场状况主要是因为现在处于销售淡季，许多市场上冷冷清清的，这样的市场状况下，提价也没有多大意义。
虽然是电脑节期间，我们仍然发现，许多电子市场的销售非常惨淡，前段时间忙忙碌碌的商家也清闲得百无聊赖，其实这是中关村电子市场规律性的人气变化，5、6月也是经营最困难的时期，商家们一定要挺住进入七月的黄金时节。消费者如果能在5-6月攒机，一般也能获得较好的价位，因为买方市场时期，各类配件价格都处于阴跌状态，而且商家比其他时期更愿意让价。（Jalor、星云、耿言 5-14）

行情快递：中关村电脑节，网眼推出优惠活动
中关村电脑节的优惠真不少，现在网上可视聊天也火热，我就来给大家介绍摄像头的优惠活动吧。
从5.10-5.15，网眼优惠促销网眼PC370，可比普通价优惠130元，现报758元，另外，销售不错的网眼2000，可以优惠价458元购买。而且购买网眼产品，还可以参加抽奖活动，它们采用的是返还现金的方法，运气好最高可以得到299元。更有意思的是，网眼声称只要持有它们的宣传材料，就可以在一月内销售购买网眼PC370、网眼2000的价格优惠。（星云 5-13）

业界点评：I820 MTH主板回收，芯片组市场谁受益？
Intel由于MTH的BUG问题将全面回收使用了MTH的I820主板，这除了使Intel蒙受经济赔偿等直接损失外，还将导致Intel在主板芯片组市场受到新的挫折。
由于Intel I820晶片组MTH的BUG，Intel全面回收瑕疵品后，在SDRAM系统的市场上推出已经2年的440BX晶片组再度成为主流，但是由于440BX不具有当前流行的标称133M外频、AGP4X、UDMA66，因此Intel的440BX正面临着VIA PC133晶片组的严重挑战，而且从厂商的现期生产来看，440BX已经处于下风。毫无疑问，VIA将成为本次事件的最大受益者，它的VIA Apollo pro133A芯片组的销售也将会进一步走旺。另一个受益者将是ALI，因为它的Aladdin Pro4 PC133晶片组将在6月推出，正好遇上了Intel芯片组“青黄不接”的时机。
Intel I820芯片组的失败将会迫使Intel积极推出它的I815芯片组，以抢回它的市场份额。不过，I815不是独立型的，它属于整合型芯片组，这可能不符合许多消费者的需求。I815芯片组的提前推出将严重冲击SIS公司的SIS630、ALI的Aladdin TNT2，还有VIA的PromediaⅡ，但是VIA、ALI由于都有独立型芯片组在市场受益，所以他俩应当没有SIS受冲击大。而且从产品特色分析也是这样：Aladdin TNT2的3D显示芯片最强，使用了nVidia的TNT2核心，I815作为Intel产品享有渠道优势，而SIS630却没有两者的特色突出。不过，SIS公司的看法却不同，它们认为，虽然I820芯片组的BUG事件确实会促使Inel加速I815的推出，但是I815定位于组装市场，SIS630定位于OEM市场，因此SIS受到的冲击也不会很大。（耿言 5-13）

业界消息：Transmeta，豪言2001NB CPU市场挑战Intel
Transmeta这个神秘的公司大家还记得吗？Tanasmeta两款全新设计的Crusoe曾引起了全世界的注意。它的Crusoe TM3120具有333MHz与 400MHz两种规格，主要用于手持电脑；而它的Crusoe TM5400具有500MHz与 700MHz规格，将是Transmeta在笔记本CPU市场上的重将，Transmeta对它在超薄轻笔记本市场上寄予厚望，Transmeta希望能占领25%的笔记本电脑市场。
Transmeta Crusoe CPU在超薄轻笔记本市场上的确具有独到的优势，因为它能兼顾性能与省电低耗能问题。而且现在的Intel笔记本CPU的缺货问题严重，另一个重要竞争对手AMD的笔记本CPU还停留在K6-2（+）上，业绩平平，这正是Transmeta制胜的良机。另外，Crosoe这种笔记本处理器的主频将会进一步提升，最晚会在2001年突破1000M主频大关，这对增强消费者对Crusoe的信心也非常重要。
今年预计的全球笔记本出货量超过2000万台，而且一半以上将是超薄轻主流机种，对Transmeta Crusoe抢攻市场非常有利。令Transmeta高兴的是，厂商对Crusoe处理器颇为热情，现在前10大PC厂商大多数都开始以Transmeta的Crusoe CPU来设计它们的产品。
要向Intel挑战，还有个关键问题是产能，Crusoe没有自己的生产线，目前只能请他人代工。其中，在IBM的生产线上，Transmeta拥有的Crusoe最高产能为年400万颗，而Transmeta 2001年预估的总出货量高达1000万颗，因此，Transmeta为提高产能，开始与台积电等晶圆代工业厂商讨500万-600万颗CPU的代工问题。虽然台积电与联电等台湾元晶代工厂的产能已饱和，但是饱和的主要是0.25微米工艺生产线，类似Crusoe可能需要的0.18微米生产线，现在的剩余产能还比较充足，所以，相信Transmeta会与台湾代工厂达成协议。（Jalor 5-13）

行情快递：本次价格战挑动者，希捷硬盘全线上涨
朋友们感到惊讶吧，本次价格战的挑战者，现在居然是第一个喊停的，希捷今天把它的硬盘价格几乎全线抬了上去，一副高挂免战牌的样子。当然，昆腾、西部也不是好惹的，决不会让希捷拉开价差后就此顺利抢占了市场份额，所以西部、昆腾仍然连续降价，摆出急追猛打的势头。
硬盘厂商、代理天人打仗，下面的经销商们就遭了秧，有些小经销商前段时间进了批硬盘，现在还砸在自己手里，眼看着硬盘价格降了又降，真正是欲哭无泪。（星云 5-12）

行情快递：丽台Geforce降价，技嘉显卡全线降价
Geforce二代的现身，对显卡市场的影响可不小，高端的显卡市场明显受到压力，价格开始纷纷下落，这种现象主要表现在Geforce256、TNT2 Ultra、TNT2 Pro等显卡上，特别是Geforce系列中性能最弱的SDRAM版Geforce，例如显卡名牌丽台的SDRAM版Geforce256/32M，价格下调了150元，而DDR版价格下调了80元，另一名牌技嘉的Geforce256显卡的价格也下调了50元。
技嘉显卡这次是全线调价，对于目前零售市场流行的TNT2 M64/32M显卡，技嘉GA-622报690元，比5月初下降了40元，而技嘉的GA-660P（TNT2 Plus/32M）价格下调100元后，现在突破1000报980元了。其他技嘉显卡的价格变动请参考本站的显卡报价表。对调价后的技嘉、丽台显卡感兴趣的朋友可以去中海电子市场300号柜台看看，刘宝忠先生，联系电话：82626108 。（星云 5-12）

新品动态：技嘉推出第二代Geforce256显卡：GA-GF2000
随着nVidia推出新一代的Geforce256显示芯片Geforce2 GTS，技嘉也应时推出了使用该芯片的最新3D显卡：GA-GF2000。
GA-GF2000显卡使用Geforce2 GTS 3D芯片，具有每秒2千万三角形处理能力，350M RAMDAC，支持的最高分辨率是2048x1536，并且同时支持Transform 及 Lighting 效果，而且Geforce2 GTS具有4x4 Hypertexel Pipeline 架构，在一个时钟周期，能同时处理两个以上材质。GA-GF2000显卡配置了32M DDR显存，具有普通版、带TV版、带TV/DVI版，三种版本，随赠VCD播放软件及游戏光盘。（Jalor 5-12）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（五）HOT
前面我们就市场上的几乎全部CPU的参数、特性进行了详细的讲解，现在我们将对市面上的芯片组的参数进行讲解，给出大家最关心的什么样的芯片组支持什么样的CPU，以及芯片组的特性。我们给出的芯片组特性表包括Intel、AMD、VIA、SIS、ALI五家的产品。

VIA芯片组 | 芯片组代号 | 支持的CPU | 外频(MHz) | 支持的 内存 | AGP接口 | IDE接口
VT82C580VP | Apollo VP1 | 奔腾, K5, 6x86 | 66 | EDO/ FPM, SDRAM | n/a | PIO4
VT82C580VPX | Apollo VPX | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO /FPM, SDRAM | n/a | PIO4
VT82C595 | Apollo VP2 | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
VT82C597 | Apollo VP3 | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33
VT82C691 | Apollo Pro | PII, 奔腾Pro | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33
VT82C693 | Apollo Pro Plus | PII, 赛扬 | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33
VT82C693A | Apollo Pro 133 | PII, PIII, 赛扬 | 133 | PC133 SDRAM | 2x | UDMA66
VT82C694X | Apollo Pro 133A | PII, PIII, 赛扬 | 133 | PC133 SDRAM | 4x | UDMA66
VT83C598AT | Apollo MVP3 | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33
VT8501 | Apollo MVP4 | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33
VT8601 | Apollo PM601 | PII, PIII, 赛扬, CyrixIII | 133 | PC133 SDRAM | 2x | UDMA66
VT8731 | KX133 | Athlon | 133(*2) | PC133 SDRAM | 4x | UDMA66

Sis芯片组 | 芯片组代号 | 支持的CPU | 外频(MHz) | 支持的内存 | AGP接口 | IDE接口
630 |  | PII, PIII, 赛扬 | 133 | PC133 SDRAM | 4x | UDMA66
620/5595 |  | PII, PIII, 赛扬 | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA66
600/5595 |  | PII | 100 | PC100 SDRAM | 2s | UDMA33
5596/5513 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
5596/5513 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
5591/5595 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 83 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
5591/5595 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 83 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
5511, 5512, 5513 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
5511, 5512, 5513 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
540 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA66
530/5595 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA66
530/5595 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA66
5598 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 75 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
5598 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 75 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
5582 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 75 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
5582 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, 6x86, 6x86MX | 75 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
5571 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4

Intel芯片组 | 芯片组代号 | 支持的CPU | 外频(MHz) | 支持的内存 | AGP接口 | IDE接口
440BX |  | PII, PIII, 赛扬 | 133** | PC133 SDRAM | 2x | UDMA33
440EX |  | 赛扬 | 66 | SDRAM | 2x | UDMA33
440FX |  | 奔腾Pro, PII | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
440LX |  | 赛扬, PII | 66 | SDRAM | 2x | UDMA33
440ZX |  | 赛扬, PII | 100 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA66
440ZX-66 |  | 赛扬 | 66 | SDRAM | 2x | UDMA33
82430FX | Triton | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6 | 66 | EDO/FPM | n/a | PIO3
82430HX | TritonII | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86 | 66 | EDO/FPM | n/a | PIO4
82430TX |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86, 6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
82430VX | TritonII | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86 | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | PIO4
i810 | Whitney | PII, PIII, 赛扬 | 100 | PC100 SDRAM | 4x | UDMA66
i810e | Whitney | PII, PIII, 赛扬 | 133 | PC133 SDRAM | 4x | UDMA66
i815 | Solano | PII, PIII, 赛扬 | 133 | PC133 SDRAM | 4x | UDMA66
i820 | Camino | PII, PIII | 133 | PC800 RDRAM | 4x | UDMA66
i840 | Carmel | PII, PIII | 133 | PC800 RDRAM*2 | 4x | UDMA66

AMD芯片组 | 芯片组代号 | 支持的CPU | 外频(MHz) | 支持的内存 | AGP接口 | IDE接口
AMD640 |  | 奔腾, 奔腾MMX, K5, K6, K6II, 6x86,6x86MX | 66 | EDO/FPM, SDRAM | n/a | UDMA33
AMD751 | Irongate | Athlon | 100*2 | PC100 SDRAM | 2x | UDMA33

ALI芯片组 | 芯片组代号 | 支持的CPU | 外频(MHz) | 支持的内存 | AGP接口 | IDE接口
Aladdin Pro-IV |  | PII, PIII, 赛扬 | 100 | PC100 SDRAM | 4x | UDMA66

*KX133芯片组：目前Athlon的外频不能超过100M（*2，DDR），133M是PCI时钟附加提供给内存接口的。
**超越官方的规格设计。不过，由于它的AGP对总线速度的分频系数是锁定的，因此对于133M总线，AGP将跑在89M上，而标准AGP只有66M，所以使用133M外频将对显卡提出苛刻的要求。

内存接口
EDO | Extended DataOut 或 Hyperpage 模式，异步DRAM
FPM | 快页模式（设置时间没有列地址的内存）
SDR | Single Data Rate（单倍速率）
DDR | Double Data Rate（双倍速率）
SDRAM | 同步DRAM
RDRAM | Rambus DRAM
PC100 | 工作时钟100MHz x 1 ，位宽8字节， 最大数据吞吐量0.8 G字节/秒，短响应时间
PC133 | 工作时钟133MHz x 1 ，位宽8字节， 最大数据吞吐量1.1 G字节/秒，短响应时间
PC266 | 工作时钟133MHz x 2 ，位宽8字节， 最大数据吞吐量2.2 G字节/秒，短响应时间
PC600 | 工作时钟266MHz x 2 ，位宽2字节， 最大数据吞吐量1.1 G字节/秒，长响应时间
PC700 | 工作时钟356MHz x 2 ，位宽2字节， 最大数据吞吐量1.4 G字节/秒，长响应时间
PC800 | 工作时钟400MHz x 2 ，位宽2字节， 最大数据吞吐量1.6 G字节/秒，长响应时间
AGP 带宽
n/a | 不支持AGP，仅支持PCI 插槽，最大传输率133M字节/秒
AGP 1X | 最大传输率266M字节/秒
AGP 2X | 最大传输率528M字节/秒
AGP 4X | 最大传输率1G字节/秒
IDE 接口
UDMA66 | HDD最大传输率66.6M字节/秒，使用总线控制
UDMA33 | HDD最大传输率33.3M字节/秒，使用总线控制
PIO4 | HDD最大传输率16.6M字节/秒 ，不使用总线控制

（Puma整理 5-12）

行情快递：电脑节的华旗活动：买健康电脑，送健康大礼
防辐射，保护眼睛、身体健康，需要购买TCO显示器的观念已经深入人心。虽然符合TCO标准的显示器主要集中在高档显示器上，但是在低端显示器市场上，也有几种非常受欢迎的TCO显示器，例如现在人气旺盛的华旗爱国者显示器700A PLUS、500A PLUS。这两款显示器都通过了TCO95认证，而且作为17"彩显的700A PLUS现报1999元。TCO与超低价的特点使它打动了许多消费者和攒机商。
中关村电脑节期间，华旗也没有闲着，积极为它们的TCO显示器大做宣传文章，开展了“买健康电脑，送健康大礼”活动：5.10-5.14电脑节期间，凡在北京地区购买700A PLUS、500A PLUS显示器的朋友，都可参加华旗的抽奖，奖品为海尔健康空调、健康组合健身器材、室内氧吧和跳舞毯等。
怎么样，它们的奖品有意思吧，全都与“健康”概念有关联。对华旗的爱国者显示器感兴趣的朋友可以去华旗展厅看看。（星云 5-11）

业界点评：MTH芯片停止出货，SDRAM系统I820芯片组死刑
Intel突然宣布，由于MTH芯片有瑕疵，MTH芯片将全面停止出货。Intel另外表示，如果消費者使用带MTH的I820系统出现问题，它们将负责更换。虽然Intel的MTH导致down机的毛病早就风传，但是Intel突然宣布停产还是让业内人士非常惊讶和震惊，因为这意味着Intel的I820芯片组将就此退出SDRAM系统，从此，BX芯片组将独自面临来自VIA的Apollo pro 133A的强大冲击，因为BX芯片组本身既不能支持UDMA66，也不能支持AGP4X，而且没有标称的PC133。虽然VIA芯片组现在的AGP4X、UDMA66的性能优势也不明显，但是它的问题主要来自驱动程序上，这个问题是可以通过软件升级解决的。
MTH停止出貨，使Intel的I820芯片组退出了SDRAM市场，Intel当初为了使I820集成SDRAM支持、为了解决I820 SDRAM BUG，它甚至曾经不惜发布前回收主板商生产线上的I820芯片，种种努力全部付诸东流。
很明显，随着I820芯片组的退出，主板芯片组市场上将会留出份额空档，这对VIA、SIS、ALI都是机会。不过，可以预测的是，Intel绝不是省油的灯，相信不久Intel就又新的芯片组填补上来。另外可以预计的是，Intel的BX芯片组的寿命将会继续延长。（耿言 5-11）

新品动态：ALI抢准时机，6月DDR芯片组切入K7市场
现在的K7主板芯片组市场上只有两种产品：VIA的KX133、AMD的AMD750。其中以VIA的KX133芯片组声名最响、性能也最好。随着AMD的SOCKETA处理器的推出，VIA还会推出KZ133芯片组，而支持DDR266的KZ266芯片组预计到9月才会发布，同样，AMD自己的DDR266芯片组AMD760也安排在9月推出。非常明显，现在是DDR芯片组的真空时段，对于那些芯片组研发商来说，确实是一个切入K7芯片组市场的良机。
ALI正好在这个时候抢了先，它宣布将在6月推出支持了DDR266的K7芯片组，而且量产安排在第三季度，进程上比VIA与AMD抢先了整整一个季度！ALI的芯片组将成为第一款支持DDR的产品。ALI为做好切入市场准备，在产品特性上力求一步到位，它的芯片组将同时支持SLOTA与SOCKETA处理器，已经包括K7、雷鸟、烈火全系列在内。另外，该芯片组支持流行的UDMA66，也能兼容PC133内存。（Jalor 5-11）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（四）HOT
前面我们已经给出了SLOT1、SLTOA、SOCKET370三种结构的处理器特征参量，今天我们将给出SOCKET7处理器的配置参数，SOCKET7处理器中最经典的产品就是AMD的K6-2了。

Intel Pentium MMX - CPGA - Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存 频率(MHz) | 体系 结构 | 生产 工艺(微米)
Pentium MMX 166 | 166 | 66 | 2.5 | 2.80 | 位于主板 | 66 | P55C | 0.35
Pentium MMX 200 | 200 | 66 | 3.0 | 2.80 | 位于主板 | 66 | P55C | 0.35
Pentium MMX 233 | 233 | 66 | 3.5 | 2.80 | 位于主板 | 66 | P55C | 0.35

Intel Pentium - CPGA - Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存 频率(MHz) | 体系 结构 | 生产工艺(微米)
Pentium75 | 75 | 50 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 50 | P54C | 0.6
Pentium90 | 90 | 60 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 60 | P54C | 0.6
Pentium100 | 100 | 66 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 66 | P54C | 0.6
Pentium120 | 120 | 60 | 2.0 | 3.30 | 位于主板 | 60 | P54C | 0.6
Pentium133 | 133 | 66 | 2.0 | 3.30 | 位于主板 | 66 | P54C | 0.6
Pentium150 | 150 | 60 | 2.5 | 3.30 | 位于主板 | 60 | P54C | 0.6
Pentium166 | 166 | 66 | 2.5 | 3.30 | 位于主板 | 66 | P54C | 0.6
Pentium200 | 200 | 66 | 3.0 | 3.30 | 位于主板 | 66 | P54C | 0.6

AMD K6III - CPGA - Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存 频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
K6III400 AHX | 400 | 100 | 4.0 | 2.40 | 256K+L3 | 100 | K6III | 0.25
K6III400 AFR | 400 | 100 | 4.0 | 2.20 | 256K+L3 | 100 | K6III | 0.25
K6III450 AFX | 450 | 100 | 4.5 | 2.20 | 256K+L3 | 100 | K6III | 0.25
K6III450 AHX | 450 | 100 | 4.5 | 2.40 | 256K+L3 | 100 | K6III | 0.25

AMD K6II - CPGA - Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存 频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
K6II266 AFR | 266 | 66 | 4.0 | 2.20 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.25
K6II300 AFR | 300 | 100 | 3.0 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II333 AFR | 333 | 95 | 3.5 | 2.20 | 位于主板 | 95 | K6II | 0.25
K6II350 AFR | 350 | 100 | 3.5 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II366 AFR | 366 | 66 | 5.5 | 2.20 | 位于主板 | 66 | K6II | 0.25
K6II380 AFR | 380 | 95 | 4.0 | 2.20 | 位于主板 | 95 | K6II | 0.25
K6II400 AFQ | 400 | 100 | 4.0 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II400 AFR | 400 | 100 | 4.0 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II450 AHX | 450 | 100 | 4.5 | 2.40 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II450 AFX | 450 | 100 | 4.5 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II475 AHX | 475 | 95 | 5.0 | 2.40 | 位于主板 | 95 | K6II | 0.25
K6II475 AFX | 475 | 95 | 5.0 | 2.20 | 位于主板 | 95 | K6II | 0.25
K6II500 AFX | 500 | 100 | 5.0 | 2.20 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25
K6II533 AFX | 533 | 97 | 5.5 | 2.20 | 位于主板 | 97 | K6II | 0.25
K6II550 AGR | 550 | 100 | 5.5 | 2.30 | 位于主板 | 100 | K6II | 0.25

AMD K6 - CPGA- Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
K6 166 | 166 | 66 | 2.5 | 2.90 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.35
K6 200 | 200 | 66 | 3.0 | 2.90 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.35
K6 233 | 233 | 66 | 3.5 | 3.20 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.35
K6 266 | 266 | 66 | 4.0 | 2.20 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.25
K6 300 | 300 | 66 | 4.5 | 2.20 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.25

AMD K5 - CPGA - Socket7
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级 缓存 | 缓存 频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
K5PR75 | 75 | 50 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 50 | K5 | 0.5
K5PR90 | 90 | 60 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 60 | K5 | 0.5
K5PR100 | 100 | 66 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 66 | K5 | 0.5
K5PR133 | 100 | 66 | 1.5 | 3.30 | 位于主板 | 66 | K5 | 0.35
K5PR166 | 116 | 66 | 1.8 | 3.30 | 位于主板 | 66 | K6 | 0.35

CPU 标识
MMX | 标识具有多媒体指令的MMX Pentium处理器，另外，AMD的K6-2与K6-III也具有MMX指令。
3DNow! | 标识用于3D应用的特殊指令，K6-2与K6-III都集成有该指令集
AFR | 2.2V 核心电压，最大70°C case 温度
AFQ | 2.2V 核心电压，最大 60°C case温度
AHX | 2.4V 核心电压，最大 65°C case 温度
AFX | 2.2V 核心电压，最大 65°C case 温度
AGR | 2.3V 核心电压，最大 70°C case 温度
架构/缓存
onboard | SOCKET7处理器的L2缓存位于主板上，L2缓存的容量一般有512K-2M等不同规格，有主板商决定
L3 | 由于 AMD K6-III 有256K 片内内置的L2缓存，因此SOCKET7主板上的缓存就成为所谓的L3 缓存
Cache （缓存） | SOCKET7主板上的缓存一般与系统总线同步，因此它不依赖于CPU主频，这一点是与PII、PIII、赛扬、Athlon等的缓存不同的。 K6-III 内置的片内256K L2缓存是全速的（与CPU主频同频）

（Puma整理 5-11）

行情快递：酷鱼二代15.3G、20.4G上市！IBM硬盘逆流涨价
希捷酷鱼二代硬盘又有两款新品上市了。我们从商家获得的最新报价是：酷鱼二代15.3G是1250元，酷鱼二代20.4G是1530元，两款都开始有现货销售，而同系列的10.2G硬盘已经在4月底上市，由于残酷的硬盘价格战，目前酷鱼二代10.2G硬盘降到1000元，依照现在的价格战势头，1000元关口也会很快突破。希捷酷鱼二代硬盘具有2M缓存，7200转，支持UDMA66，具有8.2毫秒的平均寻道时间。
在整个硬盘市场的降价潮中，最引人注目的是IBM硬盘，它的价格居然开始逆流上浮，这主要是因为IBM硬盘目前货源紧张，当然，另一方面是由于IBM硬盘人气好、受欢迎度高。（星云 4-10）

市场点评：电脑节开幕，活动多优惠多，但小心假特价
第三届中关村电脑节终于开幕了。相信许多近期需要购置电脑的朋友都在等待电脑节的优惠活动吧，这从近两周电子市场里攒机生意的明显减少就可以发现。如今的中关村已经是彩旗满街，条幅遍地，各公司、网站到处设点，负责分发宣传资料的小姐更是不放过每一个经过的行人。
当然，作为电脑节，最火的还是做整机的电脑商，事实上也是它们“节”过得最紧张，生怕自己被对手比下去，今后销量、利润受损。联想电脑抢占的地利最佳，它在位于中关村黄金地段的海龙大厦门前设置促销展台，促销对象的主力当然是家庭消费，因此天僖系列电脑的暴光度最大。有意思的是，联想还把海淀消协拉入了自己的促销联盟，“明明白白买电脑”的口号确实吸引了众多消费者。小的整机商当然不会有这种荣幸了，它们的看家本领就是沿街广为散发它们的促销价目表，上面往往是XX机型原价XXXX，现价优惠XXX等。加入这种降价促销行列的有爱必得、七喜、超群等中小品牌。
配件厂商们也没闲着，LG正在太平洋电子市场广场上搞歌舞活动，力推它们的未来窗795FT、775FT。代理商广源行正在散发它们的电脑节活动日程表，列出了优惠活动的内容和时间，它们推出的促销活动包括：希捷酷鱼二代+IDE RAID卡特价销售、买K7赠礼品、买帝盟MODEM抽奖等。
还有一个特殊的消息是，5月11日在连邦软件将免费赠送金山公司的剑侠情缘II的BETA版。
不过，电脑节中也有浑水摸鱼者，我们就发现了一些：例如购买电脑优惠特价打印机，而所谓特价打印机居然比普通市价还高3XX元；另有什么买电脑加5XX元送全向MODEM，呵呵，全向MODEM本身就是这个价位，实在不知道“送”从何来。
平时上市场少的朋友在这种热闹场合购买电脑或配件，一定要冷静，应当注意多打听几个商家的相关商品报价，小心别让某些搞不正当经营的商家“冤”了。（Jalor 5-10）

业界点评：国内将拥有自己的元晶（芯片）生产厂！
国内终于将拥有自己的元晶（芯片）生产厂，宏力！创办者为江泽民之子江锦恒、宏仁集团王文洋（台湾），他们的投资计划已经获得官方核准，总投资金额为64亿美元，技术来自日本OKI公司。该元晶厂将设在上海浦东等地，预计将兴建三座8吋、三座12吋元晶厂。由于精密元晶制程是我国极力需要获取的技术，因此政府给予了高度的支持，而且明显有中央最高领导层的参与。上海市政府不但许诺了超优惠的贷款措施，而且表示将全力支持。
[耿言] 海湾战争后，政府才意识到掌握自己的微电子技术的重要性。许多朋友都知道，前年，政府豪气冲天地许诺了各种优惠措施，以为优惠就能招来元晶技术方面的顶级厂商，还拟了个XX发展计划，可惜全球几大元晶厂响应寥寥。外国厂商除了考虑可能在大陆同行中培养出日后对手的顾虑外，最重要的原因是以美国为首的国家仍然对我国施行半导体制程设备限制，包括0.35微米工艺的生产设备都不能进入中国！
[Jalor] 是的，大家知道现在的PIII使用哪种微工艺吗？0.18微米！而电子市场上随处可见的Socket370赛扬处理器也是0.25微米的。使用0.35微米工艺的处理器已经落后，例如市场上早没了踪影的第一代PII、以及发热量惊人的TNT一代。
[耿言] 可惜，这次引进的技术来自OKI，OKI的技术在0.35微米后就已经远远落后于世界领先厂商了；不过总比老外当初只肯提供给我们、气死人的0.X微米强多了。毕竟0.35微米在前端的代工生产市场上还有一席之地，况且在现在的国际形势下奢望能获得0.18微米也不切实际。虽然这次的办厂多少有gd成分，但是毕竟于民族大有益处，即使是大公小私我们也认了！
[Jalor] 对。我们有了自己的0.35微米代工厂，绝对是一件令国人兴奋的事，我们在电信上、军事上腰板都能站直些。只是没想到促成这件民族功勋的居然是来自与我们剑拔弩张的台湾。
[耿言] 当初，台湾在世界经济调整的大背景下，元晶代工商纷纷在台湾设厂，台湾由此从美国人、日本人那里学得了技术，现在美国人、日本人聪明了，他们可不想培养出学他们技术，然后与他们竞争的第二个台湾。
[Jalor] 听说宏力最初将以DRAM为主产品，不过国际的DRAM大厂都在纷纷转投0.18微米生产线，不知道宏力能否在市场上站稳脚跟？
[耿言] 比较困难。由于他们在工艺技术上落后于人，并由此导致成本、效能比上处于弱势，如果没有政府倾国家资源的扶植，建厂初期的困境就可能拖垮他们。当然，江锦恒所处的地位正好易于谋求这种支持。我认为倾国家力扶植这样的企业是应该的，当初新加坡也曾使用相同政策；而且王文洋先生的家庭背景也将给宏力巨大的帮助。
[Jalor] 的确，VIA（老板为王文洋先生的胞妹王雪红）从去年七、八月份起，芯片组等产品供不应求，目前对元晶产能需求十分迫切，扶持胞兄的企业只需把VIA的部分产品交给宏力做元晶代工就能双赢了；不过，现在是元晶代工厂的卖方市场时期，在宏力的产能没有真正起来之前，VIA可不敢得罪它现在的元晶代工厂商台积电而过分支持宏力。
[耿言] 是的。VIA刚刚还在辟谣，说VIA及VIA董事长王雪红亲自强调，包括其本人与国众、大众（老板是王雪红胞姐王雪龄）等相关公司，都不会参与王文洋先生的投资计划，这明显是说给台积电等厂商听的。
[Jalor] 应该是，当初王雪红的VIA正值困难期的时候获得了王雪龄的大众多大的支持？！宏力建厂完成之初需要业务时，她们不出手帮助才怪；再说大众、VIA本身缺的就是元晶代工厂，她们能不支持自己也最需要的自家产业吗？（耿言、Jalor 5-10）
注：王雪红、王雪龄、王文洋是三兄妹。王雪红：VIA董事长；王雪龄：大众董事长；王文洋：宏仁集团董事长

行情快递：三星750S显示器降价
今天三捷恒安对其代理的三星750S显示器大幅降价，由原来的2350元降至2180元。这款三星17"显示器可视面积为16"，点距为0.28mm，带宽为110MHz，在1024*768的分辨率下扫频可达85Hz，是三星17"显示器中适于家庭使用的一款。（星云 5-10）

行情快递：市场上48速光驱渐多
现在市场上48速光驱的品种越来越多，索尼48速售价420元，万盛48速售价420元，刚上市不久的承诺一年保换的美达48速光驱售价440元（送超级解霸）。今天星云又在海龙的4107#柜台见到了LG的48速光驱，商家说425元可以出货。感兴趣的朋友可以去该柜台看看，电话：82663918，62647139。（星云 5-10）

行情快递：佳能产品展示区，免费制作嵌相片的钥匙链
提到打印机的展示方法，人们最容易想到的是打印机旁放几幅打好的色彩丰富的画面来显示打印机的性能。但是泰河公司今天想出了新招，在海龙一层的佳能产品展示区为参观的人免费制作嵌相片的钥匙链：当场用数码相机拍照，经过计算机处理后用彩喷打印机打印出来，裁好之后镶嵌在钥匙链上。这项活动引来不少人在该展区停留，这倒是个提高展区人气的好办法。
据工作人员介绍，在电脑节期间（10日至14日），该展区在每天的10:00、11:00、12:30、13:30为参观者免费制作这种钥匙链，每轮制作16个，不过从今天的情况看，如果想要这种钥匙链的人多的话，每轮制作的个数也可以增加。想有一个嵌有自己照片的钥匙链的朋友可以在这几天去海龙一层看看。（星云 5-10）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（三）HOT
前面我们给出了SLOT1、SLOTA处理器的配置参数，不过，SLOT1、SLOTA的辉煌就要成为过去，Socket370、SocketA将成为主流。目前，由于SocketA处理器还没有正式定版与正式上市，我们下面只详细介绍Socket370处理器：它包括Socket370的赛扬、Socket370的FC-PGA封装的铜矿PIII、还有就是VIA的Cyrix处理器。

Intel Celeron - PPGA/FC-PGA - Socket 370
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
Celeron300A | 300 | 66 | 4.5 | 2.00 | 128 | 300 | Mendocino | 0.25
Celeron333 | 333 | 66 | 5.0 | 2.00 | 128 | 333 | Mendocino | 0.25
Celeron366 | 366 | 66 | 5.5 | 2.00 | 128 | 366 | Mendocino | 0.25
Celeron400 | 400 | 66 | 6.0 | 2.00 | 128 | 400 | Mendocino | 0.25
Celeron433 | 433 | 66 | 6.5 | 2.00 | 128 | 433 | Mendocino | 0.25
Celeron466 | 466 | 66 | 7.0 | 2.00 | 128 | 466 | Mendocino | 0.25
Celeron500 | 500 | 66 | 7.5 | 2.00 | 128 | 500 | Mendocino | 0.25
Celeron533 | 533 | 66 | 8.0 | 2.00 | 128 | 533 | Mendocino | 0.25
Celeron533A | 533 | 66 | 8.0 | 1.50 | 128 | 533 | Coppermine | 0.18
Celeron566 | 566 | 66 | 8.5 | 1.50 | 128 | 566 | Coppermine | 0.18
Celeron600 | 600 | 66 | 9.0 | 1.50 | 128 | 600 | Coppermine | 0.18

VIA CyrixIII - CPGA - Socket370
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
CyrixIII433(PR) | 333 | 133 | 2.5 | 2.20 | 256 | 333 | Joshua | 0.18
CyrixIII466(PR) | 366 | 66 | 5.5 | 2.20 | 256 | 366 | Joshua | 0.18
CyrixIII500(PR) | 400 | 133 | 3.0 | 2.20 | 256 | 400 | Joshua | 0.18
CyrixIII533(PR) | 433 | 66 | 6.5 | 2.20 | 256 | 433 | Joshua | 0.18

Intel Pentium III - FC-PGA - Socket370 (PGA370)
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
PIII500E | 500 | 100 | 5.0 | 1.60 | 256 | 500 | Coppermine | 0.18
PIII533EB | 533 | 133 | 4.0 | 1.65 | 256 | 533 | Coppermine | 0.18
PIII550E | 550 | 100 | 5.5 | 1.65 | 256 | 550 | Coppermine | 0.18
PIII600E | 600 | 100 | 6.0 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18
PIII600EB | 600 | 133 | 4.5 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18
PIII650 | 650 | 100 | 6.5 | 1.65 | 256 | 650 | Coppermine | 0.18
PIII667B | 667 | 133 | 5.0 | 1.65 | 256 | 667 | Coppermine | 0.18
PIII700 | 700 | 100 | 7.0 | 1.65 | 256 | 700 | Coppermine | 0.18
PIII733B | 733 | 133 | 5.5 | 1.65 | 256 | 733 | Coppermine | 0.18
PIII750 | 750 | 100 | 7.5 | 1.65 | 256 | 750 | Coppermine | 0.18
PIII800 | 800 | 100 | 8.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18
PIII800EB | 800 | 133 | 6.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18
PIII850 | 850 | 100 | 8.5 | 1.65 | 256 | 850 | Coppermine | 0.18
PIII866 | 866 | 133 | 6.5 | 1.65 | 256 | 866 | Coppermine | 0.18
PIII900 | 900 | 100 | 9.0 | 1.70 | 256 | 900 | Coppermine | 0.18
PIII933 | 933 | 133 | 7.0 | 1.70 | 256 | 933 | Coppermine | 0.18
PIII950 | 950 | 100 | 9.5 | 1.70 | 256 | 950 | Coppermine | 0.18
PIII1.0BGHz | 1000 | 133 | 7.5 | 1.70 | 256 | 1000 | Coppermine | 0.18

CPU 标识
A型 | 标识赛扬300A：赛扬300A使用Mendocino核心而不是更早的Convington核心 注：铜矿128赛扬533A，也有这个后缀A，它标识533A使用Coppermine核心，而不是Mendocino核心，算起来，533A标志赛扬的核心已经是第三代。
B型 | 标识具有133M外频的铜矿 Pentium-III
E型 | 标识处理器使用了全速L2 缓存，并且使用0.18 微米制造工艺
PR标识 | Processor Rating （处理器等级），主要用于Cyrix处理器，Socket370结构的 Cyrix III 仍使用这种标识方法。PR 值是在2D应用条件下，用CPU性能与典型的MHZ主频标称的 CPU进行类比所得到的值。
注意 | 在3D应用场合下，CPU主频值与PR值的差异将完全表现出来。
封装
CPGA封装 | Ceramic Pin Grid Array
FC-PGA封装 | Flip Chip Pin Grid Array，例如PIII500E，赛扬566、赛扬533A使用FC-PGA封装
PPGA封装 | Plastic Pin Grid Array，例如赛扬300A、赛扬366-533都使用PPGA封装
接口
Socket 370 (or PGA370) | 370针 socket 接口，适用于 Celeron、PIII、Cyrix III
注意 | 老式的socket370 主板使用铜矿PIII和铜矿128赛扬时可能有困难。一是有新的管脚定义没有被旧370主板支持，另外，旧370主板往往不具有新处理器所使用的1.65V电压，而不是原来的 2.0V
架构/缓存
Mendocino/ Coppermine | SOCKET370结构的所有处理器的L2 缓存都集成在CPU内部，并且与CPU主频同速运行。

需要特别提醒大家的地方我们都在表格中注出来了：赛扬300A、赛扬533A的后缀A都是为了与上一代同频赛扬区分开（核心不同、工艺不同），目前的铜矿128赛扬533A应当是具有第三代核心（Coppermine）的赛扬处理器。（Puma整理 5-10）

行情快递：CPU市场价格变动，两种PIII600拉开价差
今日CPU市场出现较大变动：赛扬处理器中，从性价比上看，由于今日赛扬400下降50元，已经成为整个系列中目前最划算的CPU；而铜矿PIII处理器市场上，PIII600E、PIII600EB用一个降价、一个涨价的方式终于拉开了不合理的定价，按照以前的价位，新攒机的消费者必定选择性价比更值的600EB，而那些升级电脑的消费者却不得不用相同的价钱选择600E、显得很“冤”。
今日CPU市场最明显的变动出现在K7上，由于K7 700旺销而货少，目前K7 700的价格再次爬升。现在，性价比最好的的K7是K7 650 。另外需要多提醒一句给攒K7的朋友们，K7主板的选择一定注意多衡量，是要最好的性能还是要最好的可升级性，关于这个问题请注意今日Jalor的文章。（星云 5-9）

业界消息：UDMA100即将流行，UDMA100主板6月诞生
UDMA100刚刚成熟，但是已经有IBM这个急先锋早早推出了UDMA100的硬盘：Deskstar 75GXP 、Deskstar 40GV，这两个系列都具有20G、15G容量规格，覆盖了流行PC的硬盘容量配置！紧随其后，MAXTOR（迈拓）也推出UDMA100新硬盘：DiamondMax 60 和DiamondMaxVL30，其中DiamondMaxVL30系列提供有15G容量的流行规格。
UDMA100虽然是新规范，但是它的成本并不高，内部机心不用改，只是换用UDMA100的接口电路就可以了。UDMA100的诞生意味着激烈竞争的硬盘厂商、主板厂商有了新的竞争点和新的利润增长点，每一个厂商都使足了劲：UDMA100硬盘已经量产、UDMA100主板也将在6月底前推出。
虽然现在的UDMA66对于单硬盘来说已经“太超前”、也虽然许多主板芯片组根本不能达到它自己所标称的UDMA66的传输能力，但是所有主板、硬盘商依然不为所动，继续在制定标准上大步抢先。在主板芯片组方面，由于Intel的I820和VIA的KX133、Apollo pro133A只能提供UDMA66，因此，所有的主板商在新的UDMA100芯片组推出前，都必须使用外加UDAM100控制晶片的方法，类似于当初升技在其著名的BP6主板上支持UDMA66的方式。据悉，升技这次会在它的K7主板KA7上“重温旧梦”，在KA7搭配UDMA100控制晶片后，将产生新一代的KA7-100主板。另外，微星也会推出在Apollo pro133A芯片组主板上添加UDMA100控制芯片的Socket 370主板。（Jalor 5-9）

市场点评：配置K7小心，KX133系统可能无法升级至雷鸟
K7主板的选择现在是一件非常费心的事，例如AMD的750芯片组主板，它的性能较弱，但是稳定性不错；KX133主板性能虽好，但是不少KX133主板的兼容性较差，虽然也有兼容性非常出色如华硕K7V的KX133主板，但是它价格昂贵；更重要的是，KX133主板现在集体性地遇到了升级性问题：新近发现在KX133主板上，SLOTA Thunderbird（雷鸟）不能正常工作，也就是说购买KX133主板可能不具有升级潜力，而这个问题在AMD的750芯片组上是不存在的。不过，这些问题在近期即将上市的KZ133主板上将一起获得解决。（Jalor 5-9）

业界点评：VIA营收较同期增长361%，继续向推翻Intel前进
不知大家是否还记得VIA说过的豪言壮语：Intel创造了奇迹，而VIA将打破Intel的神话。最初，大家以为VIA在胡吹大气，不过近段日子以来，随着VIA在Apollo pro133A、KX133、DDR266、VIA-S3上的成功，人们已经不得不认真地面对VIA这句牛气冲天的豪语。
VIA在昨日公布了它的4月营收状况，全月营收新台币24.25亿元，较去年同期增长361％。VIA取得这样的业绩与它的Apollo pro133A芯片组大面抢占市场、KX133芯片组大量出货紧密相关。
预计VIA后期的营收将会继续攀升，因为AMD即将推出SocketA处理器，这使得VIA的芯片组销售更上层楼，而且VIA还将推出销量看好的整合型芯片组PM133与KM133芯片组。另外，VIA-S3在笔记本电脑显示芯片市场上已经初战告捷，预计也会为VIA创造巨额利润。VIA唯一不值一提的是它的Cyrix处理器，不知Cyrix让VIA贴本了没有。（耿言 5-9）

新品动态：Geforce2 GTS开始出货，及其兼容性问题
近日，nVidia向消费者宣布，它的Geforce2 GTS已经开始正式出货。台式机PC生产商Gateway、micronpc.com已经开始销售使用这种第二代GPU显卡的PC机。另外，创新、丽台、Guillemot、华硕等都将推出基于Geforce2 GTS的产品。
随着Geforce2 GTS的上市，市面上的nVidia显卡又添一员悍将。当前，市场上销售的nVidia显卡包括：Geforce2 GTS与Geforce256，适用于顶级PC市场；Quado，适用于专业工作站、MCAD市场；TNT2与TNT2 PRO适用于高性能PC市场；而市面上最常见的Vanta、Vanta LT、M64同属于中档、高性价比PC市场；另外还有与SIS合作的Aladdin TNT2，则适用于低档PC市场，Aladdin TNT2由nVidia的3D芯片与SIS北桥芯片集成。
最近，Geforce2 GTS的兼容性问题也开始暴露，现在发现的主要问题是：在AMD751北桥芯片K7主板上，如果使用Geforce2 GTS显卡，当设置AGP2X时，将导致部分3D游戏退出或系统崩溃。目前的解决办法只能是把AGP设置到AGP 1X。据悉，nVidia与AMD已经合作找到了症结所在，预计会很快给出解决办法。（Jalor 5-9）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（二）

HOT
上一讲我们给出了Slot1全系列：赛扬、PII、PIII处理器表，在这一讲我们将给出与其对等的SlotA系列处理器的特性表。目前，SlotA只用于AMD的K7（Athlon）处理器中。

AMD Athlon-Slot A-CM
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
Athlon500A | 500 | 100(*2) | 5.0 | 1.60 | 512 | 250 | K7 | 0.18
Athlon500C | 500 | 100(*2) | 5.0 | 1.60 | 512 | 250 | K7 | 0.25
Athlon550A | 550 | 100(*2) | 5.5 | 1.60 | 512 | 275 | K7 | 0.18
Athlon550C | 550 | 100(*2) | 5.5 | 1.60 | 512 | 275 | K7 | 0.25
Athlon600A | 600 | 100(*2) | 6.0 | 1.60 | 512 | 300 | K7 | 0.18
Athlon600C | 600 | 100(*2) | 6.0 | 1.60 | 512 | 300 | K7 | 0.25
Athlon650A | 650 | 100(*2) | 6.5 | 1.60 | 512 | 325 | K7 | 0.18
Athlon650C | 650 | 100(*2) | 6.5 | 1.60 | 512 | 325 | K7 | 0.25
Athlon700A | 700 | 100(*2) | 7.0 | 1.60 | 512 | 350 | K7 | 0.18
Athlon700C | 700 | 100(*2) | 7.0 | 1.60 | 512 | 350 | K7 | 0.25
Athlon750A | 750 | 100(*2) | 7.5 | 1.60 | 512 | 300 | K7 | 0.18
Athlon800A | 800 | 100(*2) | 8.0 | 1.70 | 512 | 320 | K7 | 0.18
Athlon850A | 850 | 100(*2) | 8.5 | 1.70 | 512 | 340 | K7 | 0.18
Athlon900A | 900 | 100(*2) | 9.0 | 1.80 | 512 | 300 | K7 | 0.18
Athlon950A | 950 | 100(*2) | 9.5 | 1.80 | 512 | 317 | K7 | 0.18
Athlon1000A | 1000 | 100(*2) | 10.0 | 1.80 | 512 | 333 | K7 | 0.18

注意A与C代表了不同的生产工艺。

CPU 标识
A型 | 标识使用0.18微米工艺的Athlon处理器
C型 | 标识使用0.25微米工艺的Athlon处理器
MMX | 标识具有多媒体指令
3DNow! | 标识具有3DNOW！指令，用于3D计算等处理场合
封装
CM | Card Module，外观与Intel的SECC2封装非常相似
接口
Slot A (SC242) | 插卡式，具有242脚
注意 | Slot A 与Slot 1 (Intel)在物理特性与机械尺寸上是一致的，都是SC242。但是由于信号与协议定义各异，因此完全不能兼容。
Architecture/Cache
Athlons 500 至 700MHz | L2缓存为 1/2 CPU主频
Athlons 750 至 850MHz | L2缓存为 2/5 CPU 主频
Athlons 900M 至 1GHz | L2缓存为 1/3 CPU 主频

需要请朋友注意的是，不同主频的Athlon处理器，它的L2缓存的工作频率与核心电压是不相同的。（Puma整理 5-9）

行情快递：赛扬价格回落，开元基业下调K7价格
上个月因为缺货而疯狂涨价的赛扬CPU节后价格开始回落，散片售价均已降到千元以下。今天散片赛扬（带卡、扇）366M、400M、433M、466M、500M、533M售价分别为760元、830元、860元、940元、970元、980元。市场上赛扬的供货情况略有好转，这与月初货源较多有关。不过由于Intel低端市场的供货问题仍未完全解决，因此赛扬的价格仍不看好。
节前刚出台新价的K7CPU今日价格又有所下降，600M以上的CPU降幅较大。以开元基业的定价为例，其K7 600M由1530元降至1480元，650M由1700元降至1590元，700M由1950元降至1880元，750M由2450元降至2300元，800M由3600元降至3300元。目前K7 650、K7 700的性价比都不错。（星云 5-8）

行情快递：攒机族们，好消息，533A 稳超 800 ！ HOT
——铜矿128赛扬533A登陆国内市场
最近，不少攒机的朋友为选择CPU非常苦恼，因为赛扬近期的价格不但偏贵，而且基本上没有了保超100M外频的好东东；例如现在需“重金”购买的赛扬466，甚至还不及别人一年前低价购买的保超450赛扬300A的价钱好、性能好。
攒机族们，好消息来了：铜矿128赛扬533A登陆国内市场！铜矿128赛扬使用0.18 微米工艺，具有128K同步全速L2缓存，并且集成SSE指令。铜矿128赛扬533A是使用0.18微米工艺的第一款赛扬处理器，非常有意思的是，Intel为其制定了保守的66M外频（类似于当初的SL2W7的PII266的保守外频）。许多测试发现，铜矿128赛扬533A（8*66 Mhz）与经典的赛扬300A一样具有出色的超频能力，能稳定运行在800Mhz（8*100）的机率非常高。想想它与铜矿PIII采用同一个生产线，而且核心电压只1.5V比FC-PGA PIII 还低0.1V，它不具有高超频成功率才是真正的怪事。预计保超铜矿128赛扬533A的价位在11**元。（星云 5-8）

行情快递：广源行代理帝盟MODEM，5月优惠酬宾
最近，广源行正在开展优惠酬宾活动。近期需要购买MODEM的朋友不妨去广源行旗下的经销柜台看看。
它们的活动是这样的：凡是活动期间购买广源行代理的帝盟56K MODEM的朋友，填写登记表后可以参加每周一次的抽奖，抽奖时间安排在5月13、20、27号，预计会在中海、太平洋轮流进行。运气好的朋友，如果获得一等奖将全额返还购买MODEM的钱，如果获得二等奖或者三等奖，广源行将送你一张263的上网卡；如果是四等奖就只有小礼品了。广源行这次的买帝盟MODEM、参加抽奖的活动，截止时间为5月27日。（星云 5-8）

业界点评：主板生产界，谁在窥视华硕的地位？
主板市场的竞争日趋激烈，大家到主板市场看一看，数数有多少品牌正在销售，数数又有多少不知名的小品牌正在不断涌现，就会对主板市场的竞争状况了解一二。当然，谁都想攀上主板界龙头地位，而且谁都希望自己的主板是金品牌，可以定高价也不愁销量；所以，华硕的地位就使许多主板生产商非常艳羡了。
虽然艳羡的不少，但是意图挑战华硕、窥视华硕地位的是谁呢？许多朋友认为是升技。确实，在主板技术上，华硕、升技的确可以一决高下，不过最新的迹象表明，微星对华硕的挑战意味可能比升技来得更浓厚一些。
微星在近期斥巨资修建了中和三厂，该厂将设置12条SMT新一代的高速生产线，而且每条生产线的产量可达月5-6万片主板，如此，全厂的月产量将达到50-60万片！加上微星原来的产量，它的月产量将达到100万片，这与华硕的120万片已经非常接近。
微星在该厂共投资了26亿元，预计三年后收回成本。估计，该厂将在6月完工，7、8月装机投产。（耿言 5-8）

业界点评：VIA-S3新显示芯片公司，喜获IBM订单，
——S3在笔记本显示芯片领域快速崛起！
S3出售显示芯片部门曾引发业界强烈反响，作为老牌显示芯片开发厂商的S3居然出售自己的重点部门着实让大家都吃惊了。普遍认为，S3出售显示芯片业务是由于其显示芯片业务进展缓慢，它受到了来自3DFX和nVidia强大的市场压力，业绩也持续滑坡。
前话少提，自从S3的显示芯片部门由VIA部分收购并成立合资公司后，VIA-S3新公司的业务就快速蓬勃发展起来。目前，它在台式机显示芯片领域的主打产品是SAVAGE2000、SAVAGE4，以及将集成于VIA主板芯片组的SAVAGE4；不过，它在近期真正获得突破的领域是笔记本电脑显示芯片。
日前，VIA-S3显示芯片公司正式宣布，它获得了IBM的大笔订单，并且由此成为IBM的主要笔记本电脑显示芯片供应商，IBM看中了VIA-S3的Savage IX显示芯片。好事成双，令VIA-S3兴奋的是，除了IBM之外，顶级的笔记本电脑生产商，如：Toshiba、NEC以及Micron，也先后表示将采用 VIA-S3的笔记本电脑显示芯片产品！当然，VIA-S3最近的成功也有一定的机遇，因为重要的笔记本电脑显示芯片供应商NeoMagic在四月底宣布退出市场，由于NeoMagic原来占有约29%的市场份额，因此它的退出为VIA-S3提供了巨大的市场空间。VIA-S3雄心勃勃表示，它们将在下半年使自己的市场份额达到40%以上。（耿言 5-8）

市场点评：CPU厂商供货改善，CPU市场价格渐回落
近期的国内外CPU市场都开始降温，因为Intel与AMD的供货开始改善。目前，Intel的PIII 600、700M的供货已经正常，但是赛扬的供货问题仍然没有缓解，赛扬500、赛扬600仍然缺货。AMD方面，它的高端K7供货，包括K7 800、900、1G的供货保持正常，不过，目前具有较高性价比的K7 700、K7 650处理器的供货仍然不足。
由于CPU的供应整体形势走好，现在的CPU价格渐有回落。业内人士认为，赛扬CPU在6月底前可能难有大的价格变动。（Jalor 5-8）

硬件课堂：CPU及芯片组详解：如何正确配置CPU（一）HOT
虽然我们的硬件课堂CPU栏目对CPU基本知识进行了讲解，但是，不少朋友仍然对CPU如何搭配各种芯片组主板感到茫然，而且这成为他们不敢自己动手攒机的重要原因。下面，我们将对CPU及芯片组进行详细讲解，以帮助朋友们正确配置电脑，并进一步丰富大家的PC硬件知识。
1、概述
我们将在本文为DIY高手和硬件爱好者提供CPU与芯片组的详细速查资料，以帮助大家配建或升级自己的PC系统。本文将对相关的CPU与芯片组提供一个概略性的说明。我们知道，在配置CPU或升级CPU时最需要关注的地方就是CPU的核心电压和倍频，除此之外，还有一些CPU的重要信息，例如：L2缓存的大小、L2缓存与CPU主频的分频比、CPU架构（例如SLOT1、Socket370、SLOTA）、CPU生产工艺（例如0.25微米、0.18微米工艺）等。

CPU的支持必须有主板芯片组，事实上，正如型号规格丰富的CPU一样，芯片组的型号规格也同样地丰富。本文，我们将要告诉您什么样的芯片组支持什么样的CPU，同时，我们会在这里给出它们最精华的技术细节。
下面是SLOT1处理器部分。SLOT1架构的CPU包括：SEPP/SECC/ SECC2 封装的 Celeron、 Pentium II、 Pentium III ：

Intel Celeron-Slot1-SEPP
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
Celeron266 | 266 | 66 | 4.0 | 2.00 | - | - | Covington | 0.35
Celeron300 | 300 | 66 | 4.5 | 2.00 | - | - | Covington | 0.35
Celeron300A | 300 | 66 | 4.5 | 2.00 | 128 | 300 | Mendocino | 0.25
Celeron333 | 333 | 66 | 5.0 | 2.00 | 128 | 333 | Mendocino | 0.25
Celeron366 | 366 | 66 | 5.5 | 2.00 | 128 | 366 | Mendocino | 0.25
Celeron400 | 400 | 66 | 6.0 | 2.00 | 128 | 400 | Mendocino | 0.25
Celeron433 | 433 | 66 | 6.5 | 2.00 | 128 | 433 | Mendocino | 0.25

Intel Pentium II-Slot1-SECC
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
PII233 | 233 | 66 | 3.5 | 2.80 | 512 | 117 | Klamath | 0.35
PII266 | 266 | 66 | 4.0 | 2.80 | 512 | 133 | Klamath | 0.35
PII266 | 266 | 66 | 4.0 | 2.00 | 512 | 133 | Deschutes | 0.25
PII300 | 300 | 66 | 4.5 | 2.80 | 512 | 150 | Klamath | 0.35
PII300 | 300 | 66 | 4.5 | 2.00 | 512 | 150 | Deschutes | 0.25
PII333 | 333 | 66 | 5.0 | 2.00 | 512 | 167 | Deschutes | 0.25
PII350 | 350 | 100 | 3.5 | 2.00 | 512 | 175 | Deschutes | 0.25
PII400 | 400 | 100 | 4.0 | 2.00 | 512 | 200 | Deschutes | 0.25
PII450 | 450 | 100 | 4.5 | 2.00 | 512 | 225 | Deschutes | 0.25

Intel Pentium III-Slot1-SECC2
CPU | 主频 (MHz) | 外频(MHz) | 倍频 | 核心电压(V) | 二级缓存(KB) | 缓存频率(MHz) | 体系结构 | 生产工艺(微米)
PIII450 | 450 | 100 | 4.5 | 2.00 | 512 | 225 | Katmai | 0.25
PIII500 | 500 | 100 | 5.0 | 2.00 | 512 | 250 | Katmai | 0.25
PIII533B | 533 | 133 | 4.0 | 2.00 | 512 | 267 | Katmai | 0.25
PIII533EB | 533 | 133 | 4.0 | 1.65 | 256 | 533 | Coppermine | 0.18
PIII550 | 550 | 100 | 5.5 | 2.00 | 512 | 275 | Katmai | 0.25
PIII550E | 550 | 100 | 5.5 | 1.65 | 256 | 550 | Coppermine | 0.18
PIII600 | 600 | 100 | 6.0 | 2.05 | 512 | 300 | Katmai | 0.25
PIII600B | 600 | 133 | 4.5 | 2.05 | 512 | 300 | Katmai | 0.25
PIII600E | 600 | 100 | 6.0 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18
PIII600EB | 600 | 133 | 4.5 | 1.65 | 256 | 600 | Coppermine | 0.18
PIII650 | 650 | 100 | 6.5 | 1.65 | 256 | 650 | Coppermine | 0.18
PIII667 | 667 | 133 | 5.0 | 1.65 | 256 | 667 | Coppermine | 0.18
PIII700 | 700 | 100 | 7.0 | 1.65 | 256 | 700 | Coppermine | 0.18
PIII733 | 733 | 133 | 5.5 | 1.65 | 256 | 733 | Coppermine | 0.18
PIII750 | 750 | 100 | 7.5 | 1.65 | 256 | 750 | Coppermine | 0.18
PIII800 | 800 | 100 | 8.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18
PIII800EB | 800 | 133 | 6.0 | 1.65 | 256 | 800 | Coppermine | 0.18
PIII850 | 850 | 100 | 8.5 | 1.65 | 256 | 850 | Coppermine | 0.18
PIII866 | 866 | 133 | 6.5 | 1.65 | 256 | 866 | Coppermine | 0.18
PIII900 | 900 | 100 | 9.0 | 1.70 | 256 | 900 | Coppermine | 0.18
PIII933 | 933 | 133 | 7.0 | 1.70 | 256 | 933 | Coppermine | 0.18
PIII950 | 950 | 100 | 9.5 | 1.70 | 256 | 950 | Coppermine | 0.18
PIII1.0B GHz | 1000 | 133 | 7.5 | 1.70 | 256 | 1000 | Coppermine | 0.18

CPU 标识
A型（后缀） | 主要标识赛扬300A：它使用 Mendocino核心而不是老式的 Convington 核心
B型（后缀） | 标识 133MHz 外频的PIII处理器
E型（后缀） | 标识 0.18 微米并且具有全速L2缓存的处理器
MMX | 标识 用于赛扬、PII 和PIII的多媒体指令
SSE | Streaming SIMD Extension指令，用于3D加速等
CPU封装形式
SEPP | Single Edge Processor Package
SECC | Single Edge Contact Cartridge
SECC2 | Single Edge Contact Cartridge 2
CPU接口
Slot 1 (SC242) | PII/III和旧赛扬的CPU接口，具有242 pins，插卡式
注意 | Slot 1 和 Athlon的Slot A 机械结构以及物理尺寸相同，都是SC242；但是两者的信号定义与协议不同，因此完全不能兼容。
CPU核心/缓存
Mendocino/ Coppermine | Mendocino赛扬和Coppermine PIII的L2缓存都是与CPU核心一体化集成的，并且L2缓存是全速的（与CPU主频同速）；除这两者外，其他SLOT1处理器的L2都是半速的（主频的1/2）。

（Puma整理 5-8）

20000424-20000430中关村手记

您的位置:首页>>中关村手记>>20000508-20000514

转载本站文章和数据，请与我们联系。
第三媒体 版权所有
《网络上转贴本站文章与数据请注明出处，传统媒体转载须与本站和作者联系。》