市场点评：内存全线降价，注意震仓取货（6月5日 星期一）
新品动态：昆腾10000转10K II代硬盘开始批量出货（6月5日 星期一）
业界消息：因散热不良，Intel开始回收铜矿PIII 933（6月5日 星期一）
行情快递：艾美加举行热卖促销活动（6月5日 星期一）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好选择？（12）（6月5日 星期一）

市场点评：内存全线降价，注意震仓取货
不知道内存大户们这是要矫枉过正、还是对上周涨价后销量锐减的痛定思痛，今日内存以较大幅度全线降价，真是升得急也降得急，经销商感叹：“做内存就象做股票，我赌这次是震仓取货！”
虽然风险大，但是众多经销商依旧喜欢做内存，朋友们转转市场就发现了，许多做板卡生意的柜台里往往也放上几片内存，这些内存大多不是为攒机备的，而是为对付内存价格变化的储存，如果能碰上去年的内存涨价潮，几片128M内存条出手就小发一笔了。其实，从现在的内存价格变化的大趋势来看，现在，这种机会正在慢慢向大家靠近：1、是暑期PC消费高峰将到；2、是国际内存元晶短缺，导致内存条价涨的时机刚好覆盖7、8月的消费高峰；3、另外，国际内存分析师认为，本次短缺导致的内存供应不足将至少持续到年底。不知道今年会不会重现去年的内存风波？从这些因素看来，认为现在的价格操作是震仓确实有一定道理。（Jalor 6-5）

新品动态：昆腾10000转10K II代硬盘开始批量出货
昆腾近日宣布，昆腾10000转Atlas 10K II代硬盘开始批量出货，从正式发布到现在的批量出货，昆腾的进度倒是够快的，看来的确是被价格战逼急了。昆腾领了头，其他硬盘厂商必定积极跟进，随着万转高速硬盘批量涌向市场，7200转硬盘也就罢了，市场上的5400转硬盘看来得加紧“甩”才行，甩得越慢越吃亏！
昆腾10000转Atlas 10K II代硬盘目前具有9.2 GB、18.4 GB、36.7 GB和73.4 GB等规格，平均寻道时间达到业界最快的4.7ms，比现在市面上流行硬盘的寻道速度提高了差不多一倍。目前，昆腾的这种高速度硬盘主要使用SCSI接口（SCSI硬盘利润高），而且优先供给几家重要的OEM客户。
昆腾对Atlas 10K II代硬盘提供的参考价目如下（SCSI接口）：
[货号: QM309100TY-LW 、QM309100TY-SCA] 9 GB - $325
[货号: QM318200TY-LW 、QM318200TY-SCA] 18 GB - $480
[货号: QM336400TY-LW 、QM336400TY-SCA] 36 GB - $720
[货号: QM372800TY-LW 、QM372800TY-SCA] 73 GB - $1300
（Jalor 6-5）

业界消息：因散热不良，Intel开始回收铜矿PIII 933
刚发布不久的铜矿PIII933，如今面临回收的命运。不过，幸好Intel的产能不足，没能为拼抢着要高端PIII的厂商提供大量的PIII933，否则难免不重蹈I820巨额赔偿的覆辙。
本次铜矿PIII933回收的主要原因是该芯片具有散热问题，散热不良将会导致CPU损伤、频繁死机等症状。（耿言 6-5）

行情快递：艾美加举行热卖促销活动
艾美加现在的活动真是不少，看来，前段时间ORB的大规模宣传一定让它颇受刺激了。其实，对于移动存储介质，到底是ZIP、还是MO、CD-RW、JAZZ、或者是ORB最终夺取移动存储市场，现在还非常难料，不过答案也很简单，谁能以最诱惑的性价比拥有最大的市场份额，谁就获得了这个新市场。激烈的竞争下背景下由于大家的性价比都是半斤八两，没有谁特别出众，所以人人都想在知名度上做文章了。现在朋友们可以理解艾美加厂庆何以搞得如此声势浩大了吧。
今天，我们刚到硅谷就发现一家艾美加代理商正在做促销宣传活动，与前次统一的购买艾美加驱动器赠送盘片的活动不同，那是针对艾美加新客户的，今天他们也开始向老客户套近乎，活动期间艾美加盘片可以单独优惠销售，现场工作人员报100M盘售价76元，感兴趣的朋友可以去看看，活动持续到本周末。（星云 6-5）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好选择？（12）
前面，我们已经讨论了升级的多种选择与升级应注意的问题，而且许多朋友升级时会一次升级多个配件。下面，我们将就一些常见的升级组合方式做出测试，希望这些参数能帮助朋友们依据自己的特点选择合理的升级方式。
再次提请大家注意，我们的参考系统配置是：PII266、内存64M、LX主板、MATROX Millennium AGP+VooDooII/12M、昆腾火球 ST 3.2A，我们先在WIN98 SE下测试，测试软件使用SYSMark2000，下面是测试结果：

升级项目 | 升级后测试得分 | 排名
赛扬466、内存128M | 81 | 1
赛扬466、内存128M、显卡VIPERII | 79 | 2
赛扬466、内存64M | 72 | 3
赛扬466、内存64M、显卡VIPERII | 68 | 4
希捷硬盘ST320430A、内存128M | 58 | 5
内存256M | 57 | 6
显卡VIPERII、内存128M | 56 | 7
显卡VIPERII、内存64M | 56 | 7
希捷硬盘ST320430A、内存64M | 56 | 7
内存128M | 56 | 7
参考系统（不升级） | 52 | 11

显然，您从这里发现了升级的不二法门：更快的CPU + 更多的内存！这种升级方式是最有效的，其他升级方式的效果稍逊。如果您是NT用户，请看下面的数据：

升级项目 | 升级后测试得分 | 排名
赛扬466、内存128M | 89 | 1
赛扬466、内存128M、显卡VIPERII | 88 | 2
赛扬466、内存64M | 76 | 3
赛扬466、内存64M、显卡VIPERII | 69 | 4
内存256M | 63 | 6
显卡VIPERII、内存128M | 64 | 5
显卡VIPERII、内存64M | 53 | 9
内存128M | 63 | 6
参考系统（不升级） | 56 | 8

依然是赛扬466 + 128M内存的升级效果领先。接下来，我们将对各种升级方式的3D效果的改善进行测试，我们首先使用测试软件Expendable Timedemo：

升级项目 | 升级后测试得分 | 排名
赛扬466、内存128M | 37.3 | 1
赛扬466、内存128M、显卡VIPERII | 37.1 | 3
赛扬466、内存64M | 37.3 | 1
赛扬466、内存64M、显卡VIPERII | 37.1 | 3
希捷硬盘ST320430A、内存128M | 30.8 | 5
内存256M | 29.8 | 7
显卡VIPERII、内存128M | 26.4 | 11
显卡VIPERII、内存64M | 26.4 | 10
希捷硬盘ST320430A、内存64M | 30.8 | 5
内存128M | 29.7 | 8
参考系统（不升级） | 29.7 | 8

更快的CPU使游戏性能占明显优势（使用Geforce等GPU显卡例外），而大内存的效果在此并不明显，关于这一点我们在前面解释过。
下面请继续看QuakeIII Arena Demo001的测试结果：

升级项目 | 升级后测试得分 | 排名
赛扬466、内存128M | 55.3 | 2
赛扬466、内存128M、显卡VIPERII | 55.2 | 3
赛扬466、内存64M | 55 | 4
赛扬466、内存64M、显卡VIPERII | 58 | 1
希捷硬盘ST320430A、内存128M | 30.9 | 8
内存256M | 30.4 | 9
显卡VIPERII、内存128M | 37.7 | 5
显卡VIPERII、内存64M | 37.1 | 6
希捷硬盘ST320430A、内存64M | 31 | 7
内存128M | 30.4 | 9
参考系统（不升级） | 29.9 | 11

（Puma 6-5）