行情快递：内存持续上涨，商家报价混乱（6月13日 星期二）
市场点评：磐英BX7+原来集成HighPoint 368 ！（6月13日 星期二）
业界点评：信息家电CPU市场，一片狼烟（6月13日 星期二）
行情快递：CD-RW消息两则：理光将上市CD-RW新款，宏基优惠销售CD-RW驱动器（6月13日 星期二）
硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（6）（6月13日 星期二）

行情快递：内存持续上涨，商家报价混乱
内存继续保持上涨之势，几乎所有的内存商家心里都乐开了花，还好大家手里都有不错存量，因此做内存的每个商家心情都特别舒畅，直等着内存爬上天价、盼着暑期学生放假攒电脑，内存商家们就有大笔银子赚了。
等待更大涨价的市场心理，使整个市场的报价异常混乱，说老实话，瞧他们向消费者报价的漫不经心，我们简直看不出有那个内存商家是真心想出货的，又有谁不想留着货多赚点呢？
几周前用9**元买了KINGMAX 128M的朋友们是不是也应该注意内存市场走势了？没准儿过一段时间转手就能小“发”一笔。（星云 6-13）

市场点评：磐英BX7+原来集成HighPoint 368 ！
原来，磐英BX7＋集成有HighPoint 368 IDE RAID！开始，我们丝毫没有留意到这片主板的特别，还是市场里的朋友们告诉我们的。由于集成有IDE RAID它1080元的价格实在太超值了！关于磐英BX7+且听我慢慢道来。
磐英BX7+是在本月初上市的，使用BX芯片组，为了支持UDMA66，它使用了附加UDMA66控制芯片的方法，它使用的是HighPoint 368芯片，可以支持UDMA66、IDE RAID ！哇，10**元，单IDE RAID卡就要数百大洋。我们问了几处，BX7+价格有些不同，一般在1050-1090元。
当然，如果需要使用RAID来提高性能，您至少也得有两片硬盘。现在的硬盘便宜，这样的配置用来做小服务器与小工作站也非常不错。（Jalor 6-13）

业界点评：信息家电CPU市场，一片狼烟
Transmeta（全美达）开始在家电CPU市场煽风点火，凭借Crusoe处理器独特的性能，全美达确实有它自傲之处，特别是近期全美达在台就Crusoe代工生产达成协议后，全美达的前景尤为看好。最近台湾的广达、大众以投资入股、合作开发的方式，正式投入全美达阵营。全美达总裁给全美达的支持者打气说，Crusoe微处理器具有低耗电、体积小、可自动调整执行速度等优点，最适合信息家电及笔记本电脑等可携式平台使用。他声称，从今年第三季起，全球前十大电脑业者将有六、七成加入全美达阵营
家电处理器市场的领袖当然是Wintel联盟，日前的电脑展上，英特尔展出了以它的Strong Arm微处理器联合微软WinCE/WIn98操作系统的各式联网产品、信息家电。
与之相应，要报一箭之仇的（美国）国家半导体公司NS，（原Cyrix母公司，在台式机CPU领域惨败于Intel，最后不得不出售Cyrix），组成Geode阵营，同样获得了大众、广达、华宇的支持，并且表示在年底前量产支持Geode微处理器的信息家电产品。NS强调，Geode微处理器低耗电、体积小，而且成本比全美达Crusoe低廉得多，是信息家电产品的最佳选择。
面对两个阵营公开的挑战，Intel可不是省油的灯。朋友们一定还记得Intel使用超低价手法获得微软游戏机CPU定单的典故；凭借Intel在CPU设计上的深厚功底、凭借Intel在渠道上占有的明显优势、凭借微软在软件业呼风唤雨的本事，全美达阵营与Geode阵营要想斗败WIntel谈何容易？（耿言 6-13）

行情快递：CD-RW消息两则：理光将上市CD-RW新款，宏基优惠销售CD-RW驱动器
理光将在近期上市普及版的CD-RW驱动器MP7063A。MP7063A对CD-RW盘片的写入速度是4X，对CD-R的写入速度是6X，读取速度为32X，该光驱使用ATAPI接口。除了赠送常用的刻录软件外，该CD-RW还附带赠送CD-R盘片1张，CD-RW盘片1张。由于使用Tray Loading方式，它可以平放也可以侧立。
另一个CD-RW的消息是宏基再次以热销价销售他们的CD-RW驱动器。上一次掀起市场风暴的是宏基的2X CD-RW，只售999元，还赠CD-RW盘片；这次，凡是购买宏基显示器、光驱、键盘的用户都可以用1399元的购买宏基4X CD-RW驱动器，并且附赠26张盘片，25张CD-R和一张CD-RW盘片。活动时间从6月10日开始，持续一个月。需要CD-RW的朋友不妨去市场看看。（星云 6-13）

硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（6）
5、测试配置
前文已经对雷鸟的性能、生产等问题评价得太多，下面我们将开始对雷鸟系统进行测试，不过，我们必须给出一个合理的测试配置。提醒大家注意的是，我们使用nVidia驱动为5.08版，因为现在已经推出的后续驱动版本并没有它的速度快。

AMD Athlon 平台信息
显卡 | NVIDIA GeForce 256 120MHz核心， 32M DDR显存（300MHz）
硬盘 | Seagate Barracuda ATA ST320430A
CPU | 雷鸟Athlon /第一代 Athlon ， 1 GHz主频
VIA Apollo KT133 芯片组
主板 | VIA KT133 Reference Board VT 5276D
内存 | 128 MB, Micron PC133 SDRAM CAS2
网卡 | 3Com 3C905B-TX
VIA Apollo KX133 芯片组
主板 | Asus K7V, BIOS May 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
网卡 | 3Com 3C905B-TX
AMD 750 'Irongate' 芯片组
主板 | Asus K7M, rev. 1.04, Chipset rev. C6, Super Bypass Enabled, ACPI BIOS 128 beta (02.03.2000), AGP2x enabled in GeForce driver (IrongateEnable2x=1)
内存 | 128 MB, Micron PC133 SDRAM CAS2
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Intel Pentium III 平台
显卡 | NVIDIA GeForce 256 120MHz Core, 300MHz DDR-RAM 32MB
硬盘 | Seagate Barracuda ATA ST320430A
CPU | Intel Pentium III 1GHz, 133 MHz FSB
Intel i815 芯片组预发布版 A2
主板 | No Information
内存 | 128 MB, Wichmann WorkX MXM128 PC133 SDRAM CAS2
网卡 | 3Com 3C905B-TX
VIA Apollo Pro 133A 芯片组
主板 | Asus P3V4X, ACPI BIOS 1002 final, March 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Intel 440 BX Chipset
主板 | Asus P3B-F, ACPI BIOS 1005 beta 01, March 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
IDE 接口 | Promise Ultra66 PCI 卡
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Intel 820 芯片组
主板 | Asus P3C-L, ACPI BIOS 1020 beta 05, March 2000
内存 | 128 MB, Samsung PC800 RDRAM, RDRAM clock adjusted in BIOS
IDE 接口 | onboard
网卡 | Onboard i82559
Intel 840 芯片组
主板 | OR840, special unreleased BIOS
内存 | 128 MB, Samsung PC800 RDRAM 128 MB, Samsung PC700 RDRAM, running as PC600 RDRAM
IDE 接口 | onboard
网卡 | Onboard i82559
驱动程序
显卡驱动 | NVIDIA 4.12.01.0508
VIA芯片组AGP驱动viagart.vxd | AGP-driver 4.22
ATA Driver | Promise Ultra66 driver rev. 1.43 Intel Ultra ATA BM driver v5.00.038 Latest VIA ATA BM Driver
测试软件环境
操作系统 | Windows 98 SE 4.10.2222 A Screen Resolution 1024x768x16x85 Screen Resolution 1280x1024x32x85 for SPECviewperf
DirectX | 7.0
Quake 2 | Version 3.20 command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Crusher demo, 640x480x16
Quake 3 Arena | Retail Version command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Graphics detail set to 'Normal', 640x480x16 Benchmark using 'Q3DEMO1'
Expendable | Downloadable Demo Version command line = -timedemo 640x480x16
Unreal Tournament | Ver. 4.05b high quality textures, medium quality skins, no tweaks 640x480x16 Benchmark using 'UTBench'

大家看到上面的配置就知道，我们不仅要在雷鸟Athlon与第一代Athlon之间进行对比测试，而且，我们还将比较雷鸟Athlon与铜矿PIII的性能，相信这是非常火爆的一次竞技。同时，大家也将会在测试中对各种芯片组的性能差异有所了解。（Puma 6-13）