市场点评：赛扬533A热销货紧，选配主板慎重小心（5月20日 星期六）
行情快递：技嘉Geforce256显卡、BX2000+主板降价（5月20日 星期六）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择（2） HOT（5月20日 星期六）

市场点评：赛扬533A热销货紧，选配主板慎重小心
赛扬533A让所有人疯狂，经销商疯狂、消费者疯狂，甚至一些不卖也不买533A的朋友在对别人谈到赛扬533A时同样疯狂。虽然大家都知道现在的533A价格偏高，但是超频800M的诱惑实在让人醉心，即或保超533A的价格居高不下。
记得第一波533A到货上柜台的时候，有一批朋友就提前准备好现金，早早恭候多时了，速战速决般的一路抢购之后赛扬533A快速售罄。不过，需要给大家的赛扬533A超频热潮降降温的地方是，一些朋友发现赛扬533A的超频成功率并没有吹嘘的那么高，因此奔着800M去市场采购的533A的朋友务必小心。其实，现在市场上，已经出现商家在顾客面前指责对手的保超533A并不稳定，借以吸引顾客；这种现象本身就揭示了赛扬533A超频成功率并没有传说中优异。赛扬533A货源较少，加上购买潮狂热，现在的供货已经有些吃紧，部分CPU柜台上已经断货，需要的朋友最好多走几家试试。
目前，中海201柜台还有现货的保超533A，给本站网友的特价是1080元，感兴趣的朋友可以去看看，不过一定注意声明是本站介绍去的，以获取特价和更好服务。
关于保超赛扬533A的配套主板问题，朋友们最需要注意的是赛扬533A需要的核心电压是1.5V，大多数BX主板不能提供这种低电压，多数BX主板的电压只能达到1.8V；对于那些Socket370主板，一定要向商家确认是否支持FC-PGA；对于Slot1主板，可以使用支持FC-PGA的转接卡。考虑到朋友们的需要，我们可以给朋友们推荐几片主板：
1、 性能出色的升技BF6，使用BX芯片组，现在搭配赠送升技的转接卡，名牌产品、超值价格确实令人动心；
2、 技嘉GA-6VX7-4X Socket370版（支持FC-PGA），使用VIA Apollo pro 133A芯片组（694X），无须转接卡，可以直接支持533A。
3、 精英P6VAP-A+ Socket370版（支持FC-PGA），使用VIA Apollo pro 133A芯片组（694X），无须转接卡，可以直接支持533A。
4、 磐英3VCA，也是VIA 694X芯片组的，现在正与赛扬533A配套出售，价格非常诱人。
5、 华硕CUBX，使用BX芯片组，Socket370接口，可以直接支持FC-PGA的赛扬533A，BX主板中的旗舰产品，只是价格也非常旗舰。
好了，就介绍这些吧，朋友们注意把握好铜矿的核心电压问题。（Jalor 5-20）

行情快递：技嘉Geforce256显卡、BX2000+主板降价
受到高端DDR版Geforce256显卡的价格压力，同时也是因应小品牌Geforce256显卡的价格拉动，技嘉再次调低了它的Geforce256显卡GA-GF2560的报价。这已经是两周来的第二次降价了，本次下降了100元，不带TV-OUT的GF2560现价为1700元，几乎是市场Geforce256显卡的最低价了，GF2560又是技嘉的品牌，估计对消费者具有非常的吸引力。
从技嘉产品经销商处我们获悉，技嘉抗CIH病毒的双BIOS主板BX2000+本次也有100元的降幅，现价为1080元。对上述技嘉产品感兴趣的朋友可以联系本站的特约供价商家：北京宏傲基技贸中心/中海300#柜台，刘宝忠先生，电话：82626108（星云 5-20）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择（2） HOT
下面我们开始看第一种升级选择：加装更多的内存。

上面都是168线的DIMM内存条，系统内存的多寡在绝大多数应用场合中对系统性能扮演着显著的角色，尽管显卡搭配的显存在游戏、2D和专业应用中起着决定性的作用。
在windows系统中，大部分的系统内存被操作系统占用，官方推荐WIN95、WIN98的最小内存配置为32M（虽然我们的共识是需要64M），WINNT需要至少64M，而WIN2000需要128M。三种系统的内存需求中，都包括了为多任务的预留。由于物理内存（系统内存条容量）有限，当系统内存短缺后，操作系统会把数据对换到硬盘，通过使用虚拟内存的方法来解决内存容量问题，因为硬盘的速度比内存慢得多，访问时间从纳秒级下降都毫秒级，这意味着当系统开始对换硬盘的时候，整个系统性能快速下降，运行变得非常缓慢。毫无疑问，提高内存容量对系统性能的提升具有非常重要的意义。
但是，千万不要被人误导为：提升内存容量的同时系统性能线性增强，举个反例，如果您的PC中有512M内存，它并不意味着整机性能将比使用256M内存时快出许多，基本上，操作系统和应用程序决定了内存量的需求，而残余内存的作用几乎没有体现，就象是没有被使用一样（见注）！后面的测试将提供我们的参照系统在配置128M与256M系统后的表现。
Puma注：内存容量升级到一定程度后，系统在内存上的瓶颈已经被突破，使限制系统性能提升的主要原因转移到PC的其他部分，例如过慢的显卡速度、过慢的CPU处理能力，或者是由于较频繁读写文件的应用中，而硬盘速度相对较慢。（Puma整理 5-20）