业界消息：Intel处理器核心版本将升级，从B0更改为C0（6月22日 星期四）
业界消息：VIA祭出秘密武器——可直接上网的BIOS（6月22日 星期四）
市场点评：海关打水，赛扬价格乱中急涨（6月22日 星期四）
行情块递：给PC降温的“酷先生”（6月22日 星期四）
行情快递：迈拓硬盘大降，昆腾硬盘上涨（6月22日 星期四）
硬件课堂：DURON，赛扬杀手（3）（6月22日 星期四）

业界消息：Intel处理器核心版本将升级，从B0更改为C0
Intel计划大幅修改CPU核心以提高主频，使其处理器在与AMD的殊死竞争中保持优势。Intel表示，CPU核心修改后，整个CPU的晶片面积将会更小，预计会缩小5-9％；PⅢ Xeons与台式机PⅢ、笔记本PⅢ与笔记本赛扬都在修改之列。修改后，处理器的核心版本将从B0变更为C0。新的PⅢ Xeons与台式机PⅢ处理器预计在9月推出，而笔记本PⅢ和赛扬处理器预计在10月底量产。
据悉，这次的核心修改可能会影响部分采用microBGA与microPGA封装芯片的出货计划。业内人士猜测，虽然Intel没有明言，但是由于Intel处理器现在最大的威胁来自AMD的DURON处理器，因此台式机赛扬肯定也在核心修改之列，而且新赛扬的核心晶片面积可能比DURON还小，原因很简单：因为铜矿128赛扬是铜矿PIII的去势产品，它们是同一条生产线出来的，只要台式机PIII的核心更改了，具有新核心的台式机赛扬也自然产生了。（耿言 6-22）

业界消息：VIA祭出秘密武器——可直接上网的BIOS
VIA开辟出新的战场，VIA近日宣布推出E-BIOS，它在普通BIOS程序基础上扩展了浏览器程序。
BIOS FLASH是现代电脑的必备芯片，威盛扩展的浏览器程序也放在这片芯片中，这样，电脑就可以在没有磁盘、没有安装Windows或 Linux等操作系统的情况下，直接实现上网功能。对于整机商而言，多数回送原厂维修的电脑当机故障，往往是硬盘损坏或是软件损坏，如果电脑装上新版的E-BIOS，即使硬盘、操作系统全部当掉，也可以继续上网，这样，整机厂商就可以通过E-BIOS芯片，在网路上指导用户进行维修，其便利性大增同时维修成本也大幅下降。正是由于这种E-BIOS不但开机上网时间减少一半以上，而且在电脑当机时也可照常上网，而且还能大幅增加了系统厂商维修电脑效率，所以它受到了全球多家电脑整机厂商、主板厂商的高度重视。如果推广成功，未来不论是电脑硬体、信息家电厂商都会普遍采用这种E-BIOS，其市场效益之巨大实在令人惊惧。
以这样的不凡创意，只要售价适当，可能在很短的时间内就有机会在市场上普及，形成横扫市场之势。据了解，这项被VIA视为秘密武器的E-BIOS，开发时间超过一年，只是考虑到避免与微软浏览器的市场正面冲突的问题，VIA才一直秘而不宣
把浏览器程序集成到BIOS FLASH中还有一个容量问题，据悉，VIA的浏览器程序容量为500多K，现在的FLASH容量完全能容纳。（Jalor 6-22）

市场点评：海关打水，赛扬价格乱中急涨
国内市场的赛扬价格，特别是赛扬533A发力急涨。中关村赛扬533A的市场报价一片混乱，从950元到10X0元都有人报，同样，赛扬566的报价也非常乱，920-980什么报价都有。
整个赛扬市场，从上午开市，一些柜台依据昨日的报价上浮10-20元出货，到下午的时候许多商家听到风声，又连忙把价格再上调了20-30元。当时，我们觉得非常奇怪：国外的赛扬价格也就浮动了2美元左右，虽然会带动国内市场慢涨一段时间，但是也不会导致今日这种混乱性急涨呀？然后，我们就听到了CPU商家的一个内部消息，说是深圳走水的一批赛扬被海关卡住了，据称是人被卡住，货还在香港，不过也有说货被海关罚没的。 如果真是货被海关罚没，一段时间后，当海关把这批货低价“（拍）卖”掉时，市场上反而会有更便宜的赛扬处理器。（Jalor 6-22）

行情块递：给PC降温的“酷先生”
今天，我在海龙见到了一套名为“酷先生”的电脑降温系统。现在正值炎热的夏季，一定有不少朋友开始为电脑机箱内的温度发愁了吧，这套电脑降温系统在这个季节摆上柜台也算是够及时的了。“酷先生”其实是三件套的电脑降温系统：第一件是电脑硬盘系统，用于给硬盘降温；第二件是机箱尾系统，在翼侧有一用于将其固定在机箱上的金属条（与将插卡固定在机箱上的金属条一样），它可以给一些插卡散热；第三件是机箱面板系统，其宽、高与光驱的宽、高相同，可以放在机箱的前部，在这一件上还有防尘过滤网。将这三件安在机箱中，既能局部散热，也能使机箱内外空气循环，给机箱换气，从而达到更好的降温效果。这种电脑降温系统是中科集团代理的，每套的售价是240元。感兴趣的朋友不妨去海龙二层2039#柜台看看，电话：82663402。

行情快递：迈拓硬盘大降，昆腾硬盘上涨
今天硬盘市场出现了奇怪的现象，价格连续下降的硬盘市场上，昆腾硬盘反跌为涨，其中，7200转/20G硬盘上浮了20元，现在报价为1250，而5400转/20G硬盘也上涨10元。昆腾硬盘这次领头把自己的多款报价上浮的举措，现在还不知道能否得到其他硬盘代理的善意回应。不过，现在的硬盘价格的确太低了。
与昆腾的定价正好相反，迈拓硬盘在今天全线大降，价格竞争力明显增强，它的20G/7200转硬盘下调了130元，现在报价为1200元，终于结束了它相对于其他品牌硬盘的高定价，而20G/5400转硬盘也大降70元，现在报900元，成为市场上定价最低的20G硬盘。（星云 6-22）

硬件课堂：DURON，赛扬杀手（3）
就DURON、PIII、雷鸟的对比测试，我们将使用两个系列的主板，支持AMD SocketA的，和支持Intel PIII的。对于支持SocketA的主板，我们将采用华硕的A7V，在我们的测试中，无论是配搭雷鸟还是DURON，它都没有出现任何故障，经测试，它是目前性能最稳定、速度也最快的KT133主板。请看华硕A7V的照片：

对于支持PIII的主板，我们将使用华硕的另一片主板，CUSL2，华硕最新的SOCKET370主板，使用I815E芯片组，请看照片：

您将会在测试中发现，这种新的I815E平台使PIII系统性能比在I820平台高。
测试配置如下：

平台信息
图形卡 | NVIDIA GeForce 2 GTS Reference 200MHz Core, 333MHz DDR-RAM 32MB
硬盘 | IBM DPTA-372050, 20.5 GB, 7200 RPM, ATA66
SocketA 系统
主板 | Asus A7V, ACPI BIOS 1001, June 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
IDE 接口 | Onboard ATA66
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Slot A 系统
主板 | Asus K7V, BIOS 1007 beta 1, June 2000
内存 | 128 MB, Wichmann WorkX MXM128 PC133 SDRAM CAS2, settings 2-2-2, 5/7
IDE 接口 | Onboard ATA66
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Celeron 系统
主板 | Asus CUBX, ACPI BIOS 1006 beta 03, June 2000
内存 | 128 MB, Enhanced Memory Systems PC133 HSDRAM CAS2
IDE 接口 | Promise Ultra66 PCI card
网卡 | 3Com 3C905B-TX
Pentium III 系统
主板 | Asus CUSL2, BIOS 1001, Intel 815E chipset
内存 | 128 MB, Wichmann WorkX MXM128 PC133 SDRAM CAS2, settings 2-2-2, 5/7
IDE 接口 | Onboard ICH2, ATA100 capable
网卡 | 3Com 3C905B-TX
驱动程序信息
Graphics Driver | NVIDIA 4.12.01.0522
Driver for VIA Chipsets | 4in1 4.22 AGP-driver 4.03
ATA Driver | Promise Ultra66 driver rev. 1.43 Intel Ultra ATA BM driver v5.00.038
测试环境设置
操作系统版本 | Windows 98 SE 4.10.2222 A Screen Resolution 1024x768x16x85
DirectX 版本 | 7.0
Quake 2 | Version 3.20 command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Crusher demo, 640x480x16
Quake 3 Arena | Retail Version command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 Graphics detail set to 'Normal', 640x480x16 Benchmark using 'Q3DEMO1'
Expendable | Downloadable Demo Version command line = -timedemo 640x480x16
Unreal Tournament | Ver. 4.05b high quality textures, medium quality skins, no tweaks 640x480x16 Benchmark using 'UTBench'.
MDK2 | Downloadable Demo Version Default Settings Used @ 640x480x16

在下一集，我们将使用这个配置进行多项测试，并给出测试数据，猜猜看，在PIII、雷鸟两大高手的夹击中，DURON的表现怎样？（Puma 6-22）