行情快递：内存价格一片涨动，一片混乱（6月27日 星期二）
行情快递：RDRAM内存现身中关村，128M报价5000元（6月27日 星期二）
市场点评：小心，暑期销售旺季CPU市场可能严重缺货（6月27日 星期二）
业界点评：Intel CPU竞争力现状（6月27日 星期二）
硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（1）（6月27日 星期二）

行情快递：内存价格一片涨动，一片混乱
今日，内存价格一片混乱，不但市场间的内存价格差距不少，甚至一个市场内商家的报价也大不相同。除了专营内存的商家外，一些以前存了点内存条专等涨价出手的商家——做板卡的、做CPU的、做光驱的也积极加入到报价潮流，由于他们往往不受内存上家或内存大户的报价制约，他们的报价更使市场价格一片混乱：有些商家上浮了30元，也有些商家保持昨日原价。
站在这样的混乱价格潮中，市场内的内存商家多数莫名其妙，其行动也大不相同，捂货不出的有，已经获利多多、积极出货套现、远离风险的也有。有的商家虽然对形势比较迷糊，但是知道盯着大户的柜台依样学样，日子过得也很滋润。
需要提醒朋友们一句，国际元晶价格持续上涨、元晶厂至今没有增产计划、内存经销商进货价格正在节节上涨，这些都是内存市场价格整体趋势抬高的明显信号。而国际整机市场销售低迷、整机库存积压，一方面坚定了国际元晶厂不增产的决心，另一方面也对内存条的消费需求产生消极作用，对内存价格的涨势形成遏制压力。（星云 6-27）

行情快递：RDRAM内存现身中关村，128M报价5000元
RDRAM现身中关村市场！不过，正如传闻中的天价，商家对RDRAM的报价是5000元价位。它兰色的热沉外壳，摆在柜台里非常显眼。
RDRAM的性能优势来自于高工作频率（例如PC800，实工作频率为400M）；这种高工作频率也带来了一个大问题：发热惊人！单单一片RDRAM芯片就有数瓦功耗，这使得RDRAM内存条（RDRAM内存条每条单面有8片RDRAM芯片）必须使用热沉来辅助散热，而且Rambus还建议使用风扇直吹。事实上，如果不采取有效散热手段的话，RDRAM内存不但工作不稳定，而且内存芯片极易烧毁。
对于RDRAM，我们最关心的还是它的来历，与商家套词的结果虽然一无所获，不过从商家闪烁其词的口吻，我们知道它的来路一定有问题。一些朋友们可能也有所察觉：很可能就是出自Intel换I820主板赠送的那批的RDRAM内存条！许多手中有I820主板等待换货的朋友正嚷嚷着没有得到RDRAM呢！（星云 6-27）

市场点评：小心，暑期销售旺季CPU市场可能严重缺货
随着7月的临近，由学生电脑消费引起的暑期销售高潮正在来临，许多商家为迎接这个消费高潮的来到，已经苦苦煎熬了近两个月的市场淡季。
但是，我们需要忠告经销商与消费者的是，CPU可能在暑期旺季严重缺货，CPU缺货不但会打击CPU商家的全年利润，而且肯定会使暑期的装机量减少，从而严重打击整个电子市场的业绩。
根据台湾方面的消息以及一些CPU代理的预测，7月份Intel的供货量只能满足旺季期间50%的需求量！而AMD的雷鸟与DURON除了自身供货量不足外，支持它们的新主板的供货更是堪忧。据悉，造成这种状况的是：
1、在Intel方面，因为Intel产能并没有增加，7月与6月供货量差不多，所以代理商们能拿到的货量也与6月相当。但是，由于在7月的消费高峰中CPU的需求量将会剧增，所以Intel CPU货量在暑期出现短缺几乎不能避免。当然，出现这样的供需不平衡后，代理与商家必定会用提价来回应市场。
2、在AMD方面，它正在向SocketA架构过渡，一方面是SlotA 的Athlon正在安排停产，一方面是雷鸟、Duron短期内还不能充分供应市场，所以代理商都在抱怨货源太少。另外，KT133主板的大量上市时间与上市价格对AMD的DURON销售也非常关键。
对于暑期高峰的CPU短缺问题，希望CPU经销商们能认真考虑一下，能否在近期多准备些货源。当然，需要在暑期攒机的网友们，不妨先购买或请朋友预留那些注定在暑期涨价、货紧的配件。（Jalor 6-27）

业界点评：Intel CPU竞争力现状
谈到Intel CPU的竞争力现状，Intel真的是大不如前：在高端，以前Intel具有不可挑战的权威，现在，AMD的雷鸟对决Intel的铜矿PIII，不但毫不逊色，而且性能上有过之而无不及；在CPU低端市场，当初赛扬把K6-2彻底打败（如果当时不是赛扬的超频能力出色的话，赛扬与K6-2在性价比上肯定能拼得旗鼓相当），如今，AMD已经有了DURON，它专对着赛扬而来，无论是性能上还是价格上，都让赛扬（包括铜矿128赛扬）羞愧无言、失魂落魄！从测试数据看，DURON号称“赛扬杀手”确实是当之无愧。
面对DURON的巨大威胁，Intel连忙发布了最新主频的赛扬芯片（700、667、633MHz，铜矿128）以缓解战局，不过，它的赛扬633M报价达到138美元，比较起DURON 600来，虽然竞争力有所上升，但是依然显得乏力。在DURON还没上市的时候，铜矿128赛扬533A凭着超频性能出色虽然受到市场追捧，但是现在的市场状况已经不同，一方面DURON的性能确实太强，另一方面现在赛扬533A的超频成功率非常低下，已经达到不足15%的低水平，随着赛扬最后一张王牌也丢失掉，可怜的赛扬面对DURON还能有多大竞争力就非常难说了，当然，或许KT133 SocketA主板的定价其高无比就能帮它大忙。
看来，赛扬很可能会提前被Intel终结，终结赛扬当然是为了推出能与DURON真正抗衡的100M外频、高性能、低成本处理器，呵呵，那时候或许不叫“赛羊”而叫“赛马”（开个玩笑）。其实Intel只需要把二代赛扬倍频锁调节一下，使赛扬获得100M外频，整个性能就会有巨大改观，只是，那时候100M外频的PIII将与这种“赛马”性能几乎一致，让这些100M PIII情何以堪？（耿言 6-27）

硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（1）
每一位真正的PC发烧友都不能拒绝超频的诱惑，从Intel的极品PII266开始，从赛扬300A开始，超频风暴刮遍全球。
现在，大幅超频已经不再是Intel处理器的专利。AMD最新的雷鸟、DURON处理器同样具有无与伦比的超频能力，通过调整倍频指数，DURON 700可以超至950M，而雷鸟可以超频至1.1G ！
在本章，我们将先向朋友们介绍雷鸟、DURON的超频原理。
1、雷鸟、DURON超频原理
首先请朋友们看看雷鸟、DURON手册中的FID 时钟倍频编码表：

FID[3] | FID[2] | FID[1] | FID[0] | 处理器时钟与系统时钟的分频比
0 | 0 | 0 | 0 | 11
0 | 0 | 0 | 1 | 11.5
0 | 0 | 1 | 0 | 12
0 | 0 | 1 | 1 | >=12.5
0 | 1 | 0 | 0 | 5
0 | 1 | 0 | 1 | 5.5
0 | 1 | 1 | 0 | 6
0 | 1 | 1 | 1 | 6.5
1 | 0 | 0 | 0 | 7
1 | 0 | 0 | 1 | 7.5
1 | 0 | 1 | 0 | 8
1 | 0 | 1 | 1 | 8.5
1 | 1 | 0 | 0 | 9
1 | 1 | 0 | 1 | 9.5
1 | 1 | 1 | 0 | 10
1 | 1 | 1 | 1 | 10.5

有经验的朋友已经认出来了，这就是调节雷鸟和DURON的CPU倍频非常关键的倍频编码表，而FID[3]到FID[0]四个PIN脚决定了处理器的倍频。只要我们找到了这些PIN脚在CPU的对应位置，我们就找到了超频雷鸟与DURON的方法。
找出它们也并不难，朋友可以对照下面的图来识别这些PIN脚的位置（注意是SocketA结构）：

不过，单单找出这些PIN脚是不能正常设置倍频的，我们还必须找到这些PIN脚的使用方法。事实上，FID管脚是雷鸟或DURON的输出管脚，它不同于Intel处理器是输入管脚，Intel处理器只需要在这些PIN脚输入指定电平就可以了。雷鸟（或DURON）处理器通过驱动FID脚，向主板北桥芯片通知自己期望的倍频设置，然后，北桥通过SIP协议对处理器进行初始化，处理器的初始化（包括倍频指数）设置就受到北桥的指挥。从这个过程来看，修改雷鸟或DURON倍频的直接方法就是修改SIP协议中传输的数据，当然可以使用修改BIOS或使用向北桥芯片自己提交FID设置的方法。在后文，我们会有一个简单的方法提供给大家。
超频CPU并使其稳定运行，我们还必须知道如何对雷鸟或DURON调节核心电压，将在下一章介绍。（Puma 6-27）