业界点评：I815来临，第一片I815主板诞生（5月30日 星期二）
市场点评：K7全线再降，报价K7 500 = 赛扬533A（5月30日 星期二）
行情快递：今日，内存市场持续上涨（5月30日 星期二）
行情快递：好消息，艾美加厂庆优惠促销（5月30日 星期二）
业界消息：SIS开打LINUX牌，SIS芯片组率先支持LINUX（5月30日 星期二）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（9）（5月30日 星期二）

业界点评：I815来临，第一片I815主板诞生
随着I820芯片组事实上退出SDRAM体系，所有的重担又重新落回到BX芯片组身上，但是此时的BX芯片组比较起VIA 694X等产品来说，即或有些性能优势也由于设计点的陈旧而力不从心，特别是UDMA66与标称133M外频问题，成为BX芯片组的心腹大患。
Intel把它的新希望寄托在了I815身上，众所周知，I815本身是为低端整合型市场设计的，并非是独立芯片组结构，但是Intel最新的设计为它提供了独立的AGP插槽，使广为人们所诟病的I810系列无法升级AGP显卡的问题得到解决，对于I815芯片组来说，至少人们可以象独立型芯片组一样使用它，而且它还有真正的133M外频。由于I815的配置灵活，预计会受到OEM市场与零售市场的双重欢迎，但是，由于模糊的定位，I815也会对I810市场产生冲击。
如今，第一片I815主板——承启6OJV已经诞生，受到广泛的关注。该主板使用82815北桥芯片，南桥为82801AAICH，提供了主板市场上的全部热点：包括UDMA66、AGP4X、标称133M外频也支持了。迎合CPU市场重回Socket的特点，承启6OJV使用了Socket370结构，可以支持FC-PGA的赛扬II代和铜矿PIII，当然，PPGA的赛扬也同样能支持。
该主板具有一条AGP插槽（再不用为I810无法升级AGP显卡发愁了），如果您现在还不急着要高性能的3D显卡，也很好办，I815芯片组上集成有I752显卡，这样的灵活配置一直受到市场的热切期待。承启6OJV具有5条PCI插槽，支持3条SDRAM内存条，并且还有一个AMR插槽，您可以使用AMR MODEM。以上当然都是I815的共性，作为承启产品，它独特的一面就是提供了双BIOS（TwinBIOS技术），两块BIOS芯片都使用了防写保护技术，都可以引导系统，在防御CIH上具有明显功效。（耿言 5-30）

市场点评：K7全线再降，报价K7 500 = 赛扬533A
K7处理器今日再次全线降价，降幅不算大，应当是经销商们希望能拉开一定价差。最有意思的就是K7 500已经沦落到1080元，价格上与现在的赛扬533A同级。想当初，K7 500可是速度至尊，如今的低价真是“委屈”它了；不过，AMD的策略不就是这样订的吗：在烈火（即现在的DURON）还没有正式走量之前，K7 500、K7 550甚至K7 600这三个苦哈哈就必须放下高贵身份去与赛扬斗法。
说实话，如果赛扬533A超频到800M，这三位K7弟兄只怕谁也不会是“赛扬 100*8”的对手！当然，如果您老老实实使用66*8=533A的话，那么赛扬533A整机性能上就比K7 500差多了，因为赛扬可怜的66M外频严重限制了CPU与内存间的数据率。
选择那一种就看您的爱好了：如果您是超频铁杆，请用赛扬533A，只是第二批赛扬533A疑有被人挑剩之嫌，超频成功率大打折扣，使用升技狂热的SOFTMENU III超频主板吧，您可以1M、1M地调节，直到榨干CPU最后的油水；如果您对超频深恶痛绝，选择K7 500或K7 550真的也非常不错。（Jalor 5-30）

行情快递：今日，内存市场持续上涨
内存市场从昨日开始终于活络了，这让国内的内存经销商们欣喜万分。不过，这次是元晶产能不足引起的价格上涨，如果国际产能不能尽快提升的话（快速提升的可能性很微弱），国内内存经销商们在暑期热销的时候就会哭出声来，因为他们如果在近期消耗掉存货，那么在暑期的真正需求高峰、价格高峰下将会发现没有货源。
本站近一个月来，就国际元晶供货问题曾多次提醒消费者内存市场看涨，而且已经有不少网友因此受益。再次正告消费者和经销商，业内人士对本次元晶短缺的最坏估计是持续到2001年6月，最好估计也是今年年底。所以，提醒消费者估摸好出手的时间，也提醒经销商们估摸好自己的库存最挣钱的时段。（星云 5-30）

行情快递：好消息，艾美加厂庆优惠促销
由于艾美加进行20周年的厂庆，艾美加产品开始优惠促销。作为著名的ZIP驱动器厂商，它的产品受到了广大市场消费者的青睐。
本次艾美加的优惠措施是，买ZIP驱动器赠送盘片，并对ZIP驱动器也略有调价。市场销售不错的100M并口ZIP驱动器，艾美加调价后便宜了70元，而且加赠3片100M盘片；另外250M的驱动器也使用了加赠盘片优惠的方法。炒作较热的USB接口的250M ZIP驱动器，捆绑4张250M盘片后，报价为2270元，比较起分开来卖的价格确实便宜了不少。（星云 5-30）

业界消息：SIS开打LINUX牌，SIS芯片组率先支持LINUX
业界对Linux的追捧似乎也成为了新的增长点，据产业分析公司IDC 预测，至2003年前，Linux系统业务销售量的复合年成长率将达25％，成长速度是其它伺服器作业环境的两倍。，从软件业到PC整机业，现在又到了芯片组业界。
SIS宣布，它的SiS630与SiS540整合芯片，为市场上率先提供了Linux操作系统下多媒体硬体加速功能的3C整合单芯片，可以支持Linux操作系统下的DVD播放、3D绘图与5.1 AC3音效。为支持Linux上的3D应用，SIS在DRI（Direct Rendering Infrastructure）上开发出一套驱动程式，已经能够提供多重贴图 Z/Stencil缓冲区格式、16/32位元的色彩深度、AGP贴图、同时存取2D和3D引擎等。（Jalor 5-30）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（9）
我们的测试首先在WIN98SE的SYSmark2000下进行，先请大家看看升级到VIPERII后，在标准应用程序下的性能变化：

系统配置 | VIPERII，内存128M | VIPERII，内存64M | Millennium2+VooDoo2， 内存64M
得分 | 56 | 56 | 52

对于标准应用程序，升级更快的显卡后，系统性能提升了8%，值得一提的是，这种提升与内存从64M升级到128M的性能改善量相当。可以看出的是，在VIPERII下，如果使用WIN98系统，内存64M与内存128M对标准应用的整机性能没有造成差别！
我们来关心一下在WINNT4下的表现，看看上面的特点还存不存在：

系统配置 | VIPERII，内存128M | VIPERII，内存64M | Millennium2+VooDoo2， 内存64M
得分 | 64 | 53 | 56

NT4下的结果让所有的测试人员都吃惊了：最新、更快的显卡居然导致了标准应用5%的性能下降！仅仅在我们升级到128M内存后，系统性能才突然间挺进了15%。使用NT4、也使用了VIPERII的朋友们赶快把您的系统内存升级到128M吧，您会获得21%的系统性能提升。这种结果的产生可能与VIPERII的NT4驱动有关系，它可能是依据内存容量进行速度优化。
下面就是朋友们升级3D显卡的主要目的了——提高3D游戏性能。请看Expended TimeDemo的测试：

系统配置 | VIPERII，内存128M | VIPERII，内存64M | Millennium2+VooDoo2， 内存64M
得分 | 26.4 | 26.4 | 29.7

测试结果是令人失望的：VOODOO2明显比VIPERII在D3D优化上做得好。下面再看一看在QUAKE3 Arena下的测试：

系统配置 | VIPERII，内存128M | VIPERII，内存64M | Millennium2+VooDoo2， 内存64M
得分 | 37.7 | 37.1 | 29.9

QUAKE3的测试结果重新使我们感到振奋，因为使用VIPERII它升级后，帧率获得了26%的提升，值得我们回味的是，如果只是把内存从64M提升到128M，那么对帧率的影响却是微之又微的。

（Puma整编 5-29）