行情快递：IBM 30G玻璃硬盘三天跌500元，迈拓金钻四代15G、30G硬盘震撼上市（5月24日 星期三）
新品动态：华硕推出CUV4X主板，使用VIA PZ133芯片组（5月24日 星期三）
市场点评：赛扬处理器价格上涨，二代533A缺货（5月24日 星期三）
业界点评：Intel CPU供货缓解 = DRAM内存价格上涨？（5月24日 星期三）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（5）（5月24日 星期三）

行情快递：IBM 30G玻璃硬盘三天跌500元，迈拓金钻四代15G、30G硬盘震撼上市
IBM的降价政策霸气之至，今日IBM的30G 75GXP玻璃硬盘再降200元，创下了三天跌去500元的超级记录。现在30G 75GXP玻璃硬盘报价为2050元，相当于三天跌去了1/5，不过，由于有75GXP硬盘为单碟15G容量的技术背景，所以业内人士认为它还有降价空间。
事实上，玻璃硬盘也再不用扮演价格高高在上独孤求败的形象了，因为迈拓的30G金钻四代已经到货，基本参量与IBM的75GXP玻璃硬盘完全相同：7200转、2M缓存、UDMA66，但是它的报价只有1820元，比75GXP 30G玻璃硬盘便宜了足足230元！同期上市的还有金钻四代15G硬盘，报价是1180元。（星云 5-24）

新品动态：华硕推出CUV4X主板，使用VIA PZ133芯片组
华硕推出CUV4X主板，使用了VIA最新的PZ133芯片组，北桥为VT82C694Z，南桥使用686A芯片。694Z为694X的改进版，94Z北桥芯片所具备的功能与694X北桥芯片大致相同，但是694Z与694X的管脚定义不同，而与PM133的管脚定义相同。如此设计对主板商是方便的，因为他们设计的主板从PZ133到PM133只需要更换芯片就可以了，不需要做大量的重新设计工作。PM133与PZ133的最大不同是，PM133集成有Savage4显示芯片。
华硕CUV4X使用Socket370接口，支持FC-PGA铜矿系列，具有133M前端总线，支持PC133/PC100 SDRAM，支持AGP4X，支持UDMA 66。该主板具有1个AGP插槽，3个DIMM内存插槽，5条PCI插槽，1条ISA插槽，并且有一个AMR插槽，可以接AMR MODEM，另外该主板集成声卡。（Jalor 5-24）

市场点评：赛扬处理器价格上涨，二代533A缺货
受Intel点仓影响，赛扬处理器价格开始出现上涨之势，而且香港等地的代理已经对前期的赛扬突然大降价所导致的亏损非常不耐，也急于提价获取利润。目前，赛扬涨幅还处于试探性的阶段，大户需要看看市场的反应再决定提价的方式与幅度，选择这个时机的好处是，现在有炒价的好材料：Intel点仓。
赛扬533A快速从市场中消失，令许多需要购买的朋友非常惋惜。赛扬533A消失的原因应当是两方面的：一是赛扬533A本身就货源少、需求大；二是赛扬533A作为二代赛扬应当在本次Intel点仓中有价补，商家先屯着等价补到手再卖不迟，反正533A货源少销路好，点仓后的价格也不会有大变动。（Jalor 5-24）

业界点评：Intel CPU供货缓解 = DRAM内存价格上涨？
Intel处理器的缺货效应是连锁的，不但直接相关的处理器销售商利润受影响，而且整机商也难以完成他们先前制订的营销计划，就连DRAM生产商的利润都受到了影响，因为Intel的CPU供货不足造成装机量下降，DRAM商的出货也就下降了。
不过，由于力推RDRAM的原因，现在是Intel努力与DRAM厂商联络感情的时候，因此Intel也非常热情，CPU方面的信息也总是尽早传递给DRAM产业界。最近，Intel向DRAM厂商放话说，Intel处理器的近期缺货将很快获得解决。由于此利好消息的公布，DRAM业界欢欣鼓舞，64M DRAM价格立刻出现小幅反弹，虽然现在的64MB DRAM价格稳定，但是已经有厂商停止报价，明显在等待新的涨价潮。Intel的打算是，希望能在5月底前充分解决整机大厂的缺货问题，在6月逐步解决零售渠道的缺货问题，使CPU缺货得到控制。另外，AMD、VIA也将会在这段时间使自己的CPU供货逐步恢复正常。这些消息对DRAM厂商来说简直是太宝贵了。
由于此消息的发布，一些重要的零售代理商开始放弃屯货，把手中的大批CPU货源批给了经销商，一时之间也造成了CPU市场的下跌趋势。持有了CPU货量的整机商与零售市场，立刻消耗了大批DRAM，而整机商则把大部分的DRAM量都买走了。目前DRAM元晶厂商的库存严重减少，在CPU供货恢复后，更大的需求量将导致DRAM因货量不足而出现价格上涨。
不过，也有分析反对Intel CPU缺货缓解的说法。他们认为，从最近的统计来看，Intel不但高端CPU量下滑5％，而且PⅢ 550-700MHz供货也非常吃紧，就连低端的赛扬供货也没能解决，CPU缺货甚至会从6月延至8月。（耿言 5-24）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（5）
前面谈的都是通过扩容内存来升级的问题。不过，购买一片更快的处理器才是最流行、也最有效的升级方式。如果您的PC系统已经有了足够的内存、够劲的显卡、高速的硬盘，那么升级CPU将是非常好的选择。在您去市场购买之前，我们希望您能了解关于升级CPU的如下问题：
1、务必阅读您的主板商网站上关于其主板BIOS的最新帮助文件，您需要了解他们提供的最新BIOS已经能够支持您要选择的新CPU了吗？
2、检查主板提供的核心电压范围是否适合新的CPU，另外，该主板能否设置您可能所需要的高倍频。
3、请一定弄清楚您所需要的是哪一种接口的处理器：Slot1、Socket370、Socket7、还是SlotA？
在我们的参考系统中，由于它使用了LX主板（标称66M外频），因此，如果升级到333M以上的处理器时，由于从PII350开始都是100M外频的，所以升级的选择将是赛扬，除非您更换您的主板。当然即使您不愿更换主板而选择赛扬也没什么不好，现在的赛扬处理器仍然在市场上代表着最佳性价比。事实上，我们为参考系统更换了一片赛扬后，效果非常不错。
请看下面的测试结果：
1、标准应用程序，win98SE下测试：（SYSMark2000）

配置 | PII266、64M | PII266、128M | 赛扬466、64M | 赛扬466、128M
得分 | 52 | 56 | 72 | 81

测试发现，从PII266升级到赛扬466后，在标准应用程序的测试上，我们的系统性能提升了40%；另外，128M比64M配置的性能提升了12%

2、标准应用程序，WinNT下测试：（SYSMark2000）

配置 | PII266、64M | PII266、128M | 赛扬466、64M | 赛扬466、128M
得分 | 56 | 63 | 76 | 89

测试发现，使用WINNT系统，从PII266升级到赛扬466后，在64M配置下，标准应用程序的测试表明，系统性能提升为35%；另外，如果再为系统扩64M内存达到128M后，总体性能提升将近60% ！（Puma整编 5-24）