行情快递：三星高性价比纯平显示器753DF到货（5月25日 星期四）
业界消息：PC DATA统计数据，K7销量敬陪末座（5月25日 星期四）
业界点评：SIS八寸元晶厂量产，下半年整合主板份额将增（5月25日 星期四）
行情快递：Intel PIII933开始出货（5月25日 星期四）
市场信息：厦华17"纯平显示器，有奖竞猜（5月25日 星期四）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（6）（5月25日 星期四）

行情快递：三星高性价比纯平显示器753DF到货
近段时间，三星显示器的价格非常诱人，前不久我们才在市场发现了超低价的三星750S显示器，商家愿意以2020元出货，比三星代理的定价低出150多元！三星750S具有110M带宽，0.28点距，商家介绍说符合TCO99，不过这款显示器的TCO99是不是可选项就不清楚了。
对于三星显示器，市场反应最热烈的是三星高性价比的纯平显示器753DF终于到货了！753DF到货的时间明显比我们起初了解到的早，今天还是无意中从市场商家得到消息后，我才临时跑去看的。地点在太平洋电子市场，三捷恒安。753DF的特点是，17"纯平显示器，带宽125M，价格上只有2980元，作为17"纯平面显示器来说，家用已经非常不错。由于市场定位与价格政策，753DF估计会对LG的775FT产生较大冲击。（星云 5-25）

业界消息：PC DATA统计数据，K7销量敬陪末座
最近的PC DATA统计数据使我们非常吃惊，在整机市场上，K7的销量居然敬陪末座！
从各品牌电脑销售统计的数据，赛扬不负众望，以高性价比占34％的份额，另外PIII份额在四月份也达到31％；而AMD的K6-2排第三位，份额是30%，令人意想不到的是ADM的K7在4月市场份额中只有区区5%，其业绩非常令人失望。
相比较而言，还是K6-2受欢迎度较高，事实上，品牌机销售的冠亚军都有它的“身影”：康柏Presario 7360（AMD K6-2 500MHz 处理器）销量最大，康柏Presario 7470（AMD K6-2 533MHz）销量亚军，销售第三的是Emachines Etower 500（赛扬500MHz处理器），第四、第五销量的品牌电脑也使用赛扬配置。第六名才轮到高配置的PIII处理器。这也正好说明低价电脑风潮仍盛。（耿言 5-25）

业界点评：SIS八寸元晶厂量产，下半年整合主板份额将增
SIS终于忍无可忍，由于元晶厂的产能不足，SIS的整合型芯片组市场占有率成长只有将近40%，远低于计划的50%，这使SIS在市场上受到VIA的巨大冲击。SIS的整合型芯片组产品主要供给那些整机厂商的主板生产，需求量非常大，其较为有名的芯片组包括SIS530、SIS630等。正是出于全球元晶产能不足的原因，SIS决定自盖元晶厂，目前SIS的首座八寸厂就要量产了，而且年底在南科修建的2座12寸元晶厂也会陆续动工。
估计随着SIS的8寸晶圆厂的开工，SIS的下半年整合芯片组的供货，已经整合主板的市场份额都会有所增长。SIS将会尽快使用它的8 寸晶圆厂生产SIS630、SIS540等产品，而且支持AMD K7微处理器的SIS730如果能顺利在6月发布的话，也会很快在8月前后量产。
SIS采用自己的元晶厂生产芯片组，除了对市场份额产生作用外，对普通消费者也非常重要，因为入门级家用电脑的成本与价格将会更低了，因为这些入门级家用电脑普遍使用SIS芯片组主板，具有集成显卡、声卡、MODEM甚至网卡等。（耿言 5-25）

行情快递：Intel PIII933开始出货
今天，Intel公司宣布开始出货PIII 933 ，这是Intel当初越顶推1G处理器后的补课。目前，PIII933使用了SECC2和 FC-PGA两种封装，千片报价分别为$744和$794。（星云 5-25）

市场信息：厦华17"纯平显示器，有奖竞猜
厦华在其17Z显示器后，终于推出了国产的纯平面显示器——厦华17ZF。现在的显示器竞争异常激烈，厦华也想出了一个高招：17ZF价格竞猜，厦华很逗乐地没有公布17ZF的性能参数，看来真是要考考大家了，大家所能得到的唯一信息是：17"纯平面显示器。
厦华的活动时期为一个月，从5月22日开始，您可以结合厦华显示器的定价惯例、显示器市场的竞争状态，在厦华主页上填写一份竞猜表，只要您的竞猜价最接近定价，就可能成为幸运者，奖品是厦华17ZF或者17Z，另外也有一些纪念礼品。厦华主页是：www.xoceco.com.cn （Jalor 5-25）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（6）
前面，我们在升级CPU后，对常规应用条件下的性能改善进行了测试。我们了解，许多朋友升级CPU很重要的原因就是为了3D游戏，所以我们应当对升级前后的参考系统3D性能进行测试对比，给朋友们一些可资参考的数据。
下面是Expendable TimeDemo的测试结果，

配置 | PII266、64M | PII266、128M | 赛扬466、64M | 赛扬466、128M
得分 | 29.7 | 29.7 | 37.3 | 37.3

即使内存容量上没有任何的提升，只要把CPU从PII266换成赛扬466，整体的3D性能就上升了26%，在这个测试中，内存容量几乎对测试没有产生影响。
下面请看最流行的Quake 3 Arena测试，

配置 | PII266、64M | PII266、128M | 赛扬466、64M | 赛扬466、128M
得分 | 29.9 | 30.4 | 55 | 55.3

测试结果非常吃惊吧，Quake 3的性能就象是随着CPU主频成线性增长一般，从PII266到赛扬466，Quake 3提升了85%，其实，Quake 3得益于赛扬内置的L2缓存，赛扬466的L2缓存相比于PII266 L2缓存提升了75% 。（Puma整编 5-25）