行情快递：小心，雷鸟刚上市，Remark货已现身！（6月15日 星期四）
新品动态：麒麟也出K7主板，带MODEM价格960元！（6月15日 星期四）
市场点评：升技BF6赠转接卡之市场追踪（6月15日 星期四）
行情快递：美格、Decaview多款纯平面显示器到货（6月15日 星期四）
硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（7）（6月15日 星期四）

行情快递：小心，雷鸟刚上市，Remark货已现身！
昨日，本站在“今日短讯”向朋友们介绍，雷鸟处理器已经登陆国内市场并开始上市销售。没想到假货雷鸟也随之而来，算算雷鸟处理器也就才发布几天！
市场上如此之快就出现了打磨雷鸟，很重要的原因是，新到货的雷鸟使用SlotA结构（SocketA雷鸟还没有货）。SlotA雷鸟由于与第一代的K7架构相同，所以不法商可以很容易把K7外壳字体打磨成SlotA雷鸟，而且现在雷鸟价格较高、消费者对雷鸟也正陌生，不法商此时出手挣黑钱也更容易些。
需要提醒朋友们的是，要正确分辨雷鸟与打磨品也不难，因为第一代K7使用了片外两片装的512K L2缓存，而雷鸟采用片内整合的256K全速L2的方式，所以，在CPU卡上，CPU核心芯片两边没有L2缓存芯片的才是正品雷鸟，有缓存芯片的就是原来的K7 ！（星云 6-15）

新品动态：麒麟也出K7主板，带MODEM价格960元！
麒麟也推出了K7主板，并且刚刚在中关村上市，延续麒麟的老传统：丰富的集成度，低廉的价格，非常适合实用型攒机。请看该款主板的照片：

该主板使用AMD750芯片组，支持K7 500-850，支持200M前端总线。该主板支持UDMA66，支持3条PC100 SDRAM，最大内存容量为256*3。最令人艳羡的是，该主板960元的价格，居然集成了一片PCI声卡（支持SPDIF）、一片56K MODEM、一片10/100M网卡，相当于同样的价格多买了MODEM与网卡。感兴趣的朋友请联系硅桥电子/硅谷二层C009柜台 范翔，TEL:82626189，注意声明是第三媒体网站介绍来的，以获取更好服务。（星云 6-15）

市场点评：升技BF6赠转接卡之市场追踪
从本站报道升技BF6赠升技SocketIII转接卡已经三周过去了，除了当时有少量到货并快速卖断后，市场上现在才再有这种套件销售，这次是广源行的代理正品货，与上次的水货不同。一周前，我们在太平洋市场与一位主板商家谈购BF6赠转接卡的事时，她根本不相信，不过现在她已经对我们心服口服，已经急急上了这种货，毕竟这套超值主板的诱惑太大了，使用保超赛扬II的朋友们更不可放过。
BF6可以1M、1M地调节外频，可以一点一点地提升核心电压，确实，我们现在还没有找到在超频能力、性能、性价比三方面综合比它更好的主板，即或是升技自身的BE6-2，因为BE6-2的定价太高，显得性价比不够好。广源行的这批货售价为850元，有些单卖BF6主板的现在报820元。
奇怪的地方就在这里，前段时间我们就发现部分套件中的转接卡被经销商截留。升技这片SocketIII支持铜矿、支持电压调节、支持外频调节，80元的价格是物有所值；获得套件的经销商单卖卡+80元，单卖主板-30元，经销商从中白得了50元的利润！反正升技这片转接卡需要的人多的是，根本不愁销路。事实上，我们确实在市场上发现了多家在单售来路不明的升技SocketIII转接卡。（Jalor 6-15）

行情快递：美格、Decaview多款纯平面显示器到货
继周二少量美格纯平面796FD到货立即脱销后，今日又有一定批量的796FD再次到货，同时，低成本的786FD纯平面显示器也到了小批货量。
美格786FD与796FD的技术参量基本相同，都使用17" SONY纯平面特例珑显象管，符合TCO95标准，都具有0.24mm栅距，不过，796FD的带宽是203MHz，而786FD为175MHz。由于重要的带宽参数不同，两者的价格自然不同了，796FD报4499元，786FD报3999元。对于家庭使用来说，购买786FD不失为好的选择。一段时间以来，由华旗代理的美格与其自有品牌的爱国者显示器上货总是不足，796FD一次的货量还不够各专卖店分！这倒也显得销售神速，所以需要这两款显示器的朋友可要抓紧。
近期新到货上市的纯平面显示器还有Decaview的GF260，它是15"产品，使用SONY纯平特丽珑显像管，0.24mm点距，带宽110M，符合TCO99标准，目前售价为2200元。需要的朋友可以去市场看看。另外，国内显示器名厂厦华生产的“太平公主”17"纯平面显示器就要上市，而且七喜电脑也推出了17"纯平，不过，目前我们还不了解它的参数，只听说使用的是三星的纯平显象管。（星云 6-15）

硬件课堂：雷鸟，羽翼已丰——雷鸟全面评测（7）
6、测试结果（1）
下面我们来看雷鸟、Athlon（第一代）、铜矿PIII的1G处理器超级对决，我们首先使用SYSMark2000进行测试：

平台 | 得分 | 排名
1G雷鸟、KT133、PC133 | 190 | 3
1G Athlon、KX133、PC133 | 175 | 9
1G Athlon、AMD750、PC100 | 174 | 10
1G PIII、I815、PC133 | 190 | 3
1G PIII、BX、PC133（超频） | 199 | 1
1G PIII、694X、PC133 | 185 | 6
1G PIII、I840、PC800 RDRAM | 195 | 2
1G PIII、I840、PC600 RDRAM | 188 | 5
1G PIII、I820、PC800 RDRAM | 185 | 6
1G PIII、I820、PC700 RDRAM | 182 | 8

很明显，新的雷鸟确实超过了Athlon（第一代）的整数性能，并且具有约9%的性能提升。在SYSMark2000的测试中，使用雷鸟+KT133的平台与使用PIII+I815的平台性能完全一致，不过如果您使用超频（133M外频）的BX芯片组主板，那么PIII+BX（133M）平台获得最高得分，即或是I840+顶级的PC800 RDRAM也不是它对手！这正是目前的RDRAM平台不受看重的根源，价高但是质不高！

再看3D游戏性能方面的测试，我们使用QuakeIII Arena Demo1：

平台 | 得分 | 排名
1G雷鸟、KT133、PC133 | 149.4 | 3
1G Athlon、KX133、PC133 | 142.3 | 7
1G Athlon、AMD750、PC100 | 133.5 | 10
1G PIII、I815、PC133 | 148.8 | 5
1G PIII、BX、PC133（超频） | 160 | 1
1G PIII、694X、PC133 | 150.5 | 2
1G PIII、I840、PC800 RDRAM | 149 | 4
1G PIII、I840、PC600 RDRAM | 139.2 | 9
1G PIII、I820、PC800 RDRAM | 147 | 6
1G PIII、I820、PC700 RDRAM | 141.8 | 8

同样的结果再次发生，仍然是PIII+超频BX（133M）平台获得第一。在QuakeIII的测试中，雷鸟+KT133比PIII+I815稍胜一筹。（未完）（Puma 6-15）