行情快递：赛扬价格普遍回落！保超533A价格坚挺（6月1日 星期四）
业界点评：VIA K7主板芯片组发展近况（6月1日 星期四）
行情快递：争夺市场，紫光扫描仪全线降价（6月1日 星期四）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（10）（6月1日 星期四）

行情快递：赛扬价格普遍回落！保超533A价格坚挺
今日赛扬价格普遍回落，老一代的赛扬533降到了890元，比昨日下降了50元；销量最大的赛扬433与赛扬466也略有降幅，现在分别报700、770元。
不过，对于那些执意要使用保超533A的朋友们来说，今天的行情还是会让他们失望，因为保超533A依旧维持在1250元的价位附近，而且货源非常紧张，随时有断货的可能。Intel现在的0.18微米生产线产能非常紧张，真不知道赛扬533A在什么时候才能货量充足，从而其价格能真正下降到Intel公布的800元以下。（星云 6-1）

业界点评：VIA K7主板芯片组发展近况
从VIA著名的K7芯片组KX133获得销量第一、使Intel芯片组黯然失色的那一刻起，我们就再次对VIA的K7芯片组发展策略、发展状况发生了极大的兴趣。我们一起来看看VIA K7芯片组的发展近况。
毫无疑问，VIA的KX133芯片组为AMD K7的销售立下了汗马功劳，没有KX133芯片组的K7市场是难以想象的，它的状况就是曾经许多K7经销商所面对的那样：严重的主板短缺、AMD750主板成本高且性能低下、没有AGP4X也没有UDMA66，导致卖点不足。
随着KX133的推出，市场上的K7主板供应才明显好转，最初严格的套售K7的方式才告终止。今年三月份，KX133的单月出货量已经达到50多万套，市场需求的快速增加打了VIA个措手不及，促使VIA随后增加了产量。如今，著名主板厂商如华硕、升技等都推出了KX133主板。
从六月开始，VIA在K7主板芯片组市场的重头戏是推出KT133芯片组，它支持SocketA架构的Duron以及高端处理器Thunder bird（雷鸟），KT133正式推出的时间将会与AMD Duron的推出同步，由于VIA与AMD的良好合作关系，KT133将长时间成为Duron的唯一相容芯片组产品，这对VIA巩固自己在K7主板市场上的地位非常重要。
如何在K7架构上与Intel的I815芯片组抗衡是一个重要问题，VIA的对策是KM-133芯片组。KM133在时间上安排为7月量产，与I815的量产时间非常接近。为什么要与I815抗衡？因为I815最大的设计性方面的特色是满足了市场的一个强烈需求：在整合有内置的I752显卡的同时，也能支持外置的3D AGP显卡，其配置灵活性与升级友好性不言而寓。VIA使K7平台也将具备这种特色，因为KM-13除内建S3 Savage 4的显示核心外，还能支持外接的AGP4X 显卡。很明显，KM-133主板+Duron可能将成为今年最具性价比的攒机方案。至于受到媒体热炒的DDR晶片组，则可能会被推迟到明年才能正式发布。（耿言 6-1）

行情快递：争夺市场，紫光扫描仪全线降价
由于扫描仪市场激烈的竞争，紫光扫描仪为获取更好的市场地位，全线调低扫描仪售价。
紫光本次降价最引人注目的是12系列的产品，其中使用USB接口的12U现在现报价为1150元，同档次的12P（使用并口）现报价为1050元；而上次搞震撼性降价的急先锋6A现在也下调了50元，现报价550元。6A的599元报价曾经在业界产生剧烈反响，遗憾的是，它30BIT的分辨参数确实使消费者的认可度大打折扣，促销效果也没有预期的显著。（星云 6-1）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（10）
前面，我们分别讨论了升级CPU、扩容内存、升级显卡等电脑升级措施，下面我们将看看另一个升级方式：升级硬盘的效果。
硬盘在近一年的时间里经历了飞速的技术发展，现在，达到每秒30M传输率的硬盘明显增多（例如迈拓的54098U，具有2M缓存、7200RPM），几乎达到了UDMA33的极限。这些新品硬盘另一点值得称赞的地方是寻道时间明显缩短。
作为升级的选择，我们选了一款性价比不错的希捷酷鱼硬盘ST320430A来着对比测试，改硬盘支持UDMA66，具有7200RPM转速，请看它的照片：

下面，我们使用SYSmark2000对办公应用的性能进行测试：

系统配置 | 酷鱼 ST320430A 内存128M | 酷鱼 ST320430A 内存64M | 昆腾火球ST 3.2A 内存64M
得分 | 58 | 56 | 52

从昆腾火球ST 3.2A升级到酷鱼ST320430A后，系统性能提升了8%，这与从64M内存扩容到128M内存产生的性能提升量相同。从数据上显示，同时扩容内存与升级硬盘的效果是：办公应用的性能提升12% 。在这里的测试中，我们没有区别是WIN98还是WINNT4系统，这是因为本次测试在两个平台上的测试数据是一致。
当然，我们会非常关心升级硬盘后对3D游戏性能的影响；需要注意的是，在当前的3D游戏中，当3D显卡进行处理的同时，游戏程序代码往往能完全容纳到内存中，因此游戏仅仅在访问受改变的游戏数据时才访问硬盘，也就是说，升级硬盘对3D游戏的测试性能的影响较小。请看测试数据，该数据的测试来源是Expendable TimeDemo：

系统配置 | 酷鱼 ST320430A 内存128M | 酷鱼 ST320430A 内存64M | 昆腾火球ST 3.2A 内存64M
得分 | 30.8 | 30.8 | 29.7

在Expendable下，升级硬盘产生的性能提升只有4%，刚好是能略有察觉的程度。
再请看QuakeIII Demo1的测试：

系统配置 | 酷鱼 ST320430A 内存128M | 酷鱼 ST320430A 内存64M | 昆腾火球ST 3.2A 内存64M
得分 | 30.9 | 31 | 29.9

在QuakeIII下，升级硬盘的效果仍然是4%，128M与64M弱的0.1应该是测试程序的误差。

（Puma整编 5-29）