行情快递：买技嘉主板6VXE+，送铜矿转接卡（6月30日 星期五）
行情快递：两款性价比不错的17"EMC彩显（6月30日 星期五）
行情快递：跳舞毯新篇——邦尼“电子鼓”（6月30日 星期五）
新品动态：家用版Geforce2来了！就是神秘的NV11 ！（6月30日 星期五）
行情快递：多款升技主板新鲜上市（6月30日 星期五）
硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（4）（6月30日 星期五）

行情快递：买技嘉主板6VXE+，送铜矿转接卡
市场商家向我们介绍说，目前购买技嘉主板将获赠技嘉的铜矿转接卡，估计这个活动与升技BF6送转接卡有相当大的关系。
参与这次活动的技嘉主板有两款，它们是GA-6VXE+、GA-6VX7+。两片主板都使用VIA 693A芯片组，支持PC133，支持UDMA66和AGP2X，其中，GA-6VXE+使用Slot1架构，而GA-6VX7+使用SOCKET370架构。目前，GA-6VXE+报价为770元，GA-6VXE+报价也是770元。购买6VXE+的朋友可以获赠技嘉铜矿转接卡6R7+，据商家介绍，这片转接卡如果在市场上单独购买为60元。至于Socket370结构的GA-6VX7+主板，购买者可以获赠一个鼠标。
不过，由于技嘉主板在近期本身有小幅涨价，所以消费者所得实惠不算大。对购买技嘉6VXE+感兴趣的朋友可以联系北京宏傲基技贸中心/中海300#柜台，刘宝忠先生，电话：82626108（星云 6-30）

行情快递：两款性价比不错的17"EMC彩显
EMC PD-950F是一款采用纯平钻石珑显像管的纯平彩显，它的栅距为0.25mm，最大分辨率为1600*1200，场宽为202.5MHZ，符合TCO99低辐射标准，现在售价3980。这个价位在具有同样场宽的17"纯平显示器中是比较低的。
另外，EMC的17"平面直角显示器PX-769最近刚由1850元降至1799元，这款显示器点距为0.28mm，场宽为120MHZ，这种性能的显示器是比较适于家庭使用的，降价后，此款显示器在17"家用显示器市场中的竞争力必将大大增强。（星云 6-30)

行情快递：跳舞毯新篇——邦尼“电子鼓”
想当初，跳舞毯从在京城出现到流行只是短短几周的时间，其一反以往人们只用“手”来玩计算机游戏的游戏方式，使游戏者用整个身体的运动来操作。其游戏的同时锻炼身体的设计特点，成为它迅速流行的最重要原因（当然它可以教学跳舞的特点，也得到许多朋友的欢迎）。今天，我在硅谷太阳厅又见到了一种用计算机进行娱乐的好东东——邦尼“电子鼓”！
这种“电子鼓”类似于乐队中的架子鼓，鼓面上有五个可敲击区，另外还有一个脚踏板，计算机屏幕上的显示画面与跳舞毯的显示画面大同小异，根据游戏音乐与你敲击的节拍是否合得上而显示“miss”、“Good”、“Perfect”等等，并计算分数。敲打时真的有种乐队鼓手在舞台上演出的“酷”感觉。这种“电子鼓”在6月30日至7月2日在硅谷优惠促销，每台398元，并赠送跳舞毯。感兴趣的朋友可以在这两天去硅谷看看。
笔者认为这个价位对于这种用于娱乐的“电子鼓”来说还有些偏高，要想真正成为席卷性的大流行，还应该把价格降一降。（星云 6-30）

新品动态：家用版Geforce2来了！就是神秘的NV11 ！
nVIDIA公司昨日宣布，nVDIA推出了家用版的GeForce2显示芯片，它主要用于低端Geforce2市场，这颗芯片就是神秘的NV11，正式定名为Gefore2 MX，它在此前与NV15获得了媒体的极大关注。
GeForce2 MX是GeForce2 GTS的简化版，使用GeForce2 GTS的核心，同样属于256位图形处理器。GeForce2 MX核心频率略低于GeForce2 GTS（但超过GeForce256），显存为166MHz的32MB的SDRAM，贴图管线已经由GeForce2 GTS的4条减小为2条。由于使用SDRAM显存，估计它的显存带宽将成为制约GeForce2 MX整卡性能的重要因数。据nVidia的官方数据，GeForce2 MX的三角形生成速度比GeForce256还快33%，报价却只有120美元，让您不动心都难！在这个时代成为nVidia的竞争对手真是一场悲哀！
GeForce2 MX如此低的价格，据说与GeForce2 MX成品率高有相当大的关系。与nVidia发布GeForce2 MX芯片同步，丽台发布了它的WinFast GeForce2 MX显卡，成为业界第一款正式发布的GeForce2 MX显卡。（Jalor 6-30）

行情快递：多款升技主板新鲜上市
多款升技新鲜上市，包括了许多朋友翘首以待的I815主板SL6和SE6，另外，升技还上市了一片使用694X芯片组的Socket370主板，终于弥补了自己在市场上没有Socket370主板的被动局面。
这款694X的Socket370主板是VH6，可以支持FC-PGA铜矿处理器，由于使用694X芯片组，它支持PC133、支持AGP4X、UDMA66；该主板使用了VIA著名的686A南桥芯片，集成了AC97声卡，提供AMR插槽，可以支持AMR MODEM。该主板有一条ISA插槽，对于保护消费者已有投资非常有益。目前，VH6的市场报价是970元，与一些高性能的BX主板（可稳超133M的）比较起来，价格上显得略偏高。
非常受人瞩目的升技I815系列主板也到货了，具有高低端两种：SL6与SE6。低端的是SL6，使用I815芯片组；高端的是SE6主板，使用I815E芯片组。注意，I815E与I815的主要性能区别是，I815E可以支持UDMA100，而I815只支持UDMA66。
SL6使用Socket370接口，支持FC-PGA铜矿处理器，支持133M外频、支持UDMA66和AGP4X。由于I815芯片组的整合特性，该主板集成AC97声卡，也集成了I752显卡，当然您也可以外接AGP显卡，配置上比较灵活。该主板提供了3个DIMM插槽，最大支持512M*3内存。SL6目前的市场价格为1220元。
SE6也使用Socket370接口，支持FC-PGA铜矿处理器，与SL6除了芯片组为I815E支持UDMA100的不同外，该主板的其他配置与SL6相同，当然由于Intel的I815E报价略高于I815，所以升技的SE6价格也比SL6略高，现在的市场价是1310元。
总的看来，I815系列主板的价格实在太高，因为它的芯片组报价已经超过了40美元，估计在VIA的PM133上市之前，I815主板价格下调的幅度也不会很大。不过，随着I815主板的大量上市，必定会使那些普遍在950元价位的694X主板价格下滑。（星云 6-30）

硬件课堂：超频雷鸟，超频DURON！（4）
5、测试结果
今天，我们将对雷鸟、DURON超频后的浮点性能进行测试。对许多朋友来说，AMD处理器的浮点性能一直就非常令人关注，因为AMD从K7开始才真正摆脱了浮点性能低下的的问题。那么DURON呢？雷鸟呢？特别是超频后的DURON在浮点性能上能击败超频赛扬吗？

参考系统 | 赛扬1G（赛扬667 OC 1G） 得分81.8 PIII 1G 得分85.7
主频（MHz） | DURON | 雷鸟
600 | 72.0 |
650 | 78.3 |
700 | 85.7 | 85.7
750 | 92.3 | 92.3
800 | 97.3 | 97.3
850 | 102.9 | 102.9
900 | 109.1 | 109.1
950 | 116.1 | 116.1
1000 |  | 124.1
1050 |  | 128.6
1100 |  | 133.3

由于DURON与雷鸟使用同样的FPU单元，所以同频雷鸟与同频DURON的浮点性能完全相同，而不管是不是超频的主频，因为在FPU单元完全一致的情况，处理器的浮点性能基本只与当前运行主频相关，即或外频、倍频的设置不同。测试发现，可怜的赛扬1G（667 OC 1000M）甚至不是DURON 700的对手，更别说533A OC的800M了！而PIII 1G的浮点性能与DURON 700完全相同，不过，PIII 1G的价格现在是DURON 700的15倍！

6、结论
经过这次测试，我们发现：

（1）对于DURON与SOCKETA的雷鸟，只要使用支持超频的主板，（通过修改倍频指数、调节核心电压）超频将是非常轻松的事，这与SlotA的K7进行超频的困难大不相同，因为SlotA K7（Athlon）需要费劲地打开外壳，并由此失去质保，而且还得买超频的金手指器件。
（2）从本文最初介绍的SocketA处理器（DURON、雷鸟）的超频原理，您可以发现，AMD要着手禁止DURON、雷鸟的超频性是非常困难的，这从DURON、雷鸟启动时所用的SIP协议就可以发现。如果要禁止超频，不但AMD，就是提供芯片组的VIA都必须做一大套复杂的重设计、重投片的工作，我们知道，在讲求开发速度与成本的PC市场，这几乎是不可能的。随着Intel处理器超频的越发困难，看来确实是超频发烧友们弃Intel投AMD的时候了！
（3）测试发现，DURON核心的最高频率极限大约在950M，不论是DURON 600还是DURON 650与DURON 700。
（4）赛扬在性能上比同频DURON有不小的性能差距，即使是超频为100M外频的赛扬II。
（5）1G雷鸟可以通过修改倍频指数最大跑到1.1G，而对于1G的Intel PIII，如果您运气十足的话，您最多也只能把它提升几MHZ。

、 不过，AMD的DURON、雷鸟要想盛行于市，特别是DURON要想成为赛扬“终结者”，DURON光是具备赛扬杀手的性能是不够的，AMD还有许多的宣传攻势要做，还有产能问题要注意，还有低端SocketA主板的生产问题要解决。 （Puma 6-30）