行情快递：丽台Geforce二代到货，闪亮登场！（5月19日 星期五）
市场点评：Intel处理器，价格继续大降（5月19日 星期五）
硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（1）（5月19日 星期五）

行情快递：丽台Geforce二代到货，闪亮登场！
丽台第二代Geforce显卡少量到货了，它的登场预示着显卡市场新的3D王者的诞生。
丽台第二代Geforce显卡WinFast GeForce2 GTS使用nVidia的第二代Geforce256显示芯片，像填充率达到1600M texels/秒，具有nVidia最新的QuadEngine渲染引擎，带有4X4 T&L；支持AGP 4X，RAMDAC为350M，可以在1920*1440分辨率32位色下达到85Hz刷新率。丽台为其配备了32M的DDR显存。请朋友们观看下面的丽台WinFast GeForce2 GTS照片：

怎么样，非常酷吧！这片卡现在价格不菲，商家报3300元，目前货源非常紧张。感兴趣的朋友请联系本站的丽台产品供价商家：北京宏傲基技贸中心/中海300#柜台，刘宝忠先生，电话：82626108（星云 5-18）

市场点评：Intel处理器，价格继续大降
继续昨天的CPU市场跌势，今日的赛扬处理器持续下跌，只是跌幅已经没有了前两日的凶猛，种种迹象表明，现在的国内赛扬价格已经快压缩到进货的合理利润价下了，但是国内淡季市场消费的持续低迷，形成对商家提价的巨大压制力。
如今，多数CPU柜台都祭出了保超赛扬533A这件救命法宝。保超赛扬533A在一阵急炒后，获得了消费者与市场商家的普遍认同，由于赛扬533A的货量不大而需求者或感兴趣者相对较多，因此保超赛扬533A的定价偏高，利润也确实丰厚，商家只要能卖出一片，就顶平时卖出多片CPU了，这也多少能补贴一点近期CPU大降中给商家造成的不小亏损。
今日降幅最大的是两种铜矿PIII：PIII550E与PIII600E，PIII550E今日下跌100元，而PIII600E更出格些，一日下降了150元。整个市场的Intel处理器价格都还处在阴跌状态之中。
由于连续数日处理器的降幅巨大，市场内的各柜台非常紧张，许多柜台伙计上午就早早候在市场CPU大户前，对价格走势非常关心。（Jalor 5-15）

硬件课堂：正是升级的时机，但什么是最好的选择？（1）
目前，正是一个升级的好时机，但是什么才是最好的升级选择呢？是选择更多的内存、更快的CPU、更大的硬盘还是更新的显卡？我们以典型的PII266为例，来分析回答什么才是最好的升级选择。
1、一个基本的PC系统
一个普通的PC系统可以由众多的配件组成，为了给分析一个起点，我们假设了如下一台以前的经典配置PC机，它现在只主要用于文字处理、表单数据应用了，由于加装VOODOO2，也可以玩许多3D游戏；但是已经不能满足当前的高强度计算场合的需要，请看它的配置：

基本系统
处理器 | Intel 奔腾 II 266M
主板 | 华硕 P2L97，芯片组440LX
内存 | 64M SDRAM， PC66
硬盘 | 昆腾火球ST 3.2A ，支持UDMA33
显卡 | Matrox Millennium II/AGP 8M版 子卡：3Dfx Voodoo2 12M，3D游戏

请看它的两片显卡：

上面一片就是3DFX的VOODOO2卡，下面是Matrox显卡，这两片卡都有2年历史了，Matrox的Millennium II/AGP 8M曾经是非常流行的2D显卡，因为它具有优秀的2D性能以及图象质量；即使是今天，VOODOO2的3D性能也是值得赞许的，这也是它获得广泛支持的原因。在两年前，以主2D显卡加3D子卡的方式是一种顶级的配置，现在为了节省成本，主流的显示芯片中已经集成了2D、3D两种功能。

2、下面，我们给出了对它的升级方案表：

升级系统
处理器 | Intel 奔腾 II 266 MHz 升级至： Intel 赛扬 466 MHz
内存 | 64 Mbytes SDRAM，PC66 升级至： 128M SDRAM，PC100
硬盘 | 昆腾火球 ST 3.2A 升级至：希捷鱼子酱 ATA ST320430A
显卡 | Matrox Millennium II AGP 8MB 与 3Dfx Voodoo2 12M版子卡 升级至：帝盟 Viper II 32 MB
系统BIOS | Asus P2L97m 1.05版， 440LX Chipset Last BIOS 1009
相关驱动 | Millennium II： - Windows 95/98: 4.33.045 - Windows NT: 4.07 Voodoo2： 3.02.02 帝盟 Viper II： - Windows 95/98: 4.12.01.9002-9.10.30 - Windows NT: 4.1024.900.0011

我们希望有个评测配置，用于检验上面不同的升级方法的效果：

测试环境
操作系统 | Windows 98 SE 4.10.2222 A Windows NT 4.0 SP6 分辨率： 1024x768x16x85
DirectX 版本 | 7.0
Quake 3 Arena （用于3D测试） | Retail 版 command line = +set cd_nocd 1 +set s_initsound 0 图象细节设置为 'Normal', 640x480x16
Expendable | Downloadable demo version command line = -timedemo 640x480x16

有了这个基本构架之后，我们将从下一讲开始，对各种升级方案的特点与适用性进行讨论。（Puma整理 5-19）